%
O9759(REN*ERROR*MESSAGE - DE)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
N1(DE)
GOTO[#149]
N10
#3000=92(SYSTEM*BEREITS*AUSGELOST)
N20
#3000=93(SYSTEM*NICHT*AUSGELOST)
N30
#3000=97(H*IN*SETZEN*SIE*KEIN*ERLAUBT*EIN)
N40
#3000=80(LANGES*WERKZEUG)
N50
#3000=81(GEBROCHENES*WERKZEUG)
N60
#3000=99(FORMATFEHLER)
N70
#3000=94(WERKKZEUGDATEN*AUSSERHALB*BEREICH)
N80
#3000=95(EINGABEPARAMETER*R*FEHLT)
N90
#3000=91(EINGABEPARAMETER*C*FEHLT)
N100
#3000=96(EINGABEPARAMETER*W*FEHLT)
N110
#3000=97(WERKZEUGKORREKTUR*AKTIV)
N120
#3000=98(B4*#126*EINGABE*VERMISCHT)
N130
#3000=90(LAENGE*AUSSERHALB*DER*TOLERANZ)
N131
#3000=90(RADIUS*AUSSERHALB*DER*TOLERANZ)
N132
#3000=90(TOLERANZ*UEBERSCHRITTEN)
N135
#3000=100(THERMISCHE*KOMPENSATIONSTOLERANZ*UEBERSCHRITTEN)
N140
(M0)
(BEI*KORREKTEM*WERKZEUG*OFFSET)
(*ZYKLUS*START*UM*FORTZUSETZEN)
GOTO210
N150
#3000=196(EINGABEPARAMETER*D*FEHLT)
N160
#3000=99(FALSCHE*REPORTERCODE-EINGABE)
N410
#3000=195(KALIBRIERUNG*NOTWENDIG)
N417
#3000=194(STYLUS*SCHEIBE*NICHT*AUSGERICHTET)
N420
#3000=193(SKIP*FUNKTIONSTEXT*GESCHEITERT)
N435
#3006=1(TASTER*GRUNDPRÜFUNG*BESTANDEN)
N210
M99

%