%
O9759(REN*ERROR*MESSAGE - FR)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
N1(FR)
GOTO[#149]
N10
#3000=92(DEJA*DECLENCHE)
N20
#3000=93(PAS*DE*DECLENCHEMENT)
N30
#3000=97(ENTREE*H*NON*PERMISE)
N40
#3000=80(OUTIL*LONG)
N50
#3000=81(OUTIL*CASSE)
N60
#3000=99(ERREUR*DE*FORMAT)
N70
#3000=94(OUTIL*HORS*DIMENSION)
N80
#3000=95(ENTTEE*R*MANQUANTE)
N90
#3000=91(ENTTEE*C*MANQUANTE)
N100
#3000=96(ENTTEE*W*MANQUANTE)
N110
#3000=97(CORRECTEUR*OUTIL*ACTIVE)
N120
#3000=98(B4*#126*ENTREES*MELANGEES)
N130
#3000=90(LONGUEUR*HORS*TOLERANCE)
N131
#3000=90(RAYON*HORS*TOLERANCE)
N132
#3000=90(HORS*TOLERANCE)
N135
#3000=100(DEPASS*TOL*COMP*THERMIQUE)
N140
(M0)
(VERIFIER*CORRECTEUR*OUTIL)
(CYCLE*START*POUR*CONTINUER)
GOTO210
N150
#3000=196(ENTTEE*D*MANQUANTE)
N160
#3000=99(SAISIE*CODE*REPORTER*INCORRECTE)
N410
#3000=195(CALIBRAGE*REQUIS)
N417
#3000=194(DISQUE*STYLET*PAS*DE*NIVEAU)
N420
#3000=193(TEST*FONCTIONNEMENT*SKIP*A*ECHOUE)
N435
#3006=1(TEST*DE*BASE*PALPEUR*REUSSI)
N210
M99

%