%
O9759(REN*ERROR*FR)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
GOTO[#107]
N10
#3000=92(PALPEUR*OUVERT)
N20
#3000=93(DEFAUT*PALPEUR)
N30
#3000=97(ENTREE*H*NON*PERMISE)
N40
#3000=80(DONNEES*MANQUANTES*O9750)
N50
#3000=81(OUTIL*LONG)
N60
#3000=99(OUTIL*CASSE)
N70
#3000=94(ENTREES*T*ET*D*IDENTIQUES)
N80
#3000=95(Y*HORS*TOLERANCE)
N90
#3000=91(ERREUR*DE*FORMAT)
N100
#3000=96(ENTTEE*B*MANQUANTE)
N110
#3000=97(LONG/DIA*OUTIL*HORS*LIMITE)
N120
#3000=98(ENTTEE*D*MANQUANTE)
N130
#3000=90(HORS*TOLERANCE)
N135
#3000=100(DEPASS*TOL*COMP*THERMIQUE)
N140
(M0)
(LOUTIL*EXCENTRE*CORRIGENT)
(DEBUT*DE*CYCLE*A*CONTINUER)
GOTO210
N150
#3000=82(ENTTEE*Y*MANQUANTE)
N160
#3000=83(OUTIL*ACTIVEE)
N410
#3000=195(CALIBRAGE*REQUIS)
N417
#3000=194(DISQUE*STYLET*PAS*DE*NIVEAU)
N420
#3000=193(TEST*DE*FONCTIONNEMENT*DE*LA*SKIP*A*ÉCHOUÉ)
N435
#3006=1(TEST DE BASE PALPEUR REUSSI)
N210
M99
%