%
O9759(REN*ERROR*IT)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
GOTO[#107]
N10
#3000=92(TASTATORE*DEFLESSO)
N20
#3000=93(ERRORE*TASTATORE)
N30
#3000=97(H*IN*METTA*NESSUN*PERMESSO)
N40
#3000=80(PARAMETRI*MANCANTI*NEL*O9750)
N50
#3000=81(LATTREZZO*ESTRAE)
N60
#3000=99(UTENSILE*ROTTO)
N70
#3000=94(OFFSET*T*D*UGUALI)
N80
#3000=95(Y*FUORI*TOLLERANZA)
N90
#3000=91(ERRORE*DI*FORMATO)
N100
#3000=96(PARAMETRO*B*MANCANTE)
N110
#3000=97(UTENSILE*FUORI*GAMMA)
N120
#3000=98(PARAMETRO*D*MANCANTE)
N130
#3000=90(FUORI*TOLLERANZA)
N135
#3000=100(SUPERATO*TOLLERANZA*COMP*TERMICA)
N140
(M0)
(LATTREZZO*DI*DERIVAZIONE*CORREGGE)
(*INZIO*DEL*CICLO)
GOTO210
N150
#3000=82(PARAMETRO*Y*MANCANTE)
N160
#3000=83(CORREZIONE*UTENSILE*ATTIVO)
N410
#3000=195(CALIBRAZIONE RICHIESTA)
N417
#3000=194(STYLUS*DISCO*NON*LIVELLO)
N420
#3000=193(TEST*SKIP*FALLITO)
N435
#3006=1(SONDA*DI*CONTROLLO*DI*BASE*PASSATI)
N210 
M99
%