%
O9759(REN*ERROR*MESSAGE - EN)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
N1(EN)
GOTO[#149]
N10
#3000=92(PROBE*ALREADY*TRIGGERED)
N20
#3000=93(PROBE*DID*NOT*TRIGGER)
N30
#3000=97(H*INPUT*NOT*ALLOWED)
N40
#3000=80(LONG*TOOL)
N50
#3000=81(BROKEN*TOOL)
N60
#3000=99(FORMAT*ERROR)
N70
#3000=94(TOOL*OUT*OF*RANGE)
N80
#3000=95(R*INPUT*MISSING)
N90
#3000=91(C*INPUT*MISSING)
N100
#3000=96(W*INPUT*MISSING)
N110
#3000=97(TOOL*OFFSET*ACTIVE)
N120
#3000=98(B4*#126*INPUTS*MIXED)
N130
#3000=90(LENGTH*OUT*OF*TOLERANCE)
N131
#3000=90(RADIUS*OUT*OF*TOLERANCE)
N132
#3000=90(OUT*OF*TOLERANCE)
N135
#3000=100(THERMAL*COMP*TOLERANCE*EXCEEDED)
N140
(M0)
(IS*TOOL*OFFSET*CORRECT)
(*CYCLE*START*TO*CONTINUE)
GOTO210
N150
#3000=196(D*INPUT*MISSING)
N160
#3000=99(INCORRECT*REPORTER*CODE*INPUT)
N410
#3000=195(CALIBRATION*REQUIRED)
N417
#3000=194(DISC*STYLUS*NOT*LEVEL)
N420
#3000=193(SKIP*FUNCTION*TEST*FAILED)
N435
#3006=1(PROBE*BASIC*CHECK*PASSED)
N210
M99

%