&
O9759(REN*ERROR*MESSAGE - IT)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
N1(IT)
GOTO[#149]
N10
#3000=92(SISTEMA*GIA*DEVIATO)
N20
#3000=93(SISTEMA*NON*DEVIATO)
N30
#3000=97(INPUT*H*NON*PERMESSO)
N40
#3000=80(UTENSILE*LUNGO)
N50
#3000=81(UTENSILE*ROTTO)
N60
#3000=99(ERRORE*DI*FORMATO)
N70
#3000=94(UTENSILE*FUORI*GAMMA)
N80
#3000=95(PARAMETRO*R*MANCANTE)
N90
#3000=91(PARAMETRO*C*MANCANTE)
N100
#3000=96(PARAMETRO*W*MANCANTE)
N110
#3000=97(CORREZIONE*UTENSILE*ATTIVA)
N120
#3000=98(B4*#126*INPUT*MIXATI)
N130
#3000=90(LUNGHEZZA*FUORI*TOLLERANZA)
N131
#3000=90(RAGGIO*FUORI*TOLLERANZA)
N132
#3000=90(FUORI*TOLLERANZA)
N135
#3000=100(SUPERATA*TOLLERANZA*COMP*TERMICA)
N140
(M0)
(CORRETTORE*UTENSILE*CORRETTO)
(*INZIO*DEL*CICLO)
GOTO210
N150
#3000=196(PARAMETRO*D*MANCANTE)
N160
#3000=99(INPUT*CODICE*REPORTER*NON*CORRETTO)
N410
#3000=195(CALIBRAZIONE RICHIESTA)
N417
#3000=194(STYLUS*DISCO*NON*LIVELLO)
N420
#3000=193(TEST*SKIP*FALLITO)
N435
#3006=1(CONTROLLI*BASE*SONDA*PASSATI)
N210
M99

%