%
O9759(REN*ERROR*DE)
(AIR*BLAST*OFF)
M5
G90
GOTO[#107]
N10
#3000=92(MESSTASTER*AUSGELENKT)
N20
#3000=93(TASTER*FEHLERHAFT)
N30
#3000=97(H*IN*SETZEN*SIE*KEIN*ERLAUBT*EIN)
N40
#3000=80(FEHLENDE*DATEN*IN*O9750)
N50
#3000=81(WERKZEUG*ZIEHEN*AUS)
N60
#3000=99(WERKZEUGBRUCH)
N70
#3000=94(T*UND*D*IDENTISCH)
N80
#3000=95(Y*TOLERANZ*UEBERSCHRITTEN)
N90
#3000=91(FORMATFEHLER)
N100
#3000=96(EINGABEPARAMETER*B*FEHLT)
N110
#3000=97(WERKKZEUGDATEN*AUSSERHALB*BEREICH)
N120
#3000=98(EINGABEPARAMETER*D*FEHLT)
N130
#3000=90(TOLERANZ*UEBERSCHRITTEN)
N135
#3000=100(TEMP*KOMP*TOLERANZ*UEBERSCHRITTEN)
N140
(M0)
(DAS*OFFSET*WERKZEUG*BEHEBEN)
(*ZYKLUS*ANFANG)
GOTO210
N150
#3000=82(EINGABEPARAMETER*Y*FEHLT)
N160
#3000=83(WERKZEUGKORREKTUR*AKTIV)
N410
#3000=195(KALIBRIERUNG*NOTWENDIG)
N417
#3000=194(NICHT*EBENE*SCHEIBE*STYLUS)
N420
#3000=193(GESCHEITERT*TEST*FUNKTION*SKIP)
N435
#3006=1(SONDE*GRUNDPRUEFUNG*BESTANDEN)
N210
M99
%