# LGF_MergeBitsToByte (FC / V3.0.1)

Autor: Siemens Digital Industry

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion führt 8 Bit / 8 Boolsche Variablen in einer Byte Variable zusammen.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_MergeBitsToByte (FC) |
--- | --- | ---
Bool |  |  | bit7 |  | Ret_Val |  |  | Byte
Bool |  |  | bit6 |  |  |  |  |
Bool |  |  | bit5 |  |  |  |  |
Bool |  |  | bit4 |  |  |  |  |
Bool |  |  | bit3 |  |  |  |  |
Bool |  |  | bit2 |  |  |  |  |
Bool |  |  | bit1 |  |  |  |  |
Bool |  |  | bit0 |  |  |  |  |

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
bit7 | Bool | Input Bit 7 - MSB
bit6 | Bool | Input Bit 6
bit5 | Bool | Input Bit 5
bit4 | Bool | Input Bit 4
bit3 | Bool | Input Bit 3
bit2 | Bool | Input Bit 2
bit1 | Bool | Input Bit 1
bit0 | Bool | Input Bit 0 - LSB

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Byte | Zusammengefügte Bitfolge, gespeichert in einer Byte Variable

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 01.00.00 | Simatic Systems Support
| 20.06.2019 | First release
| 03.00.00 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 03.00.01 | Simatic Systems Support
| 22.02.2021 | Insert documentation