# LGF_SplitByteToBits (FC / V3.0.1)

Autor: Siemens Digital Industry

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion zerlegt eine Byte Variable in 8 Bool / 8 Bit Variablen.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_SplitByteToBits (FC) |
--- | --- | ---
Byte |  |  | byte |  | Ret_Val |  |  | Void
|  |  |  |  | bit7 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit6 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit5 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit4 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit3 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit2 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit1 |  |  | Bool
|  |  |  |  | bit0 |  |  | Bool

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
byte | Byte | Bitfolge die zerlegt wird

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Void | Void - Funktion hat keinen Rückgabewert
bit7 | Bool | Output Bit 7 - MSB
bit6 | Bool | Output Bit 6
bit5 | Bool | Output Bit 5
bit4 | Bool | Output Bit 4
bit3 | Bool | Output Bit 3
bit2 | Bool | Output Bit 2
bit1 | Bool | Output Bit 1
bit0 | Bool | Output Bit 0 - LSB

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 01.00.00 | Simatic Systems Support
| 20.06.2019 | First release
| 03.00.00 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 03.00.01 | Simatic Systems Support
| 22.02.2021 | Insert documentation