# LGF_LIFO (FB / V3.0.1)

Autor: Siemens Industry Support

## Kurzbeschreibung

LIFO (Last-In First-Out / Stack / Stapelspeicher)
Die Funktion speichert eingehende Daten und gibt die aktuellsten / letzten noch nicht abgearbeiteten Daten aus.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_LIFO (FB) |
--- | --- | ---
Bool |  |  | push |  | error |  |  | Bool
Bool |  |  | pop |  | status |  |  | Word
Bool |  |  | peek |  | subFunctionStatus |  |  | Word
Bool |  |  | reset |  | elementCount |  |  | DInt
Bool |  |  | clear |  | isEmpty |  |  | Bool
Variant |  |  | initialItem |  |  |  |  |
Variant |  |  | item |  |  | Variant
Variant |  |  | buffer |  |  | Variant

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
push | Bool | false | Daten in den Puffer schieben
pop | Bool | false | Daten aus dem Puffer holen
peek | Bool | false | Daten im Puffer ansehen (Der Puffer wird nicht verändert)
reset | Bool | FALSE | Puffer initialisieren (Index und Zähler zurücksetzen)
clear | Bool | FALSE | Puffer leeren und mit Anfangswert `initialItem` initialisieren (Index und Zähler zurücksetzen).
initialItem | Variant | --- | Wert mit dem das Array des Puffer initialisiert wird (meistens: `0` / default wert)

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
error | Bool | FALSE: Kein Fehler TRUE: Während der Ausführung des FB ist ein Fehler aufgetreten
status | Word | 16#0000-16#7FFF: Status des FB 16#8000-16#FFFF: Fehleridentifikation (siehe folgende Tabelle)
subFunctionStatus | Word | Status oder Rückgabewert von aufgerufenen FB's / FC's und Systemfunktionen
elementCount | DInt | Anzahl der Elemente im Puffer
isEmpty | Bool | TRUE: Puffer ist leer

### In/Out Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
item | Variant | Eintrag der aus dem Puffer zurückgegeben wird oder in den Puffer geschrieben werden soll
buffer | Variant | Das ARRAY welches als Puffer genutzt wird. (Array of … )

### Status & Error Meldungen

Code / Wert | Bezeichner / Beschreibung
--- | ---
16#0000 | STATUS_NO_ERROR Status: Abarbeitung ohne Fehler beendet
16#7000 | STATUS_NO_CURRENT_JOBS Status: Keine aktuellen Aufträge, Initial State
16#8001 | ERR_BUFFER_EMPTY Fehler: Der Puffer ist leer
16#8002 | ERR_BUFFER_FULL Fehler: Der Puffer ist voll
16#8200 | ERR_NO_ARRAY Fehler: Am Eingang `buffer` liegt kein Array an.
16#8201 | ERR_WRONG_TYPE_ITEM Fehler: Der Datentyp des InOut-Parameters `item` entspricht nicht dem Datentyp der Array-Elemente von dem Eingang `buffer`.
16#8202 | ERR_WRONG_TYPE_INITIAL_ITEM Fehler: Der Datentyp des Eingangs `initialItem` entspricht nicht dem Datentyp des InOut-Parameters `item`.
16#8610 | ERR_CLEAR_BUFFER Fehler: Während des Ablöschen des Puffer in Funktion `MOVE_BLK_VARIANT` - weitere Infos in `subFunctionStatus`
16#8611 | ERR_RETURN_LAST_ENTRY Fehler: Während der Rückgabe des letzten Elements aus dem Puffer in Funktion `MOVE_BLK_VARIANT` - weitere Infos in `subFunctionStatus` (POP & PEEK)
16#8612 | ERR_POP_REPLACE_ITEM_BY_INIT_VALUE Fehler: Während des Überschreibens des Elements mit dem Initialwert in Funktion `MOVE_BLK_VARIANT` - weitere Infos in `subFunctionStatus (POP)
16#8613 | ERR_WRITE_ENTRY Fehler: Während des Schreibens eines Elements in den Puffer in Funktion `MOVE_BLK_VARIANT` - weitere Infos in `subFunctionStatus` (PUSH)

## Funktionsbeschreibung

Hinweis
  In `subFunctionStatus` wird der Status von aufgerufenen Anweisungen ausgegeben. Der Ausgangswert in `status` gibt in diesem Fall an, welche Anweisung den Fehler verursacht hat. Holen Sie sich in diesem Fall die Informationen aus der TIA Portal Online Hilfe zu den jeweiligen Anweisungen.

Hinweis
  Der Stack in der Informatik beruht ebenfalls auf dem LIFO-Prinzip.

Mit dem Eingang `push` wird ein neues Element vom InOut-Parameter `item` an der nächsten freien Stelle im Puffer gespeichert. Der Ausgang `elementCount` wird um eins inkrementiert.

Mit dem Eingang `pop` wird am InOut-Parameter `item` das aktuellste / letzte Element ausgegeben und dieses Feld im Puffer durch den Wert am Parameter `initialItem` ersetzt. Der Ausgang `elementCount` wird um eins dekrementiert.

Der Eingang `peek` ermöglicht das Auslesen des letzten Eintrags im Puffer. Der Puffer wird dabei nicht verändert.

Mit dem Eingang `reset` wird der Puffer initialisiert, Index und Zähler werden zurückgesetzt. Der Ausgang `elementCount` wird auf null und der Ausgang `isEmpty` wird auf TRUE gesetzt.

Mit dem Eingang `clear` wird der Puffer geleert und mit Anfangswert `initialItem` initialisiert. Index und Zähler werden zurückgesetzt. Der Ausgang `elementCount` wird auf null, der Ausgang `isEmpty` auf TRUE gesetzt.

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 01.00.00 | Siemens Industry Online Support
| 10.07.2018 | First released version
| 01.00.01 | Siemens Industry Online Support
| 17.08.2018 | Upgrade: TIA V15 Update 2
| 01.00.02 | Siemens Industry Online Support
| 23.11.2018 | Upgrade: TIA V15.1
| 02.00.00 | Siemens Industry Online Support
| 29.01.2019 | Output "done" removed (not necessary, because block works synchron)
| 03.00.00 | Simatic Systems Support
| 22.10.2019 | Code refactoring, comments added Interface change (push, pop, peek etc.) Set version to V3.0.0, harmonize the version of the whole library
| 03.00.01 | Simatic Systems Support
| 15.02.2021 | Insert documentation