# LGF_TaddrToString (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens Digital Industry

## Kurzbeschreibung

Der Systemdatentyp `TADDR_Param` enthält Adressinformation, bestehend aus einer IPV4-Adresse und der Port-Nummer.

Die Funktion `LGF_TaddrToString` konvertiert eine Variable vom Systemdatentyp `TADDR_Param` in eine Variable des Datentyp `String`.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_TaddrToString (FC) |
--- | --- | ---
TADDR_Param |  |  | ipAdressTaddr |  | Ret_Val |  |  | String

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
ipAdressTaddr | TADDR_Param | IP-Adresse und Port Nummer die konvertiert wird

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | String | IP-Adresse und Port Nummer als String

## Funktionsbeschreibung

Die Funktion konvertiert die IPV4-Adresse mit oder ohne Portnummer. Der Systemdatentyp `TADDR_Param` ist ein strukturierter Datentyp. In dieser Struktur befindet sich die Variable `REM_PORT_NR`. Falls diese Variable 0 ist, wird kein Port in den Parameter `Ret_Val` geschrieben.

### Beispiel Rückgabewert an `Ret_Val`:

- Das Standard String Format für eine IPV4 Adresse ohne Port Nummer an:
  `192.168.11.11`
- Das Standard String Format für eine IPV4 Adresse mit Port Nummer:
  `192.168.11.11:3294`

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 19.01.2017 | First released version
| 1.0.1 | Siemens Industry Online Support
| 17.08.2018 | Upgrade: TIA V15 Update 2
| 1.0.2 | Industry Online Support
| 23.11.2018 | Upgrade: TIA V15.1
| 1.0.3 | Simatic Systems Support
| 17.06.2019 | Standard header and block parameters update
| 1.0.4 | Simatic Systems Support
| 10.07.2019 | Refactoring of While to Do/While and constants inserted
| 1.0.5 | Simatic Systems Support
| 30.07.2019 | Add ENO handling
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 Harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 23.02.2021 | Insert documentation