# LGF_typeDiagnostics (UDT / V1.0.1)

Übersicht

## Beschreibung

Diagnosestruktur zur Speicherung und Übertragung von Diagnoseinformationen von Blöcken über die Schnittstelle.

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
status | Word | 16#0000 | Status des Bausteins oder Fehleridentifikation beim Auftreten des Fehlers
subfunctionStatus | Word | 16#0000 | Status oder Rückgabewert von aufgerufenen FB's, FC's und Systembausteinen
stateNumber | DInt | 0 | Zustand in der Zustandsmaschine des Blocks, in dem der Fehler aufgetreten ist