# LGF_typeDataLogParameter (UDT / V1.0.0)

Übersicht

## Beschreibung

Dieser UDT gehört zum Module `LGF_DataLogC` und listet alle möglichen Parameter zur Konfiguration des Verhaltens auf.

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
header | String | '' | Überschrift des Datenprotokolls, String aller Datenfelder, getrennt durch einen Komma: "field1,field2,field3,..."
maxNumberOfEntries | UDInt | 1000 | Maximale Anzahl von Einträgen im Datenprotokoll
timestampFormat | USInt | 0 | Zeitstempelformat - siehe Handbuch unter "DataLogCreate" für den verwendeten SPS-Typ (S7-1200 oder S7-1500)
clearOnOpen | Bool | FALSE | Löschen des Datenprotokolls beim Öffnen des Datenprotokolls während der Aktivierung der Sperre
deleteFile | Bool | FALSE | Beim Löschen des Datenprotokolls auch die Datenprotokolldatei löschen
enableRingBuffer | Bool | FALSE | TRUE: Überschreibe alte Werte und beginne von vorne, wenn das Datenprotokoll seine maximalen Einträge erreicht FALSE: Stoppe die Aufzeichnung, wenn `maxNumberOfEntries` Einträge erreicht
loggingByInterval | Bool | FALSE | TRUE: Loggen bei Intervall Zeitparameter FALSE: loggen bei "triggerEntry"
loggingInterval | Time | T#1M | Zeit für automatisches Logging-Intervall