# LGF_typeActDeactDeviceParameter (UDT / V2.0.0)

Übersicht

## Beschreibung

Dieser UDT gehört zum Modul `LGF_ActDeactDevice` und listet alle möglichen Parameter zur Konfiguration des Verhaltens auf.

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
activationRetries | SInt | 100 | Anzahl der Wiederholungen der Aktivierung & Deaktivierung, bis einen Fehler anzeigt wird
timeOutActDeact | Time | T#5S | Die Zeit für die Überwachung der Befehle `activate` und `deactivate` sollte größer sein als die in der Hardwarekonfiguration der SPS im Abschnitt `Startup` eingestellte `Parametrierungszeit`.