# LGF_typeMeasureCpuLoad_Configuration (UDT / V1.0.0)

Übersicht

## Beschreibung

Dieser UDT gehört zum Modul `LGF_MeasureCpuLoad` und listet alle möglichen Parameter zur Konfiguration des Verhaltens auf.

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
cfcRun | Bool | FALSE | CFC-Lauf (OB-Nr. wird nach 10xx verschoben)
averagingValues | USInt | 0 | Mittelwertbildung der Messwerte durch Bildung des arithmetischen Mittelwerts
comLoadSim | UInt | 0 | Com-Load-Simulation [%] WENN > 0.0 Wert wird für die Berechnung verwendet WENN <= 0.0 tatsächlichen Com-Load-Wert verwenden, der von der SPS gelesen wird
limitWarning | Real | 70.0 | Warngungs Grenzwert [%]
limitAlarm | Real | 100.0 | Alarm Grenzwert [%]
organizationBlocksCyclic | Array[0..10] of LGF_typeMeasureCpuLoad_ConfigurationBlock | --- | Zyklische Blöcke zur Messung
organizationBlocks | Array[0..30] of LGF_typeMeasureCpuLoad_ConfigurationBlock | --- | NICHT zyklische Blöcke zur Messung