# LGF_typeActDeactMonitorDeviceParameter (UDT / V2.0.0)

Übersicht

## Beschreibung

Dieser UDT gehört zum Modul `LGF_ActDeactMonitorDeviceParameter` und listet alle möglichen Parameter zur Konfiguration des Verhaltens auf.

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
activationRetries | SInt | 100 | Anzahl der Wiederholungen der Aktivierung & Deaktivierung, bis einen Fehler anzeigt wird
timeOutActDeact | Time | T#5S | Die Zeit für die Überwachung der Befehle `activate` und `deactivate` sollte größer sein als die in der Hardwarekonfiguration der SPS im Abschnitt `Startup` eingestellte `Parametrierungszeit`.
timeOutStateMonitoring | Time | T#100ms | Zeit zur Überwachung des Gerätezustandes bei aktiviertem Gerät Nach Ablauf der Zeit liegt ein Fehler vor, solange der Zustand fehlerhaft ist.
enableAndDeactivate | Bool | TRUE | TRUE: Deaktivierung des Geräts während des Starts / der Aktivierung (prio vor `enableAndActive`) FALSE: Beibehaltung des aktuellen Zustands oder `enableAndActivate`
enableAndActivate | Bool | FALSE | TRUE: Freigabe / Aktivierung des Geräts während des Starts / der Freigabe FALSE: Beibehaltung des aktuellen Zustands oder `enableAndDeactivate`
disableAndDeactivate | Bool | TRUE | TRUE: Gerät beim Ausschalten des Moduls deaktivieren/deaktivieren FALSE: aktuellen Zustand beibehalten