# LGF_ConvertSpeed (FC / 1.0.0)

Übersicht

Autor: Siemens Industry Support

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion rechnet einen gegebenen Geschwindigkeitswert unter Verwendung eines geeigneten Modus in eine andere Einheit um.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_ConvertSpeed (FC) |
--- | --- | ---
Int |  |  | mode |  | Ret_Val |  |  | Real
Real |  |  | value |  | error |  |  | Bool
|  |  |  |  | status |  |  | Word

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
mode | Int | 1: MeterSekunde_zu_KilometerStunde, 2: MeterSekunde_zu_Knoten, 3: MeterSekunde_zu_MeileStunde, 4: KilometerStunde_zu_MeterSekunde, 5: KilometerStunde_zu_Knoten, 6: KilometerStunde_zu_MeileStunde, 7: Knoten_zu_MeterSekunde, 8: Knoten_zu_KilometerStunde, 9: Knoten_zu_Meilen/Stunde, 10: Meilen/Stunde_zu_Meter/Sekunde, 11: Meilen/Stunde_zu_Kilometer/Stunde, 12: Meilen/Stunde_zu_Knoten
value | Real | Umzurechnender Geschwindigkeitswert

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Real | Umgerechnetes Geschwindigkeitsergebnis
error | Bool | if Error := True
status | Word | Statuscode für Fehlerbeschreibung

### Status & Error Meldungen

Code / Wert | Bezeichner / Beschreibung
--- | ---
16#8200 | ERR_WRONG_MODE Fehler: falscher Modus ausgewählt, Umrechnung existiert nicht

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Support
| 18.11.2025 | First released version