English | Deutsch | Francais | Espanol | Italiano

### STEP 7 Hardware Support Package Viewer

Number | Name | HSP version | Part No. | Firmware | Step 7 version | Comment
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0003 | CPU317-2 | V1.4 | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Work memory 512Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.1 | Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.1 | Work memory 512Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.1 | Mémoire de travail 512 Ko; 0,05ms/Kinst; ports MPI + DP (maître ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; échange de données direct côté émetteur et récepteur; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.1 | Memoria de trabajo 512KB; 0,05 ms/1000 instr., conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.1 | Memoria di lavoro 512KB; 0,05ms/1000istr; connettore MPI+ DP (master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.1
0004 | ET 200S CPU | V1.5 | 6ES7 151-7AA10-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Work memory 48KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Arbeitsspeicher 48KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.1; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums | Work memory 48KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Mémoire de travail 48 Ko; 0,3ms/Kinst; ports MPI + DP (autonome ou esclave DP); échange de données direct possible côté émetteur et récepteur; firmware V2.1; extension possible jusqu'à 63 modules de la gamme ET200S | Memoria de trabajo 48KB; 0,3 ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (stand-alone o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; firmware V2.1; ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S | Memoria di lavoro 48KB; 0,3ms/1000istr.; connettore MPI+ DP (standalone o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; firmware V2.1; espandibile con max. 63 moduli della gamma ET200S
0005 | BM 147-1 / CPU | V1.2 | 6ES7 147-1AA10-0XB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Basic module BM147 with programmable preprocessing, work memory 48KB; 0.1ms/1000 instructions; slots: MPI/DP slave; send capability for direct data exchange; firmware V2.1; single-row configuration of up to 7 expansion modules of the ET200X range | Basismodul BM147 mit programmierbarer Vorverarbeitung, Arbeitsspeicher 48KB; 0,1ms/kAW; Schnittstellen: MPI/DP-Slave; Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.1; einzeiliger Aufbau bis 7 Erweiterungsmodulen des ET200X-Spektrums | Basic module BM147 with programmable preprocessing, work memory 48KB; 0.1ms/1000 instructions; slots: MPI/DP slave; send capability for direct data exchange; firmware V2.1; single-row configuration of up to 7 expansion modules of the ET200X range | Module de base BM147 avec prétraitement programmable, mémoire de travail 48 Ko; 0,1ms/Kinst; interfaces : esclave MPI/DP; échange de données possible côté émetteur; firmware V2.1; configuration à une rangée jusqu'à 7 modules d'extension de la gamme ET200X | Módulo básico BM147 con preprocesamiento programable, memoria de trabajo 48KB; 0,1 ms/1000 instr.; interfaces: esclavo MPI/DP; emisor para comunicación directa; firmware V2.1; configuración en una fila de hasta 7 módulos de ampliación de la gama ET200X | Modulo di base BM147 con preelaborazione programmabile, memoria di lavoro 48KB; 0,1ms/1000istr.; interfacce: slave MPI/DP; mittente nella comunicazione diretta; firmware V2.1; configurazione ad una fila fino a 7 moduli di ampliamento dello spettro ET200X
0006 | BM 147-2 / CPU | V1.2 | 6ES7 147-2AA00-0XB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Basic module BM147 with programmable preprocessing, work memory 48KB; 0.1ms/1000 instructions; slots: MPI/DP slave and DP master; send capability for direct data exchange; firmware V2.1; single-row configuration of up to 7 expansion modules of the ET200X range | Basismodul BM147 mit programmierbarer Vorverarbeitung, Arbeitsspeicher 48KB; 0,1ms/kAW; Schnittstellen: MPI/DP-Slave und DP-Master; Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.1; einzeiliger Aufbau bis 7 Erweiterungsmodulen des ET200X-Spektrums | Basic module BM147 with programmable preprocessing, work memory 48KB; 0.1ms/1000 instructions; slots: MPI/DP slave and DP master; send capability for direct data exchange; firmware V2.1; single-row configuration of up to 7 expansion modules of the ET200X range | Module de base BM147 avec prétraitement programmé, mémoire de travail 48Ko; 0,1ms/Kinst; interfaces : esclave MPI/DP et maître DP; échange de données direct possible côté émetteur; firmware V2.1; configuration à une rangée jusqu'à 7 modules d'extension de la gamme ET200X | Módulo básico BM147 con preprocesamiento programable, memoria de trabajo 48KB; 0,1 ms/1000 instr.; interfaces: esclavo MPI/DP y maestro DP; emisor para comunicación directa; firmware V2.1; configuración en una fila de hasta 7 módulos de ampliación de la gama ET200X | Modulo di base BM147 con preelaborazione programmabile, memoria di lavoro 48KB; 0,1ms/1000istr.; interfacce: slave MPI/DP e master DP; mittente nella comunicazione diretta; firmware V2.1; configurazione ad una fila fino a 7 moduli di ampliamento dello spettro ET200X
0008 | ET200M 153-2 FO | V1.0 | 6ES7 153-2BB00-0XB0 |  | V5.2 |  |  |  |  |  |
0009 | ET 200S IM151-1 | V2.4 | 6ES7 151-1A?0?-0AB0 |  | K5.2.1.0 | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, also available as SIPLUS module with order number 6AG1 151-1AA03-2AB0 | Interfacemodule IM151-1 für ET 200S Elektronikmodule, auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 151-1AA03-2AB0 erhältlich | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, also available as SIPLUS module with order number 6AG1 151-1AA03-2AB0 | Module interface IM151-1 pour modules électroniques ET 200S, également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 151-1AA03-2AB0 | Módulo interfaz IM151-1 para módulos electrónicos ET 200S, también dipsonible como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 151-1AA03-2AB0 | Modulo di interfaccia IM151-1 per moduli di elettronica ET 200S, disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 151-1AA03-2AB0
0012 | C7 635 Touch V2.0 | V1.1 | 6ES7 635-2EB01-0AE3 | V2.0 | K5.2.1.0 | Control system; TP 170 B + CPU with 64KB work memory; 0,1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs (2.5kHz); 4 channels counting and measuring incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Komplettgerät; TP 170 B + CPU mit Arbeitsspeicher 64KB; 0,1ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.0 | Control system; TP 170 B + CPU with 64KB work memory; 0,1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs (2.5kHz); 4 channels counting and measuring incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Système intégré compact; TP 170 B + CPU avec mémoire de travail 64 Ko; 0,1ms/kinst; DI24/DO16; AI5/AO2 intégrées; 4 sorties d'impulsion (2,5kHz); comptage et mesure 4 voies avec codeurs incrémentaux 24V (60kHz); fonction de positionnement intégrée; port MPI + DP (maître ou esclave DP); échange de données direct (émetteur et récepteur); équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.0 | Equipo completo; TP 170 B + CPU con memoria de trabajo 64KB; 0,1ms/1000 instr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integradas; 4 salidas de impulsos (2,5kHz); contaje y medición a 4 canales con encoders incrementales 24V (60kHz); función de posicionamiento integrada; conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.0 | Sistema integrato compatto; TP 170 B + CPU con memoria di lavoro di 64KB; 0,1ms/1000istr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integrati; 4 uscite di impulsi (2,5kHz); a 4 canali per conteggio e misura con encoder incrementali a 24V (60kHz); funzione di posizionamento integrata; connettore MPI+DP (master DP o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.0
0013 | C7 635 Key V2.0 | V1.1 | 6ES7 635-2EC01-0AE3 | V2.0 | K5.2.1.0 | Complete device; OP 170 B + CPU with 64KB work memory; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs (2.5kHz); 4 channel counting and measurement with incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Komplettgerät; OP 170 B + CPU mit Arbeitsspeicher 64KB; 0,1ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.0 | Complete device; OP 170 B + CPU with 64KB work memory; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs (2.5kHz); 4 channel counting and measurement with incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Système intégré compact; OP 170 B + CPU avec mémoire de travail 64 Ko; 0,1ms/kinst; DI24/DO16; AI5/AO2 intégrées; 4 sorties impulsion (2,5kHz); 4 voies pour comptage et mesure avec codeurs incrémentaux 24V (60kHz); fonction de positionnement intégrée; ports MPI + DP (maître DP ou esclave DP); échange de données direct (émetteur et récepteur); équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.0 | Equipo completo; OP 170 B + CPU con memoria de trabajo de 64KB; 0,1ms/1000 instr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integradas; 4 salidas de impulsos (2,5kHz); contaje y medición a 4 canales con encoders incrementales 24V (60kHz); función de posicionamiento integrada; conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.0 | Sistema integrato compatto; OP 170 B + CPU con memoria di lavoro di 64KB; 0,1ms/1000istr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integrati; 4 uscite di impulsi (2,5kHz); a 4 canali per conteggio e misura con encoder incrementali 24V (60kHz); funzione di posizionamento integrata; connettore MPI+DP (master DP o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.0
0014 | C7 613 V2.0 | V1.1 | 6ES7 613-1CA01-0AE3 | V2.0 | K5.2.1.0 | Complete device; display and operator unit 4 rows, 21 buttons + CPU 313C with 32KB work memory; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 3 pulse outputs (2.5kHz); 3 channel counting and measuring with incremental encoders 24V (30kHz); MPI connector; single-tier configuration up to 4 modules; firmware V2.0 | Komplettgerät; Anzeige und Bedieneinheit 4zeilig, 21 Tasten + CPU 313C mit Arbeitsspeicher 32KB; 0,1ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 3 Impulsausgänge (2,5kHz); 3-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (30kHz); MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 4 Baugruppen; Firmware V2.0 | Complete device; display and operator unit 4 rows, 21 buttons + CPU 313C with 32KB work memory; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 3 pulse outputs (2.5kHz); 3 channel counting and measuring with incremental encoders 24V (30kHz); MPI connector; single-tier configuration up to 4 modules; firmware V2.0 | Système intégré compact; unité d'affichage et de commande 4 lignes, 21 touches + CPU 313C avec mémoire de travail 32 Ko; 0,1ms/kinst; DI24/DO16; AI5/AO2 intégrées; 3 sorties impulsion (2,5kHz); 3 voies pour comptage et mesure avec codeurs incrémentaux 24V (30kHz); port MPI; configuration à une rangée jusqu'à 4 modules; firmware V2.0 | Equipo completo; panel de operador de 4 líneas, 21 teclas + CPU 313C con 32KB de memoria de trabajo; 0,1ms/1000 instr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integradas; 3 salidas de impulsos (2,5kHz); contaje y medición a 3 canales con encoders incrementales 24V (30+E90kHz); conexión MPI; configuración en un fila con hasta 4 módulos; firmware V2.0 | Sistema integrato compatto; display e pannello operatore a 4 righe, 21 tasti + CPU 313C con memoria di lavoro di 32KB; 0,1ms/1000istr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integrati; 3 uscite di impulsi (2,5kHz); a 3 canali per conteggio e misura con encoder incrementali 24V (30kHz); connettore MPI; configurazione ad una fila fino a 4 unità; firmware V2.0
0015 | CPU41X-???04 V4.X | V3.5 | 6ES7 XXX-???04-0??0 | V4.1 | K5.4.3.0 | 6ES7 412-1XF04-0AB0, 6ES7 412-2XG04-0AB0, 6ES7 414-2XG04-0AB0, 6ES7 414-3XJ04-0AB0, 6ES7 416-2XK04-0AB0, 6ES7 416-2FK04-0AB0, 6ES7 416-3XL04-0AB0, 6ES7 417-4XL04-0AB0, 6ES7 964-2AA04-0AB0, 6ES7 414-4HJ04-0AB0, 6ES7 417-4HL04-0AB0, 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 6ES7 412-1XF04-0AB0, 6ES7 412-2XG04-0AB0, 6ES7 414-2XG04-0AB0, 6ES7 414-3XJ04-0AB0, 6ES7 416-2XK04-0AB0, 6ES7 416-2FK04-0AB0, 6ES7 416-3XL04-0AB0, 6ES7 417-4XL04-0AB0, 6ES7 964-2AA04-0AB0, 6ES7 414-4HJ04-0AB0, 6ES7 417-4HL04-0AB0, 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 6ES7 412-1XF04-0AB0, 6ES7 412-2XG04-0AB0, 6ES7 414-2XG04-0AB0, 6ES7 414-3XJ04-0AB0, 6ES7 416-2XK04-0AB0, 6ES7 416-2FK04-0AB0, 6ES7 416-3XL04-0AB0, 6ES7 417-4XL04-0AB0, 6ES7 964-2AA04-0AB0, 6ES7 414-4HJ04-0AB0, 6ES7 417-4HL04-0AB0, 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 6ES7 412-1XF04-0AB0, 6ES7 412-2XG04-0AB0, 6ES7 414-2XG04-0AB0, 6ES7 414-3XJ04-0AB0, 6ES7 416-2XK04-0AB0, 6ES7 416-2FK04-0AB0, 6ES7 416-3XL04-0AB0, 6ES7 417-4XL04-0AB0, 6ES7 964-2AA04-0AB0, 6ES7 414-4HJ04-0AB0, 6ES7 417-4HL04-0AB0, 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 6ES7 412-1XF04-0AB0, 6ES7 412-2XG04-0AB0, 6ES7 414-2XG04-0AB0, 6ES7 414-3XJ04-0AB0, 6ES7 416-2XK04-0AB0, 6ES7 416-2FK04-0AB0, 6ES7 416-3XL04-0AB0, 6ES7 417-4XL04-0AB0, 6ES7 964-2AA04-0AB0, 6ES7 414-4HJ04-0AB0, 6ES7 417-4HL04-0AB0, 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 6ES7 412-1XF04-0AB0, 6ES7 412-2XG04-0AB0, 6ES7 414-2XG04-0AB0, 6ES7 414-3XJ04-0AB0, 6ES7 416-2XK04-0AB0, 6ES7 416-2FK04-0AB0, 6ES7 416-3XL04-0AB0, 6ES7 417-4XL04-0AB0, 6ES7 964-2AA04-0AB0, 6ES7 414-4HJ04-0AB0, 6ES7 417-4HL04-0AB0, 6ES7 960-1AA04-0XA0
0016 | C7 636 Key V2.0 | V1.1 | 6ES7 636-2EC00-0AE3 | V2.0 | K5.2.1.0 | Complete device; OP 270 6" + CPU with work memory 128KB; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs (2.5kHz); 4-channel counting and measuring with incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Komplettgerät; OP 270 6" + CPU mit Arbeitsspeicher 128KB; 0,1ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.0 | Complete device; OP 270 6" + CPU with work memory 128KB; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs (2.5kHz); 4-channel counting and measuring with incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Système intégré compact; OP 270 6" + CPU avec mémoire de travail 128 Ko; 0,1ms/Kinst; DI24/DO16; AI5/AO2 intégrées; 4 sorties impulsion (2,5kHz); comptage et mesure 4 voies avec codeurs incrémentaux 24V (60kHz); fonction de positionnement intégrée; port MPI + DP (maître ou esclave DP); échange direct côté émetteur et récepteur possible; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.0 | Equipo completo; OP 270 6" + CPU con memoria de trabajo de 128KB; 0,1ms/1000 instr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integradas; 4 salidas de impulsos (2,5kHz); contaje y medición a 4 canales con encoders incrementales 24V (60kHz); función de posicionamiento integrada; conexiones MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.0 | Sistema integrato compatto; OP 270 6" + CPU con memoria di lavoro di 128KB; 0,1ms/1000istr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integrati; 4 uscite di impulsi (2,5kHz); a 4 canali per conteggio e misura con encoder incrementali a 24V (60kHz); funzione di posizionamento integrata; connettore MPI+ DP (master DP o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.0
0017 | C7 636 Touch V2.0 | V1.0 | 6ES7 636-2EB00-0AE3 | V2.0 | K5.2.1.0 | Complete device; TP 270 10" + CPU with work memory 128KB; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs; (2.5kHz); 4-channel counting and measuring with incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Komplettgerät; TP 270 10" + CPU mit Arbeitsspeicher 128KB; 0,1ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.0 | Complete device; TP 270 10" + CPU with work memory 128KB; 0.1ms/1000 instructions; DI24/DO16; AI5/AO2 integrated; 4 pulse outputs; (2.5kHz); 4-channel counting and measuring with incremental encoders 24V (60kHz); integrated positioning function; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time; routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.0 | Système intégré compact; TP 270 10" + CPU avec mémoire de travail 128 Ko; 0,1ms/Kinst; DI24/DO16; AI5/AO2 intégrées; 4 sorties impulsion (2,5kHz); comptage et mesure 4 voies avec codeurs incrémentaux 24V (60kHz); fonction de positionnement intégrée; port MPI + DP (maître ou esclave DP); échange direct côté émetteur et récepteur possible; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.0 | Equipo completo; TP 270 10" + CPU con memoria central 128KB; 0,1ms/1000 instr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integradas; 4 salidas de impulsos (2,5kHz); contaje y medición a 4 canales con encoders incrementales 24V (60kHz); función de posicionamiento integrada; conexiones MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.0 | Sistema integrato compatto; TP 270 10" + CPU con memoria di lavoro di 128KB; 0,1ms/1000istr.; DI24/DO16; AI5/AO2 integrati; 4 uscite di impulsi (2,5kHz); a 4 canali di conteggio e misura con encoder incrementali a 24V (60kHz); funzione di posizionamento integrata; connettore MPI+ DP (master DP o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.0
0018 | WinLC V4.1 | V1.2 | 6ES7 611-4PY00-0YB7 | V4.1 | V5.3 | WinLC V4.1; Windows Logic Controller for Windows 2000/XP; DP connector (DP master); DPV1; routing; S7 Communication; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; firmware V4.1 | WinLC V4.1; Windows Logic Controller für Windows 2000/XP; DP-Anschluß (DP-Master); DPV1; Routing; S7-Kommunikation; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Firmware V4.1 | WinLC V4.1; Windows Logic Controller for Windows 2000/XP; DP connector (DP master); DPV1; routing; S7 Communication; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; firmware V4.1 | WinLC V4.1; Windows Logic Controller pour Windows 2000/XP; port DP (maître DP); DPV1; routage; communication S7; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; firmware V4.1 | WinLC V4.1; Windows Logic Controller para Windows 2000/XP; conexión DP (maestro DP); DPV1; routing; comunicación S7; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; firmware V4.1 | WinLC V4.1; Windows Logic Controller per Windows 2000/XP; connettore DP (master DP); DPV1; routing; comunicazione S7; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; firmware V4.1
0019 | WinLC RTX V4.1 | V1.1 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 | V4.1 | V5.3 | WinLC RTX V4.1; Software Logic Controller for Windows 2000/XP with VenturCom RTX real-time environment; DP connector (DP master); DPV1; routing; constant bus cycle time and clocking; S7 Communication; firmware V4.1 | WinLC RTX V4.1; Software Logic Controller für Windows 2000/XP mit VenturCom RTX Echtzeitumgebung; DP-Anschluß (DP-Master); DPV1; Routing; Äquidistanz und Taktsynchronität; S7-Kommunikation; Firmware V4.1 | WinLC RTX V4.1; Software Logic Controller for Windows 2000/XP with VenturCom RTX real-time environment; DP connector (DP master); DPV1; routing; constant bus cycle time and clocking; S7 Communication; firmware V4.1 | WinLC RTX V4.1; Software Logic Controller pour Windows 2000/XP avec VenturCom RTX environnement temps réel; port DP (maître DP); DPV1; routage; équidistance et synchronisme d'horloge; communication S7; firmware V4.1 | WinLC RTX V4.1; Software Logic Controller para Windows 2000/XP con VenturCom RTX entorno en tiempo real; conexión DP (maestro DP); DPV1; routing; equidistancia y modo isócrono; comunicación S7; firmware V4.1 | WinLC RTX V4.1; Software Logic Controller per Windows 2000/XP con ambiente in tempo reale VenturCom RTX; connettore DP (master DP); DPV1; routing; equidistanza e sincronismo di clock; comunicazione S7; firmware V4.1
0020 | CPU 317F-2 | V2.2 | 6ES7 317-6FF00-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | A512 KB work memory; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; constant bus cycle time; routing; firmware V2.1, can be used for safety applications; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß; mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Äquidistanz; Routing; Firmware V2.1, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; Auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 317-6FF00-2AB0 erhältlich | A512 KB work memory; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; constant bus cycle time; routing; firmware V2.1, can be used for safety applications; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Mémoire de travail 512 Ko; 0,05ms/kinst; port MPI+ DP; configuration multirangée jusqu'à 32 modules; équidistance; routage; firmware V2.1, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Memoria de trabajo 512KB; 0,05ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP; configuración en varias filas de hasta 32 módulos; equidistancia; routing; firmware V2.1, para aplicaciones de seguridad; también disponible como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Memoria di lavoro 512KB; 0,05ms/1000 istr.;connettore MPI+DP; con configurazione a più file fino a 32 unità; equidistanza; routing; firmware V2.1, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 317-6FF00-2AB0
0023 | DP/DP Coupler, Release 2 | V1.2 | 6ES7 158-0AD01-0XA0 |  | K5.2.1.0 | Coupler for 2 PROFIBUS DP networks, IP20 up to 12 Mbps | Koppler zweier Profibus-DP Netze, IP20, bis 12 MBit/s | Coupler for 2 PROFIBUS DP networks, IP20 up to 12 Mbps | Coupleur de deux reseaux Profibus-DP IP20, jusqu'a 12 MBit/s | Acoplador de dos redes Profibus DP, IP20, hasta 12 MBit/s | Accoppiatore di due reti Profibus DP, IP20, fino a 12 MBit/s
0024 | EM 148-FC | V1.2 | 6ES7 148-1FA10-0XB0 |  | K5.2.1.0 | Expansion module EM148 frequency converter 1.5kW | Erweiterungsmodul EM148-Frequenzumrichter 1,5kW | Expansion module EM148 frequency converter 1.5kW | Module d'extension EM148 inverseur de fréquence 1,5kW | Módulo de ampliación EM148 convertidor de frecuencia 1,5kW | Modulo di ampliamento EM148, trasduttore di frequenza 1,5kW
0025 | EM 141 DI 8xDC24V, kurz | V1.0 | 6ES7 141-1BF31-0XA0 |  | V5.2 | Expansion module DI 8xDC24V | Erweiterungsmodul DI 8xDC24V | Expansion module DI 8xDC24V | Module d'extension DI 8xDC24V | Módulo de ampliación DI 8xDC24V | Modulo di ampliamento DI 8xDC24V
0033 | CPU 317-2 PN/DP V2.3 | V2.2 | 6ES7 317-2EJ10-0AB0 | V2.3 | K5.3.1.0 | 512 KB work memory; 0.05ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; constant DP bus cycle time; routing; firmware V2.3; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.3; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 317-2EJ10-2AB0 erhältlich | 512 KB work memory; 0.05ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; constant DP bus cycle time; routing; firmware V2.3; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Mémoire de travail 512 Ko; 0,05ms/kinst; port PROFINET; communication S7 (FB/FC chargeables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; port MPI/DP combiné (MPI ou maître ou esclave DP); configuration multirangée jusquà 32 modules; cycle de bus DP équidistant; routage; firmware V2.3; également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 317-2EJ10-2AB0 | Memoria de trabajo 512KB; 0,05ms/1000 instr.; conexión PROFINET; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; conexión MPI/DP combinada (MPI o maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; ciclo de bus DP equidistante; routing; firmware V2.3; disponible también como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 317-2EJ10-2AB0 | Memoria di lavoro 512KB; 0,05ms/1000 istr.; connettore PROFINET; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasmissione TCP/IP; connettore MPI/DP combinato (MPI o master DP o slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; ciclo di bus DP equidistante; routing; firmware V2.3; disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 317-2EJ10-2AB0
0034 | X-BM 141 Ecofast DI 8xDC24V | V1.1 | 6ES7 141-1BF01-0AB0 |  | V5.2 | Basic module ET 200X - DI 8xDC24V Ecofast, send capability for direct data exchange | Basismodul ET 200X - DI 8xDC24V Ecofast, Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch | Basic module ET 200X - DI 8xDC24V Ecofast, send capability for direct data exchange | Module de base ET 200X - DI 8xDC24V Ecofast, échange de données direct possible côté émetteur | Módulo básico ET 200X - DI 8xDC24V Ecofast, emisor para comunicación directa | Modulo di base ET 200X - DI 8xDC24V Ecofast, mittente nella comunicazione diretta
0035 | EM 141 DI 4xDC24V, kurz | V1.0 | 6ES7 141-1BD31-0XA0 |  | V5.2 | Expansion module DI 4xDC24V | Erweiterungsmodul DI 4xDC24V | Expansion module DI 4xDC24V | Module d'extension DI 4xDC24V | Módulo de ampliación DI 4xDC24V | Modulo di ampliamento DI 4xDC24V
0036 | EM 141 DI 8xDC24V | V1.0 | 6ES7 141-1BF41-0XA0 |  | V5.2 | Expansion module DI 8xDC24V, long module | Erweiterungsmodul DI 8xDC24V, lange Bauform | Expansion module DI 8xDC24V, long module | Module d'extension DI 8xDC24V, version longue | Módulo de ampliación DI 8xDC24V, formato largo | Modulo di ampliamento DI 8xDC24V, costruzione lunga
0037 | ET 200S PM-E DC24/48V HF | V2.8 | 6ES7 138-4CA50-0AB0 |  | K5.2.1.0 | Power module PM-E DC24..48V, with diagnostics | Powermodul PM-E DC24..48V, mit Diagnose | Power module PM-E DC24..48V, with diagnostics | Module de puissance PM-E DC24..48V, avec diagnostic | Módulo de potencia PM-E DC24..48V, con diagnóstico | Modulo power PM-E DC24..48V, con diagnostica
0038 | SM 322 DO32xAC120-230V/1A | V1.0 | 6ES7 322-1FL00-0AA0 |  | V5.2 | Digital output module. 32DO 120-230V AC/1A, grouping 8 | Digitalausgabebaugr. 32DO 120-230V AC/1A, Wurzelung 8 | Digital output module. 32DO 120-230V AC/1A, grouping 8 | Module de sorties TOR 32DO 120-230V AC/1A, par groupes de 8 | Módulo de salidas digitales 32DO 120-230V AC/1A, conexión 8 | Unità uscite digitali 32DO 120-230V AC/1A, a gruppi di 8
0039 | SM 321 DI16xDC48-125V | V2.1 | 6ES7 321-1CH20-0AA0 |  | V5.2 | Digital input module DI16 48-125V DC, grouping 8; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 321-1CH20-2AA0 | Digitaleingabebaugr. DI16 48-125V DC, Wurzelung 8; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 321-1CH20-2AA0 erhältlich | Digital input module DI16 48-125V DC, grouping 8; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 321-1CH20-2AA0 | Module d'entrées TOR, DI16 48-125V DC, par groupes de 8; également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 321-1CH20-2AA0 | Módulo de entradas digitales DI16 48-125V DC, en grupos de 8; disponible también como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 321-1CH20-2AA0 | Unità di ingresso digitale DI16 48-125V DC, a gruppi di 8; disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 321-1CH20-2AA0
0040 | SM 322 DO8xDC48-125V/1.5A | V1.0 | 6ES7 322-1CF00-0AA0 |  | V5.2 | Digital output module DO8 48-125V DC/1.5A, grouping 4 | Digitalausgabebaugr. DO8 48-125V DC/1.5A, Wurzelung 4 | Digital output module DO8 48-125V DC/1.5A, grouping 4 | Module de sorties TOR DO8 48-125V DC/1.5A, par groupes de 4 | Módulo de salidas digitales DO8 48-125V DC/1.5A, conexión 4 | Unità uscite digitali DO8 48-125V DC/1.5A, a gruppi di 4
0042 | ET 200iSP IM 152-1 | V3.8 | 6ES7 1XX-?AA00-0A?0 | V2.0 | V5.5.0.0 | Finely graduated distributed I/O system as intrinsically safe DP slave with IP30 degree of protection. | Feinmodulares Dezentrales Peripheriesystem als eigensicherer DP-Slave mit Schutzart IP30 | Finely graduated distributed I/O system as intrinsically safe DP slave with IP30 degree of protection. | Système de périphérie décentralisée à modularité fine comme esclave DP à sécurité intrinsèque avec type de sécurité IP30 | Sistema de periferia descentralizada altamente escalable como esclavo DP de seguridad intrínseca y grado de protección IP30 | Sistema di periferia decentrata modulare come slave DP a sicurezza intrinseca con tipo di protezione IP30
0043 | ET 200S Siwarex CS / CF | V2.5 | 7MH4 9X0-0AA01 |  | K5.2.1.0 | Siwarex CS weighing modules | Wägebaugruppe Siwarex CS | Siwarex CS weighing modules | Module de pesage Siwarex CS | Módulo de pesaje Siwarex CS | Unità di pesatura Siwarex CS
0044 | ET 200S ICU24, ICU24F | V1.4 | 6SL3 244-0SA0?-1AA0 |  | K5.2.1.0 | Frequency converter for ET 200S 6SL3 244-0SA00-1AA0 and 6SL3 244-0SA01-1AA0 | ET200S-Frequenzumrichter 6SL3 244-0SA00-1AA0 und 6SL3 244-0SA01-1AA0 | Frequency converter for ET 200S 6SL3 244-0SA00-1AA0 and 6SL3 244-0SA01-1AA0 | Inverseur de fréquence ET 200S 6SL3 244-0SA00-1AA0 et 6SL3 244-0SA01-1AA0 | Convertidor de frecuencia 6SL3 244-0SA00-1AA0 y 6SL3 244-0SA01-1AA0 | Convertitori di frequenza ET 200S 6SL3 244-0SA00-1AA0 e 6SL3 244-0SA01-1AA0
0045 | ET 200iSP 8DI Namur | V2.11 | 6ES7 131-7RF00-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Digital input module 8xNAMUR | Digitaleingabemodul 8xNAMUR | Digital input module 8xNAMUR | Module d'entrées TOR 8xNAMUR | Módulo de entrada digital 8xNAMUR | Unità di ingresso digitale 8xNAMUR
0046 | WinLC RTX V4.2 | V1.1 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 | V4.2 | K5.3.2.0 | WinLC RTX V4.2; Software Logic Controller for Windows 2000/XP with Ardence RTX real-time environment; DP connector (DP master); DPV1; routing; constant bus cycle time and clocking; S7 Communication; firmware V4.2 | WinLC RTX V4.2; Software Logic Controller für Windows 2000/XP mit Ardence RTX Echtzeitumgebung; DP-Anschluß (DP-Master); DPV1; Routing; Äquidistanz und Taktsynchronität; S7-Kommunikation; Firmware V4.2 | WinLC RTX V4.2; Software Logic Controller for Windows 2000/XP with Ardence RTX real-time environment; DP connector (DP master); DPV1; routing; constant bus cycle time and clocking; S7 Communication; firmware V4.2 | WinLC RTX V4.2; Software Logic Controller pour Windows 2000/XP avec Ardence RTX environnement temps réel; port DP (maître DP); DPV1; routage; équidistance et synchronisme d'horloge; communication S7; firmware V4.2 | WinLC RTX V4.2; Software Logic Controller para Windows 2000/XP con Ardence RTX entorno en tiempo real; conexión DP (maestro DP); DPV1; routing; equidistancia y modo isócrono; comunicación S7; firmware V4.2 | WinLC RTX V4.2; Software Logic Controller per Windows 2000/XP con ambiente in tempo reale Ardence RTX; connettore DP (master DP); DPV1; routing; equidistanza e sincronismo di clock; comunicazione S7; firmware V4.2
0047 | CPU 315-2 PN/DP V2.3 | V3.2 | 6ES7 315-2EG10-0AB0 | V2.3 | K5.3.1.0 | 128 KB work memory; 0.1 ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; transport protocol; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; constant DP bus cycle time; routing; firmware V2.3;also available as SIPLUS module with order number 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Arbeitsspeicher 128KB; 0,1ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.3;auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 315-2EG10-2AB0 erhältlich | 128 KB work memory; 0.1 ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; transport protocol; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; constant DP bus cycle time; routing; firmware V2.3;also available as SIPLUS module with order number 6AG1 317-6FF00-2AB0 | Mémoire de tavail 128 Ko; 0,1ms/kinst; port PROFINET; communication S7 (FB/FC chargeables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; port MPI/DP combiné (MPI ou maître ou esclave DP); configuration multirangée jusqu'à 32 modules; cycle de bus DP équidistant; routage; firmware V2.3;également vendu comme module SIPLUS sous le nom de référence 6AG1 315-2EG10-2AB0 | Memoria de trabajo 128KB; 0,1ms/1000 instr.; conexión PROFINET; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; conexión MPI/DP combinada (MPI o maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; ciclo de bus DP equidistante; routing; firmware V2.3;disponible también como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 315-2EG10-2AB0 | Memoria di lavoro 128KB; 0,1ms/1000 istr.; collegamento PROFINET; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto; TCP/IP; connettore MPI/DP combinato (MPI o master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; ciclo di bus DP equidistante; routing; firmware V2.3;disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 315-2EG10-2AB0
0048 | ET 200S 1 Pos Universal | V1.4 | 6ES7 138-4DL00-0AB0 ?? | V1.0 | V5.5.0.0 | Positioning module for controlled positioning, operation controlled via digital outputs travel minus, travel plus, rapid traverse/creep speed, firmware V1.0 | Positioniermodul zum gesteuerten Positionieren, Antrieb angesteuert über Digitalausgänge Fahren Minus, Fahren Plus, Eil-/Schleichgang, Firmware V1.0 | Positioning module for controlled positioning, operation controlled via digital outputs travel minus, travel plus, rapid traverse/creep speed, firmware V1.0 | Module de positionnement pour positionnement commandé, capteur SSI, entraînement commandé via sorties TOR, déplacement bas, déplacement haut, petite vitesse / grande vitesse, firmware V1.0 | Módulo de posicionamiento para posicionamiento controlado, accionamiento controlado mediante salidas digitales, avance y retroceso, marcha rápida y marcha lenta, firmware V1.0 | Modulo di posizionamento per il posizionamento comandato, azionamento comandato mediante uscite digitali, corsa direzione -, corsa direzione +, marcia veloce/lenta, firmware V1.0
0049 | ET 200M AO4x16Bit | V1.1 | 6ES7 332-7ND02-0AB0 |  | V5.2 | Analog output module 4AO/16 bits, supports isochrone mode | Analogausgabebaugr. 4AO/16Bit, unterstützt Taktsynchronität | Analog output module 4AO/16 bits, supports isochrone mode | Module de 4 sorties analogiques, 16 bits, synchronisme d'horloge | Módulo de salidas analógicas 4AO/16bits, soporta modo isócrono | Unità uscite analogiche 4AO/16bit, sincronismo di clock
0050 | ET 200iSP 4DO Typ1..3 | V2.7 | 6ES7 132-7RD?0-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Digital output module for ET 200iSP | Digitalausgabemodule für ET200iSP | Digital output module for ET 200iSP | Module de sorties TOR pour ET200iSP | Módulos de salida digital para ET200iSP | Unità di uscita digitale per ET200iSP
0051 | ET 200S 1 COUNT 24V/100 kHz | V1.7 | 6ES7 138-4DA04-0AB0 ? | V1.0 | V5.5.0.0 | Counter module, 24 V/100 kHz for measurement of rotational speed, frequency and period measuring, or for once-only, endless or periodic counting or for position feedback, supports clocking | Zählermodul, 24 V/100 kHz für Drehzahl-, Frequenz- und Periodendauer-Messung oder für einmalig-, endlos- und periodisch Zählen oder für Wegerfassung, unterstützt Taktsynchronität | Counter module, 24 V/100 kHz for measurement of rotational speed, frequency and period measuring, or for once-only, endless or periodic counting or for position feedback, supports clocking | Module de comptage, 24 V/100 kHz pour mesure de vitesse, de fréquence et de durée de période ou pour comptage monocoup, continu et périodique ou pour détection de position, supporte le synchronisme d'horloge | Módulo contador, 24 V/100 kHz para medición de velocidad, frecuencia y duración de periodo o bien para contaje único, sin fin y periódico, o bien para lectura de recorrido, soporta el modo isócrono | Modulo contatore, 24 V/100 kHz per misurazione della durata di periodo, della frequenza e del numero di giri oppure per il conteggio singolo, senza fine e periodico nonché per il rilevamento corsa, supporta il sincronismo di clock
0052 | ET 200S 1 COUNT 5V/500 kHz | V1.6 | 6ES7 138-4DE02-0AB0 ? | V1.0 | V5.5.0.0 | Counter module, 5 V/500 kHz for measurement of rotational speed, frequency and period measuring, or for once-only, endless or periodic counting or for position feedback, supports clocking | Zählermodul, 5 V/500 kHz für Drehzahl-, Frequenz- und Periodendauer-Messung oder für einmalig-, endlos- und periodisch Zählen oder für Wegerfassung, unterstützt Taktsynchronität | Counter module, 5 V/500 kHz for measurement of rotational speed, frequency and period measuring, or for once-only, endless or periodic counting or for position feedback, supports clocking | Module de comptage, 5 V/500 kHz pour mesure de vitesse, de fréquence et de durée de période ou pour comptage monocoup, continu et périodique ou pour détection de position, supporte le synchronisme d'horloge | Módulo contador, 5 V/500 kHz para medición de velocidad, frecuencia y duración de periodo o bien para contaje único, sin fin y periódico, o bien para lectura de recorrido, soporta el modo isócrono | Modulo contatore, 5 V/500 kHz per misurazione della durata di periodo, della frequenza e del numero di giri oppure per il conteggio singolo, senza fine e periodico nonché per il rilevamento corsa, supporta il sincronismo di clock
0053 | ET 200iSP 4xAI I 2DMU..4DMU HART | V3.4 | 6ES7 134-7TD?0-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Analog input module 4xHART for ET 200iSP | Analogeingabemodule 4xHART für ET200iSP | Analog input module 4xHART for ET 200iSP | Module d'entrées analogique 4xHART pour ET200iSP | Módulos de entrada analógica 4xHART para ET200iSP | Unità di ingresso analogica 4xHART per ET200iSP
0054 | ET 200S 1 SSI / 1 SSI Fast-Mode | V1.5 | 6ES7 138-4DB02-0AB0 | V1.0 | V5.5.0.0 | SSI module for direct connection of absolute value sensors with latch and comparison functions or with time-optimized transmission of sensor value, supports clocking | SSI-Modul für direkten Anschluß von Absolutwertgebern mit Latch- und Vergleichswertfunktionen oder mit zeitoptimierter Geberwertübertragung, unterstützt Taktsynchronität | SSI module for direct connection of absolute value sensors with latch and comparison functions or with time-optimized transmission of sensor value, supports clocking | Module SSI pour connexion directe de codeurs absolus avec fonctions de verrouillage et de comparaison ou avec optimisation du temps de transmission valeur de codeur, supporte le synchronisme d'horloge | Módulo SSI para conexión directa de encoders absolutos con funciones de latch y valor de referencia, o bien con transferencia del valor del encoder en tiempo optimizado, soporta el modo isócrono | Modulo SSI per il collegamento diretto di encoder assoluti con funzioni di Latch e di confronto oppure con ottimizzazione del tempo di trasmissione dei valori dell'encoder, supporta il sincronismo di clock
0055 | ET 200iSP 4xAI Temp TC..RTD | V2.6 | 6ES7 134-7SD?0-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Analog input module 4xAI Temp TC..RTD for ET 200iSP | Analogeingabemodule 4xAI Temp TC..RTD für ET200iSP | Analog input module 4xAI Temp TC..RTD for ET 200iSP | Module d'entrées analogique 4xAI Temp TC..RTD pour ET200iSP | Módulo de entrada analógica 4xAI Temp TC..RTD para ET200iSP | Unità di ingresso analogica 4xAI Temp TC..RTD per ET200iSP
0056 | ET 200S 1 SI ASCII / 3964(R) | V3.4 | 6ES7 138-4DF01-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Communication module with a serial interface (RS232, RS422 or RS485) and 3964(R) log or ASCII log | Kommunikationsmodul mit einer seriellen Schnittstelle (RS232, RS422 oder RS485) und 3964(R) Protokoll oder ASCII-Protokoll | Communication module with a serial interface (RS232, RS422 or RS485) and 3964(R) log or ASCII log | Module de communication avec interface série (RS232, RS422 ou RS485) et protocole 3964(R) ou protocole ASCII | Módulo de comunicación con un interface serie (RS232, RS422 o RS485) y protocolo 3964(R) o protocolo ASCII | Modulo di comunicazione con un'interfaccia seriale (RS232, RS422 o RS485) e protocollo 3964(R) o protocollo ASCII
0057 | ET 200iSP 4xAO I HART | V3.6 | 6ES7 135-7TD00-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Analog output module 4xHART, 0/4-20mA | Analogausgabemodul 4xHART, 0/4-20mA | Analog output module 4xHART, 0/4-20mA | Module de sorties analogique 4xHART, 0/4-20mA | Módulo de salida analógica 4xHART, 0/4-20mA | Unità uscite analogiche 4xHART, 0/4-20mA
0058 | ET 200S 1 SI Modbus / USS | V2.3 | 6ES7 138-4DF11-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Communication module with a serial interface (RS485, RS232) and USS master log or Modbus slave log or Modbus master log | Kommunikationsmodul mit einer seriellen Schnittstelle (RS485, RS232) und USS Master Protokoll oder Modbus Slave Protokoll oder Modbus Master Protokoll | Communication module with a serial interface (RS485, RS232) and USS master log or Modbus slave log or Modbus master log | Module de communication avec interface série (RS485, RS232) et protocole USS Master ou protocole Modbus Slave ou protocole Modbus Master | Módulo de comunicación con un interface serie (RS485, RS232) y protocolo USS Master o protocolo Modbus Slave o Modbus Master | Modulo di comunicazione con un'interfaccia seriale (RS485, RS232) e protocollo master USS o protocollo Modbus Slave oppure protocollo Modbus Master
0060 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485 | V2.0 | 6ES7 340-1?H02-0AE0 |  | V5.2.0.0 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485 | CP 340-RS232C / -20mA TTY / -RS422/485
0061 | ET 200S IM151-7 F-CPU | V1.1 | 6ES7 151-7FA01-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Work memory 64/96kilobytes; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP I/O (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range; can be used for safety applications | Arbeitsspeicher 64/96KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.1; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen | Work memory 64/96kilobytes; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP I/O (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range; can be used for safety applications | Mémoire de travail 64/96 Ko ; 0,3ms/Kinst ; port MPI+ DP (autonome ou esclave DP) ; échange de données direct (côté émetteur et récepteur) ; firmware V2.1 ; extension avec 63 modules max. de la gamme ET200S ; mise en oeuvre dans des applications de sécurité possible | Memoria de trabajo 64/96KB; 0,3ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (stand-alone o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; firmware V2.1; ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S; apto para aplicaciones de seguridad | Memoria di lavoro 64/96KB; 0,3ms/1000 istr; interfaccia MPI+ DP (standalone o slave DP); capacità di ricezione e trasmissione per la comunicazione diretta; firmware V2.1; ampliamento dello spettro dell'ET200S con max. 63 unità; impiegabile per applicazioni di sicurezza
0063 | ET 200pro IM 154-1 DP, IM 154-2 DP HF | V2.2 | 6ES7 154-?AA00-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Modular I/O devices in protection class IP 65 as DP slaves | Modulare Peripheriegeräte in Schutzklasse IP 65 als DP-Slaves | Modular I/O devices in protection class IP 65 as DP slaves | Stations de périphérie modulaires avec classe de protection IP 65 comme esclaves DP | Sistemas de periferia modulares en grado de protección IP 65 como esclavos DP | Apparecchiatura di periferia modulare della classe di protezione IP 65 come slave DP
0064 | ET 200pro DI | V1.9 | 6ES7 141-4BF00-0A?0 |  | K5.3.2.0 | Digital input modules for ET 200pro | Digitaleingabemodule für ET 200pro | Digital input modules for ET 200pro | Modules d'entrées TOR pour ET 200pro | Módulos de entrada digital para ET 200pro | Unità di ingresso digitale di ET 200pro
0065 | ET 200pro DO | V2.8 | 6ES7 142-4B?00-0A?0 |  | K5.3.2.0 | Digital output modules for ET 200pro | Digitalausgabemodule für ET 200pro | Digital output modules for ET 200pro | Modules de sorties TOR pour ET 200pro | Módulos de salida digital para ET 200pro | Unità di uscita digitale di ET 200pro
0066 | ET 200pro AI | V3.2 | 6ES7 144-4?F0?-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Analog input modules for ET 200pro | Analogeingabemodule für ET 200pro | Analog input modules for ET 200pro | Modules d'entrées analogiques pour ET 200pro | Módulos de entradas analógicas para ET 200pro | Unità di ingresso analogiche per ET 200pro
0067 | ET 200pro AO | V1.10 | 6ES7 145-4?F00-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Analog output modules for ET 200pro | Analogausgabemodule für ET 200pro | Analog output modules for ET 200pro | Modules de sorties TOR pour ET 200pro | Módulos de salida analógica para ET 200pro | Unità di uscita anlogica di ET 200pro
0068 | ET 200pro PM | V2.3 | 6ES7 148-4CA00-0AA0 |  | K5.3.2.0 | Power modules for ET 200pro | Powermodule für ET 200pro | Power modules for ET 200pro | Modules de puissance pour ET 200pro | Módulos de potencia para ET 200pro | Moduli power di ET 200pro
0069 | S7-400 UR2ALU, UR2ALU-H | V1.1 | 6ES7 400-?JA1?-0AA0 |  | V5.2 | 6ES7 400-1JA11-0AA0, 6ES7 400-2JA10-0AA0 | 6ES7 400-1JA11-0AA0, 6ES7 400-2JA10-0AA0 | 6ES7 400-1JA11-0AA0, 6ES7 400-2JA10-0AA0 | 6ES7 400-1JA11-0AA0, 6ES7 400-2JA10-0AA0 | 6ES7 400-1JA11-0AA0, 6ES7 400-2JA10-0AA0 | 6ES7 400-1JA11-0AA0, 6ES7 400-2JA10-0AA0
0070 | CPU 314 | V2.1 | 6ES7 314-1AF11-0AB0 | V2.0 | K5.2.1.0 | Work memory 64 KB; 0.1ms/1000 instructions; MPI connection; multi-tier configuration up to 32 modules; S7 Communication; firmware V2.0; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 314-1AF11-2AB0 | Arbeitsspeicher 64KB; 0,1ms/kAW; MPI-Anschluß; mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; S7-Kommunikation; Firmware V2.0; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 314-1AF11-2AB0 erhältlich | Work memory 64 KB; 0.1ms/1000 instructions; MPI connection; multi-tier configuration up to 32 modules; S7 Communication; firmware V2.0; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 314-1AF11-2AB0 | Mémoire de travail 64 Ko; 0,1ms/kinst; port MPI; configuration multirangée jusqu'à 32 modules; communication S7; firmware V2.0; également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 314-1AF11-2AB0 | Memoria de trabajo 64KB; 0,1ms/1000 instr.; conexión MPI; configuración en varias filas de hasta 32 módulos; comunicación S7; firmware V2.0; disponible también como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 314-1AF11-2AB0 | Memoria di lavoro 64KB; 0,1ms/1000 istr.; connettore MPI; configurazione a più file fino a 32 unità; comunicazione S7 ; firmware V2.0; disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 314-1AF11-2AB0
0071 | CPU 314C-2 DP/PtP | V1.1 | 6ES7 314-6?F02-0AB0 | V2.0 | K5.2.1.0 | 6ES7 314-6BF02-0AB0, 6ES7 314-6CF02-0AB0 | 6ES7 314-6BF02-0AB0, 6ES7 314-6CF02-0AB0 | 6ES7 314-6BF02-0AB0, 6ES7 314-6CF02-0AB0 | 6ES7 314-6BF02-0AB0, 6ES7 314-6CF02-0AB0 | 6ES7 314-6BF02-0AB0, 6ES7 314-6CF02-0AB0 | 6ES7 314-6BF02-0AB0, 6ES7 314-6CF02-0AB0
0072 | ET 200S IM 151-7 CPU | V1.0 | 6ES7 151-7AA11-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Work memory 64KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Arbeitsspeicher 64KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.1; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums | Work memory 64KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Mémoire de travail 64 Ko; 0,3ms/Kinst; ports MPI + DP (autonome ou esclave DP); échange de données direct possible côté émetteur et récepteur; firmware V2.1; extension possible jusqu'à 63 modules de la gamme ET200S | Memoria de trabajo 64KB; 0,3 ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (stand-alone o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; firmware V2.1; ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S | Memoria di lavoro 64KB; 0,3ms/1000istr.; connettore MPI+ DP (standalone o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; firmware V2.1; espandibile con max. 63 moduli della gamma ET200S
0073 | BM 147-? / CPU | V1.0 | 6ES7 147-?A??1-0XB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | 6ES7 147-1AA11-0XB0, 6ES7 147-2AA01-0XB0, 6ES7 147-2AB01-0XB0 | 6ES7 147-1AA11-0XB0, 6ES7 147-2AA01-0XB0, 6ES7 147-2AB01-0XB0 | 6ES7 147-1AA11-0XB0, 6ES7 147-2AA01-0XB0, 6ES7 147-2AB01-0XB0 | 6ES7 147-1AA11-0XB0, 6ES7 147-2AA01-0XB0, 6ES7 147-2AB01-0XB0 | 6ES7 147-1AA11-0XB0, 6ES7 147-2AA01-0XB0, 6ES7 147-2AB01-0XB0 | 6ES7 147-1AA11-0XB0, 6ES7 147-2AA01-0XB0, 6ES7 147-2AB01-0XB0
0074 | AI 331-7PF*1-0AB0 | V2.7 | 6ES7 331-7PF?1-0AB0 |  | K5.5.3.0 | Analog input module AI8xRTD/AI8xTC, 16bits (24 bits internal according to Sigma-Delta procedure); RTD; reconfigurable online; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7PF01-4AB0 | Analogeingabebaugr. AI8xRTD/AI8xTC, 16Bit (intern 24Bit nach dem Sigma-Delta-Verfahren); RTD; online umparametrierbar; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 331-7PF01-4AB0 erhältlich | Analog input module AI8xRTD/AI8xTC, 16bits (24 bits internal according to Sigma-Delta procedure); RTD; reconfigurable online; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 331-7PF01-4AB0 | Module d'entrées analogiques, AI8xRTD/AI8xTC, 16Bit (interne 24 bits selon le procédé Sigma-Delta); RTD; reparamétrable en ligne; également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 331-7PF01-4AB0 | Módulo de entradas analógicas AI8xRTD/AI8xTC, 16Bit (internamente 24bits según el procedimiento Sigma-Delta); RTD; parametrizable en modo online; también disponible como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 331-7PF01-4AB0 | Unità di ingresso analogica AI8xRTD/AI8xTC, 16bit (24bit interni secondo la procedura Delta Sigma); RTD; riparametrizzabili online; disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 331-7PF01-4AB0
0075 | ET200S IM 151-1AA04 | V2.2 | 6ES7 151-1A?0?-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Interface module IM151-1 for ET 200S Electronic modules, send-capable for direct data exchange | Interfacemodul IM151-1 für ET 200S Elektronikmodule, Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch | Interface module IM151-1 for ET 200S Electronic modules, send-capable for direct data exchange | Module interface IM151-1 pour ET 200S modules électroniques, échange de données direct (côté émetteur) | Módulo interface IM151-1 para módulos electrónicos ET 200S, emisor para comunicación directa | Modulo di interfaccia IM151-1 per moduli di elettronica ET 200S, mittente nella comunicazione diretta
0076 | S7-400 PS | V1.1 | 6ES7 40X-0??02-0AA0 |  | V5.2 | Power supply AC 120/230V/4A,10A,20A and DC 24V/4A,10A,20A, ATEX approval | Stromversorgung AC 120/230V/4A,10A,20A und DC 24V/4A,10A,20A,ATEX Zulassung | Power supply AC 120/230V/4A,10A,20A and DC 24V/4A,10A,20A, ATEX approval | Alimentation AC 120/230V/4A,10A,20A et DC 24V/4A,10A,20A, approbation ATEX | Fuente de alimentación AC 120/230V/4A,10A,20A y DC 24V/4A,10A,20A,homologación ATEX | Alimentatore AC 120/230V/4A,10A,20A e DC 24V/4A,10A,20A, omologazione ATEX
0077 | Script for GSDML V2.2 compatibility | V2.3 |  |  | K5.4.1.0 | Script for the compatibility of newer GSDML versions than GSDML version 2.2 | Script für die Kompatibilität neuerer GSDML Versionen zur GSDML Version 2.2 | Script for the compatibility of newer GSDML versions than GSDML version 2.2 | Script pour la compatibilité de versions GSDML plus actuelles que celles de GSDML, version 2.2 | Script para la compatibilidad de versiones GSDML más recientes que GSDML, versión 2.2 | Script per la compatibilià di versioni più attuali de GSDML, versione 2.2
0078 | AI/AO 8x16Bit HART | V2.0 | 6ES7 33X-?TF00-0AB0 |  | K5.3.2.0 | Analog input and output module with HART communication | Analogein- und ausgabebaugruppe mit HART-Kommunikation | Analog input and output module with HART communication | Module d'entrées et de sortie analogiques avec communication HART | Módulo de entrada y salida analógica con comunicación HART | Unità di ingresso/uscita analogica con comunicazione HART
0079 | ET 200S 4AI 2WIRE ST | V1.4 | 6ES7 134-4GD00-0AB0 |  | K5.2.1.0 | Analog input module AI 4xI, 2wire-MU(4..20mA), standard | Analogeingabemodul AI 4xI, 2Draht-MU(4..20mA), Standard | Analog input module AI 4xI, 2wire-MU(4..20mA), standard | Module d'entrées analogiques AI 4xI, 2fils-MU(4..20mA), standard | Módulo de entradas analógicas AI 4xI, 2hilos-MU(4..20mA), estándar | Modulo di ingressi analogici AI 4xI, 2fili-MU(4..20mA), standard
0080 | CPU 41X-2 PCI V4.0 | V1.2 | 6ES7 61X-2Q?10-0AB4 | V4.0 | K5.3.2.0 | 6ES7 612-2QH10-0AB4, 6ES7 616-2QL10-0AB4 | 6ES7 612-2QH10-0AB4, 6ES7 616-2QL10-0AB4 | 6ES7 612-2QH10-0AB4, 6ES7 616-2QL10-0AB4 | 6ES7 612-2QH10-0AB4, 6ES7 616-2QL10-0AB4 | 6ES7 612-2QH10-0AB4, 6ES7 616-2QL10-0AB4 | 6ES7 612-2QH10-0AB4, 6ES7 616-2QL10-0AB4
0081 | CPU 319-3 PN/DP V2.4 | V1.2 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 | V2.4 | K5.3.3.0 | Central module of type CPU319-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.4 | Zentralbaugruppen des Typs CPU319-3 PN/DP; Arbeitsspeicher 1400KB; PROFINET Anschluss; Firmware V2.4 | Central module of type CPU319-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.4 | Unités centrales du type CPU319-3 PN/DP; Mémoire de travail 1400Ko; port PROFINET; firmware V2.4 | Módulos centrales del tipo CPU319-3 PN/DP; Memoria de trabajo 1400KB; conexión PROFINET; firmware V2.4 | Unità centrali del tipo CPU319-3 PN/DP; Memoria di lavoro 1400KB; interfaccia PROFINET; firmware V2.4
0082 | ET 200pro motor starter modules | V2.11 | 3RK1 304-??S?0-?AA? |  | V5.5.0.0 | ET 200pro motor starter module | ET 200pro Motorstartermodule | ET 200pro motor starter module | Modules démarreurs de moteur ET 200pro | Módulos arrancadores de motor ET 200pro | Moduli partenza motore per ET 200pro
0083 | CP 441 | V3.1 | 6ES7 441-?AA04-0AE0 |  | K5.5.3.0 | PtP communication for two IF963 modules (RK512, 3964R, ASCII, printer, special driver); multicomputing capable | PtP-Kommunikation für zwei IF963-Module (RK512, 3964R, ASCII, Drucker, Sondertreiber); Multicomputingfähig | PtP communication for two IF963 modules (RK512, 3964R, ASCII, printer, special driver); multicomputing capable | Communication PtP pour deux cartouches IF963 (RK512, 3964R, ASCII, imprimante, pilote spécial); multicomputing | Comunicación PtP para dos módulos IF963 (RK512, 3964R, ASCII, impresora, drivers especiales); multicomputing | Comunicazione punto a punto per due moduli IF963 (RK512, 3964R, ASCII, stampante, driver speciale); con funzione di multicomputing
0084 | ET200S IM 151-1BA01 | V2.2 | 6ES7 151-1BA01-0AB0 |  | K5.5.4.0 | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, send capability for direct data exchange, supports isochrone mode | Interfacemodul IM151-1 für ET 200S Elektronikmodule, Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch, unterstützt Taktsynchronität | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, send capability for direct data exchange, supports isochrone mode | Module interface IM151-1 pour modules électroniques ET 200S, échange de données direct (émetteur), supporte le synchronisme d'horloge | Módulo interfaz IM151-1 para módulos electrónicos ET 200S, emisor para comunicación directa, soporta modo isócrono | Modulo di interfaccia IM151-1 per moduli di elettronica ET 200S, mittente nella comunicazione diretta, sincronismo di clock
0085 | IM 153-2 R4 | V1.4 | 6ES7 153-2B??1-0XB0 |  | V5.4.0.0 | IM 153-2 R4 | IM 153-2 R4 | IM 153-2 R4 | IM 153-2 R4 | IM 153-2 R4 | IM 153-2 R4
0087 | CPU 317F-2 PN/DP V2.3 | V1.2 | 6ES7 317-2FJ10-0AB0 | V2.3 | K5.3.1.0 | Work memory 512KB; 0.05ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transport protocol TCP/IP; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier installation up to 32 modules; equidistant DP bus cycle; Routing; firmware V2.3, can be used for safety applications | Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.3, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen | Work memory 512KB; 0.05ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transport protocol TCP/IP; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier installation up to 32 modules; equidistant DP bus cycle; Routing; firmware V2.3, can be used for safety applications | Mémoire de travail 512 Ko; 0,05ms/Kinst; port PROFINET; communication S7 (FB/FC chargeables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; port MPI/DP combiné (MPI ou maître DP ou esclave); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; cycle de bus DP équidistant; routage; firmware V2.3, mise en oeuvre dans applications de sécurité possible | Memoria central 512KB; 0,05ms/1000 instr.; conexión PROFINET; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; conexión MPI/DP combinada (maestro MPI o DP o esclavo DP); para configuración de hasta 32 módulos; ciclo de bus DP equidistante; Routing; Firmware V2.3, apto para aplicaciones de seguridad | Memoria di lavoro 512KB; 0,05ms/1000 istr.; collegamento PROFINET;comunicazione S7 (FB/FC caricabili); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto; TCP/IP; connettore MPI/DP combinato (MPI o master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; ciclo di bus DP equidistante; routing; firmware V2.3, utilizzabile con applicazioni di sicurezza
0088 | CPU 315F-2 PN/DP V2.3 | V1.2 | 6ES7 315-2FH10-0AB0 | V2.3 | K5.3.1.0 | Work memory 192KB; 0.1ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transport protocol TCP/IP; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier installation up to 32 modules; equidistant DP bus cycle; Routing; firmware V2.3, can be used for safety applications | Arbeitsspeicher 192KB; 0,1ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.3, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen | Work memory 192KB; 0.1ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 Communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transport protocol TCP/IP; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multi-tier installation up to 32 modules; equidistant DP bus cycle; Routing; firmware V2.3, can be used for safety applications | Mémoire de travail 192 Ko; 0,1ms/Kinst; port PROFINET; communication S7 (FB/FC chargeables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; port MPI/DP combiné (MPI ou maître DP ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; cycle de bus DP équidistant; routage; firmware V2.3, mise en oeuvre dans applications de sécurité possible | Memoria central 192KB; 0,1ms/1000 instr.; conexión PROFINET; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; conexión MPI/DP combinada (maestro MPI o DP o esclavo DP); para configuración de hasta 32 módulos; ciclo de bus DP equidistante; Routing; Firmware V2.3, apto para aplicaciones de seguridad | Memoria di lavoro 192KB; 0,1ms/1000 istr.; collegamento PROFINET; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); PROFINET IO-Controller; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto; TCP/IP; connettore MPI/DP combinato (MPI o master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; ciclo di bus DP equidistante; routing; firmware V2.3, utilizzabile con applicazioni di sicurezza
0089 | ET 200S IM 151-3 PN | V3.7 | 6ES7 151-3AA10-0AB0 |  | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN for ET 200S electronic modules | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN für ET 200S Elektronikmodule | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN for ET 200S electronic modules | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN pour modules électroniques ET 200S | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN para módulos electrónicos ET 200S | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN per moduli elettronici ET 200S
0092 | ET 200pro IM 154-4 PN HF | V3.7 | 6ES7 154-4AB00-0AB0 |  | V5.5.0.0 | IM154-4AB00-0AB0 | IM154-4AB00-0AB0 | IM154-4AB00-0AB0 | IM154-4AB00-0AB0 | IM154-4AB00-0AB0 | IM154-4AB00-0AB0
0093 | ET200S SM | V1.2 | 6ES7 13X-4???1-0A?0 |  | V5.2 | Analog output module AO/AI 2xI/2XU and digital output module DO | Analogausgabemodule AO/AI 2xI/2XU und Digitalausgabemodule DO | Analog output module AO/AI 2xI/2XU and digital output module DO | Modules de sorties analogiques AO/AI 2xI/2XU et modules de sortie TOR DO | Módulos de entradas analógicas AO/AI 2xI/2XU y módulos de salidas digitales DO | Moduli uscite analogiche AO/AI 2xI/2XU e moduli uscite digitali DO
0094 | CPU41X-3 PN/DP V5.0 | V1.6 | 6ES7 41X-3??05-0AB0 | V5.0 | K5.4.1.0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0, 6ES7 416-3FR05-0AB0, 6ES7 416-3ER05-0AB0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0, 6ES7 416-3FR05-0AB0, 6ES7 416-3ER05-0AB0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0, 6ES7 416-3FR05-0AB0, 6ES7 416-3ER05-0AB0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0, 6ES7 416-3FR05-0AB0, 6ES7 416-3ER05-0AB0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0, 6ES7 416-3FR05-0AB0, 6ES7 416-3ER05-0AB0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0, 6ES7 416-3FR05-0AB0, 6ES7 416-3ER05-0AB0
0095 | FDC157_0 | V1.1 | 6ES7 157-0AC83-0XA0 |  | K5.3.3.0 | DP/PA coupler with diagnostic function. Can be used with active backplane bus for fault tolerant PROFIBUS PA | DP/PA-Koppler mit Diagnosefunktion. Mit aktiven Rückwandbus für hochverfügbaren PROFIBUS-PA einsetzbar | DP/PA coupler with diagnostic function. Can be used with active backplane bus for fault tolerant PROFIBUS PA | Coupleur DP/PA avec fonction de diagnostic. Utilisable avec bus de fond de panier activé pour le PROFIBUS-PA à haute disponibilité | Acoplador DP/PA con función de diagnóstico. Éste puede utilizarse con bus posterior activo en PROFIBUS-PA de alta disponibilidad. | Accoppiatore DP/PA con funzione di diagnostica. Impiegabile con bus backplane attivo per PROFIBUS-PA ad elevata disponibilità
0096 | ET 200S 2AI TC/RTD HF | V2.3 | 6ES7 134-4NB?1-0AB0 |  | K5.2.1.0 | Analog input modules AI 2xTC, AI 2xRTD / 15 bits + sign, High Feature | Analogeingabemodule AI 2xTC, AI 2xRTD / 15 Bit+VZ, High Feature | Analog input modules AI 2xTC, AI 2xRTD / 15 bits + sign, High Feature | Modules d'entrées analogiques AI 2xTC, AI 2xRTD / 15 bits+signe, High Feature | Módulos de entradas analógicas AI 2xTC, AI 2xRTD / 15 Bit+signo, High Feature | Modulo ingressi digitali AI 2xTC, AI 2xRTD / 15 bit+segno, High Feature
0097 | ET200S Compact | V1.10 | 6ES7 151-1CA00-?BL0 |  | K5.3.3.0 | ET 200S interface module with 16DI/16DO, 32DI on board, for ET 200S electronic modules, transmission capable for direct data communication | ET 200S Interfacemodul mit 16DI/16DO, 32DI on Board, für ET 200S Elektronikmodule, Sendefähig für direkten Datenaustausch | ET 200S interface module with 16DI/16DO, 32DI on board, for ET 200S electronic modules, transmission capable for direct data communication | Module interface ET 200S avec 16DI/16DO, 32DI on Board, pour modules électroniques ET 200S, échange direct de données possible | Módulo interfaz ET 200S con 16DI/16DO, 32DI on Board, para módulos electrónicos ET 200S, emisor para comunicación directa | Modulo d'interfaccia ET 200S con 16DI/16DO, 32DI on board, per moduli di elettronica ET 200S, mittente nella comunicazione diretta
0098 | ET 200S IM 151-3 PN | V3.7 | 6ES7 151-3AA20-0AB0 |  | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; firmware V3.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; Firmware V3.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; firmware V3.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; firmware V3.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; firmware V3.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; firmware V3.0
0099 | ET 200S IM 151-3 HF | V3.6 | 6ES7 151-3BA?0-0AB0 |  | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; firmware V3.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; Firmware V3.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; firmware V3.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; firmware V3.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HF (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; firmware V3.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; firmware V3.0
0101 | PN/PN-Coupler | V3.5 | 6ES7 158-3AD00-0XA0 | V1.0 | K5.4.5.0 | PN/PN Couppler V1.0 | PN/PN Koppler V1.0 | PN/PN Couppler V1.0 | Coupleur PN/PN V1.0 | Acoplador PN/PN V1.0 | Accoppiatore PN/PN V1.0
0102 | ET200S IM 151-1BA02 | V2.5 | 6ES7 151-1BA02-0AB0 |  | K5.5.4.0 | Interface module IM151-1 HIGH FEATURE for ET 200S electronic modules, option handling V2, direct data exchange (also F), isochrone mode, 2m station width | Interfacemodul IM151-1 HIGH FEATURE für ET 200S Elektronikmodule, Optionenhandling V2, direkter Datenaustausch (auch F), Taktsynchronität, 2m Stationsbreite | Interface module IM151-1 HIGH FEATURE for ET 200S electronic modules, option handling V2, direct data exchange (also F), isochrone mode, 2m station width | Module interface IM151-1 HIGH FEATURE pour modules électroniques ET 200S, traitement des options V2, échange direct de données (aussi F), synchronisme d'horloge, largeur de station 2m | Módulo interfaz IM151-1 HIGH FEATURE para módulos electrónicos ET 200S, configuración futura V2, comunicación directa (también F), modo isócrono, ancho del equipo 2m | Modulo d'interfaccia IM151-1 HIGH FEATURE per moduli di elettronica ET 200S, ampliamenti futuri V2, comunicazione diretta (anche F), sincronismo di clock, larghezza stazione 2m
0103 | CPU 31XC DP/PtP V2.0 | V1.1 | 6ES7 31X-???03-0AB0 | V2.0 | K5.2.1.0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0, 6ES7 313-5BF03-0AB0, 6ES7 313-6BF03-0AB0, 6ES7 313-6CF03-0AB0, 6ES7 314-6BG03-0AB0, 6ES7 314-6CG03-0AB0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0, 6ES7 313-5BF03-0AB0, 6ES7 313-6BF03-0AB0, 6ES7 313-6CF03-0AB0, 6ES7 314-6BG03-0AB0, 6ES7 314-6CG03-0AB0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0, 6ES7 313-5BF03-0AB0, 6ES7 313-6BF03-0AB0, 6ES7 313-6CF03-0AB0, 6ES7 314-6BG03-0AB0, 6ES7 314-6CG03-0AB0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0, 6ES7 313-5BF03-0AB0, 6ES7 313-6BF03-0AB0, 6ES7 313-6CF03-0AB0, 6ES7 314-6BG03-0AB0, 6ES7 314-6CG03-0AB0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0, 6ES7 313-5BF03-0AB0, 6ES7 313-6BF03-0AB0, 6ES7 313-6CF03-0AB0, 6ES7 314-6BG03-0AB0, 6ES7 314-6CG03-0AB0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0, 6ES7 313-5BF03-0AB0, 6ES7 313-6BF03-0AB0, 6ES7 313-6CF03-0AB0, 6ES7 314-6BG03-0AB0, 6ES7 314-6CG03-0AB0
0104 | CPU 312 / CPU 314 V2.0 | V1.1 | 6ES7 31X-1A?13-0AB0 | V2.0 | K5.2.1.0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0, 6ES7 314-1AG13-0AB0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0, 6ES7 314-1AG13-0AB0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0, 6ES7 314-1AG13-0AB0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0, 6ES7 314-1AG13-0AB0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0, 6ES7 314-1AG13-0AB0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0, 6ES7 314-1AG13-0AB0
0105 | CPU 31X-2 PN/DP V2.3 | V1.1 | 6ES7 31X-2E?13-0AB0 | V2.3 | K5.3.1.0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0, 6ES7 317-2EK13-0AB0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0, 6ES7 317-2EK13-0AB0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0, 6ES7 317-2EK13-0AB0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0, 6ES7 317-2EK13-0AB0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0, 6ES7 317-2EK13-0AB0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0, 6ES7 317-2EK13-0AB0
0106 | CPU 31XF-2 PN/DP V2.3 | V1.1 | 6ES7 31X-2F?13-0AB0 | V2.3 | K5.3.1.0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0, 6ES7 317-2FK13-0AB0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0, 6ES7 317-2FK13-0AB0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0, 6ES7 317-2FK13-0AB0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0, 6ES7 317-2FK13-0AB0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0, 6ES7 317-2FK13-0AB0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0, 6ES7 317-2FK13-0AB0
0107 | ET 200S IM 151-7AA13 CPU V2.1 | V1.1 | 6ES7 151-7AA13-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | Work memory 96KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Arbeitsspeicher 96KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.1; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums | Work memory 96KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.1; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Mémoire de travail 96 Ko; 0,3ms/Kinst; ports MPI + DP (autonome ou esclave DP); échange de données direct possible côté émetteur et récepteur; firmware V2.1; extension possible jusqu'à 63 modules de la gamme ET200S | Memoria de trabajo 96KB; 0,3 ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (stand-alone o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; firmware V2.1; ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S | Memoria di lavoro 96KB; 0,3ms/1000istr.; connettore MPI+ DP (standalone o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; firmware V2.1; espandibile con max. 63 moduli della gamma ET200S
0108 | ET 200S IM 151-7FA20 F-CPU V2.6 | V1.0 | 6ES7 151-7FA20-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | Work memory 128kilobytes; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP I/O (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.6; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range; can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Arbeitsspeicher 128KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.6; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums; einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | Work memory 128kilobytes; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP I/O (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.6; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range; can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Mémoire de travail 128 Ko ; 0,3ms/kinst ; port MPI+ DP (autonome ou esclave DP) ; échange de données direct (côté émetteur et récepteur) ; firmware V2.6 ; extension avec 63 modules max. de la gamme ET200S ; mise en oeuvre dans des applications de sécurité possible; accèpte PROFIsafe V2 | Memoria de trabajo 128KB; 0,3ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (stand-alone o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; firmware V2.6; ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S; apto para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | Memoria di lavoro 128KB; 0,3ms/1000 istr.; interfaccia MPI+ DP (standalone o slave DP); capacità di ricezione e trasmissione per la comunicazione diretta; firmware V2.6; ampliamento dello spettro dell'ET200S con max. 63 unità; impiegabile per applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0109 | C7-613 / C7-635 Touch/Key V2.0 | V1.1 | 6ES7 6??-???02-0AE3 |  | K5.2.1.0 | 6ES7 613-1CA02-0AE3, 6ES7 635-2EB02-0AE3, 6ES7 635-2EC02-0AE3 | 6ES7 613-1CA02-0AE3, 6ES7 635-2EB02-0AE3, 6ES7 635-2EC02-0AE3 | 6ES7 613-1CA02-0AE3, 6ES7 635-2EB02-0AE3, 6ES7 635-2EC02-0AE3 | 6ES7 613-1CA02-0AE3, 6ES7 635-2EB02-0AE3, 6ES7 635-2EC02-0AE3 | 6ES7 613-1CA02-0AE3, 6ES7 635-2EB02-0AE3, 6ES7 635-2EC02-0AE3 | 6ES7 613-1CA02-0AE3, 6ES7 635-2EB02-0AE3, 6ES7 635-2EC02-0AE3
0110 | CPU41X-???05 DP V5.0 | V1.3 | 6ES7 41X-???05-0AB0 | V5.0 | K5.3.2.0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0, 6ES7 412-2XJ05-0AB0, 6ES7 414-2XK05-0AB0, 6ES7 414-3XM05-0AB0, 6ES7 416-2XN05-0AB0, 6ES7 416-2FN05-0AB0, 6ES7 416-3XR05-0AB0, 6ES7 417-4XT05-0AB0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0, 6ES7 412-2XJ05-0AB0, 6ES7 414-2XK05-0AB0, 6ES7 414-3XM05-0AB0, 6ES7 416-2XN05-0AB0, 6ES7 416-2FN05-0AB0, 6ES7 416-3XR05-0AB0, 6ES7 417-4XT05-0AB0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0, 6ES7 412-2XJ05-0AB0, 6ES7 414-2XK05-0AB0, 6ES7 414-3XM05-0AB0, 6ES7 416-2XN05-0AB0, 6ES7 416-2FN05-0AB0, 6ES7 416-3XR05-0AB0, 6ES7 417-4XT05-0AB0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0, 6ES7 412-2XJ05-0AB0, 6ES7 414-2XK05-0AB0, 6ES7 414-3XM05-0AB0, 6ES7 416-2XN05-0AB0, 6ES7 416-2FN05-0AB0, 6ES7 416-3XR05-0AB0, 6ES7 417-4XT05-0AB0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0, 6ES7 412-2XJ05-0AB0, 6ES7 414-2XK05-0AB0, 6ES7 414-3XM05-0AB0, 6ES7 416-2XN05-0AB0, 6ES7 416-2FN05-0AB0, 6ES7 416-3XR05-0AB0, 6ES7 417-4XT05-0AB0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0, 6ES7 412-2XJ05-0AB0, 6ES7 414-2XK05-0AB0, 6ES7 414-3XM05-0AB0, 6ES7 416-2XN05-0AB0, 6ES7 416-2FN05-0AB0, 6ES7 416-3XR05-0AB0, 6ES7 417-4XT05-0AB0
0111 | ET 200S IM151 3AA20 V40 | V3.1 | 6ES7 151-3AA20-0AB0 | V4.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V4.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN ST (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V4.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; Firmware V4.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN ST (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; Firmware V4.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; Firmware V4.0
0112 | ET 200S IM151 3BA20 V40 | V3.1 | 6ES7 151-3BA20-0AB0 | V4.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V4.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V4.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; Firmware V4.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HF (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; Firmware V4.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M porte; Firmware V4.0
0113 | ET 200S IM151 3BB21 V40 | V3.1 | 6ES7 151-3BB21-0AB0 | V4.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V4.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN FO (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V4.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; Firmware V4.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN FO (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; Firmware V4.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M porte; Firmware V4.0
0114 | CPU 319-3 PN/DP V2.5 | V1.2 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 | V2.5 | K5.4.1.0 | Central module of type CPU319-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.5 | Zentralbaugruppen des Typs CPU319-3 PN/DP; Arbeitsspeicher 1400KB; PROFINET Anschluss; Firmware V2.5 | Central module of type CPU319-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.5 | Unités centrales du type CPU319-3 PN/DP; Mémoire de travail 1400Ko; port PROFINET; firmware V2.5 | Módulos centrales del tipo CPU319-3 PN/DP; Memoria de trabajo 1400KB; conexión PROFINET; firmware V2.5 | Unità centrali del tipo CPU319-3 PN/DP; Memoria di lavoro 1400KB; interfaccia PROFINET; firmware V2.5
0115 | CPU 31X-2 PN/DP V2.5 | V1.1 | 6ES7 31X-2E?13-0AB0 | V2.5 | K5.4.1.0 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5
0116 | ET 200pro IM 154-8 PN-CPU V2.5 | V1.1 | 6ES7 154-8AB00-0AB0 | V2.5 | K5.4.1.0 | Working memory 256KB; 0.10 ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO controller; supports RT; PROFINET interface and 3 ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA proxy; transport protocol TCP/IP, UDP and ISO on TCP ; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); DP constant bus cycle time; routing; firmware V2.5; expansion with maximum 16 ET200pro spectrum modules | Arbeitsspeicher 256KB; 0,10 ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 3 Ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP, UDP und ISO on TCP ; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.5; Erweiterung mit maximal 16 Modulen des ET200pro-Spektrums | Working memory 256KB; 0.10 ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO controller; supports RT; PROFINET interface and 3 ports; PROFINET CBA; PROFINET CBA proxy; transport protocol TCP/IP, UDP and ISO on TCP ; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); DP constant bus cycle time; routing; firmware V2.5; expansion with maximum 16 ET200pro spectrum modules | Mémoire de travail 256Ko ; 0,10 ms/kinst; connexion PROFINET ; communication S7 (FB/FC chargeables) ; PROFINET IO-Controller ; prend en charge RT ; interface PROFINET et 3 ports ; PROFINET CBA ; PROFINET CBA-Proxy ; protocole de transport TCP/IP, UDP et ISO on TCP ; connexion MPI/DP combinée (MPI ou maître DP ou esclave DP) ; cycle de bus DP équidistant ; routage ; firmware V2.5 ; extension avec 16 modules max. de la gamme ET200pro | Memoria de trabajo 256KB; 0,10 ms/1000 instr.; conexión PROFINET; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); controlador PROFINET IO; soporta RT; interfaz PROFINET y 3 puertos; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP, UDP e ISO on TCP ; conexión MPI/DP combinada (MPI o maestro DP o esclavo DP); ciclo de bus DP equidistante; routing; firmware V2.5; ampliación con un máximo de 16 módulos de la gama ET200pro | Memoria di lavoro 256KB; 0,10 ms/1000 istr.; connessione PROFINET; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); PROFINET IO Controller; supporta RT; interfaccia PROFINET e 3 porte; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto TCP/IP, UDP e ISO on TCP ; connessione MPI/DP combinata (MPI o master DP o slave DP); ciclo di bus DP equidistante; routing; firmware V2.5; ampliamento di max. 16 moduli della gamma ET200pro
0117 | CPU317-2 DP V2.5 | V1.1 | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | V2.5 | K5.2.1.0 | Work memory 512Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.5 | Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.5 | Work memory 512Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.5 | Mémoire de travail 512 Ko; 0,05ms/kinst; ports MPI + DP (maître ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; échange de données direct côté émetteur et récepteur; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.5 | Memoria de trabajo 512KB; 0,05 ms/1000 instr., conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.5 | Memoria di lavoro 512KB; 0,05ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.5
0118 | CPU 317F-2 DP V2.1 | V1.1 | 6ES7 317-6FF03-0AB0 | V2.1 | K5.2.1.0 | 1024 KB work memory; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time, routing, S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.1, can be used for safety applications | Arbeitsspeicher 1024KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.1, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen | 1024 KB work memory; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle time, routing, S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.1, can be used for safety applications | Mémoire de travail 1024 Ko; 0,05ms/kinst; port MPI+ DP (maître ou esclave DP); configuration multirangée jusqu'à 32 modules; échange de données direct possible ; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.1, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité | Memoria de trabajo 1024KB; 0,05ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.1, para aplicaciones de seguridad | Memoria di lavoro 1024KB; 0,05ms/1000 istr.; connettore MPI+DP (master DP o slave DP); con configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.1, utilizzabile con applicazioni di sicurezza
0119 | AI/AO 8x16Bit HART | V2.9 | 6ES7 33X-?TF01-0AB0 | V3.0 | K5.5.3.0 | Analog input and output module with HART communication, HART variables, Firmware update, Redundancy | Analogein- und ausgabebaugruppe mit HART-Kommunikation, HART-Variablen, FW-Update, Redundanz | Analog input and output module with HART communication, HART variables, Firmware update, Redundancy | Module d'entrée et sortie analogique avec communication HART, variables HART, mise à jour de firmware, redondance | Módulo de entradas y salidas analógicas con comunicación HART, variables HART, actualización FW, redundancia | Unità di ingressi e uscite analogiche con comunicazione HART, variabili HART, aggiornamento FW, ridondanza
0120 | CPU 31XF-2 PN/DP V2.5 | V1.0 | 6ES7 31X-2F?13-0AB0 | V2.5 | K5.4.1.0 | 6ES7 315-2FH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2FK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2FH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2FK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2FH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2FK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2FH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2FK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2FH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2FK13-0AB0 V2.5 | 6ES7 315-2FH13-0AB0 V2.5, 6ES7 317-2FK13-0AB0 V2.5
0121 | CPU 319F-3 PN/DP V2.5 | V1.1 | 6ES7 318-3FL00-0AB0 | V2.5 | K5.4.1.0 | Central module of type CPU319F-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.5, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Zentralbaugruppen des Typs CPU319F-3 PN/DP; Arbeitsspeicher 1400KB; PROFINET Anschluss; Firmware V2.5, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | Central module of type CPU319F-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.5, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Unités centrales du type CPU319F-3 PN/DP; Mémoire de travail 1400Ko; port PROFINET; firmware V2.5, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | Módulos centrales del tipo CPU319F-3 PN/DP; Memoria de trabajo 1400KB; conexión PROFINET; firmware V2.5, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | Unità centrali del tipo CPU319F-3 PN/DP; Memoria di lavoro 1400KB; interfaccia PROFINET; firmware V2.5, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0122 | CPU317F-2 DP V2.5 | V1.1 | 6ES7 317-6FF03-0AB0 | V2.5 | K5.2.1.0 | Work memory 1024Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.5, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Arbeitsspeicher 1024KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.5, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | Work memory 1024Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.5, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Mémoire de travail 1024 Ko; 0,05ms/kinst; ports MPI + DP (maître ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; échange de données direct côté émetteur et récepteur; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.5, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | Memoria de trabajo 1024KB; 0,05 ms/1000 instr., conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.5, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | Memoria di lavoro 1024KB; 0,05ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.5, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0123 | CPU 31XC DP/PtP V2.6 | V1.1 | 6ES7 31X-???03-0AB0 | V2.6 | K5.3.2.0 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-5BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6BG03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-5BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6BG03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-5BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6BG03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-5BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6BG03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-5BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6BG03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-5BE03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-5BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6BF03-0AB0 V2.6, 6ES7 313-6CF03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6BG03-0AB0 V2.6, 6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.6
0124 | CPU 312 / CPU 314 V2.6 | V1.0 | 6ES7 31X-1A?13-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 V2.6, 6ES7 314-1AG13-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 V2.6, 6ES7 314-1AG13-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 V2.6, 6ES7 314-1AG13-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 V2.6, 6ES7 314-1AG13-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 V2.6, 6ES7 314-1AG13-0AB0 V2.6 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 V2.6, 6ES7 314-1AG13-0AB0 V2.6
0125 | CPU 315-2 DP V2.6 | V1.0 | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | Work memory 128KB; 0.1ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; Send and receive capability for direct data exchange, constant bus cycle time, routing, S7 Communikation (loadable FBs/FCs), firmware V2.6 | Arbeitsspeicher 128KB; 0,1ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V2.6 | Work memory 128KB; 0.1ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules; Send and receive capability for direct data exchange, constant bus cycle time, routing, S7 Communikation (loadable FBs/FCs), firmware V2.6 | Mémoire de travail 128 Ko; 0,1ms/kinst; port MPI+ DP (maître ou esclave DP); configuration multirangée jusqu'à 32 modules; échange de données direct (émetteur et récepteur, équidistance, routage, communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.6 | Memoria de trabajo 128KB; 0,1ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa, equidistancia, routing, comunicación S7 (FBs/FCs cargables), firmware V2.6 | Memoria di lavoro di 128KB; 0,1ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (master DP o slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta, equidistanza, routing, comunicazione S7 (FB/FC caricabili), firmware V2.6
0126 | CPU 315F-2 DP V2.6 | V1.0 | 6ES7 315-6FF01-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | Work memory 192KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules, send and receive capability for direct data exchange, constant bus cycle time, routing, S7 Communication (loadable FBs/FCs), firmware V2.6, can be used for security applications; supports PROFIsafe V2 | Arbeitsspeicher 192KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen, Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V2.6, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | Work memory 192KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connection (DP master or DP slave); multi-tier configuration up to 32 modules, send and receive capability for direct data exchange, constant bus cycle time, routing, S7 Communication (loadable FBs/FCs), firmware V2.6, can be used for security applications; supports PROFIsafe V2 | Mémoire de travail 192 Ko; 0,3ms/kinst; ports MPI+ DP (Maître ou esclave DP); configuration multirangée jusqu'à 32 modules, échange de données direct possible (récepteur et émetteur), équidistance, Routage, Communication S7 (FB/FC chargeables), firmware V2.6, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | Memoria de trabajo 192KB; 0,3ms/1000 instr.; conexiones MPI + DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32, emisor y receptor para comunicación directa, equidistancia, routing, comunicación S7 (FBs/FCs cargables), firmware V2.6, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | Memoria di lavoro 192KB; 0,3ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (master DP o slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità, mittente e ricevente nella comunicazione diretta, equidistanza, routing, comunicazione S7 (FB/FC caricabili), firmware V2.6, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0127 | C7-613 / C7-63X Touch/Key V2.6 | V1.1 | 6ES7 6XX-???0?-0AE3 | V2.6 | K5.3.2.0 | 6ES7 613-1CA02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EB02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EC02-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EB00-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EC00-0AE3 V2.6 | 6ES7 613-1CA02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EB02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EC02-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EB00-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EC00-0AE3 V2.6 | 6ES7 613-1CA02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EB02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EC02-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EB00-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EC00-0AE3 V2.6 | 6ES7 613-1CA02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EB02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EC02-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EB00-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EC00-0AE3 V2.6 | 6ES7 613-1CA02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EB02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EC02-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EB00-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EC00-0AE3 V2.6 | 6ES7 613-1CA02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EB02-0AE3 V2.6, 6ES7 635-2EC02-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EB00-0AE3 V2.6, 6ES7 636-2EC00-0AE3 V2.6
0128 | ET 200S IM 151-7AA20 CPU V2.6 | V1.0 | 6ES7 151-7AA20-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | Work memory 96KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.6; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Arbeitsspeicher 96KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (Stand-Alone oder DP-Slave); Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Firmware V2.6; Erweiterung mit maximal 63 Modulen des ET200S-Spektrums | Work memory 96KB; 0.3ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (stand alone or DP slave); send and receive capability for direct data exchange; firmware V2.6; expansion with a maximum of 63 modules of the ET200S range | Mémoire de travail 96 Ko; 0,3ms/kinst; ports MPI + DP (autonome ou esclave DP); échange de données direct possible côté émetteur et récepteur; firmware V2.6; extension possible jusqu'à 63 modules de la gamme ET200S | Memoria de trabajo 96KB; 0,3 ms/1000 instr.; conexión MPI+ DP (stand-alone o esclavo DP); emisor y receptor para comunicación directa; firmware V2.6; ampliación con un máximo de 63 módulos de la gama ET200S | Memoria di lavoro 96KB; 0,3ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (standalone o slave DP); mittente e ricevente nella comunicazione diretta; firmware V2.6; espandibile con max. 63 moduli della gamma ET200S
0129 | CPU41X-3 PN/DP V5.1 | V1.1 | 6ES7 41X-3??05-0AB0 | V5.1 | K5.4.2.0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.1 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.1 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.1 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.1 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.1 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.1
0130 | CPU 41X-? H V4.5 | V1.2 | 6ES7 XXX-????4-0??0 | V4.5 | K5.3.2.0 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5, 6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5, 6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5, 6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5, 6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5, 6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5, 6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5, 6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5, 6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5, 6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5, 6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5, 6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5, 6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5
0135 | S7-modular Embedded Controller | V3.2 | 6ES7 677-1DD00-0BA0 | V1.0 | K5.4.4.0 | CPU for S7-mEC with Logic Controller functions WinLC RTX V4.4; PROFINET IO controller, supports RT/IRT, PROFINET CBA, TCP/IP transport protocol, S7 communication, multi-line structure of up to 32 modules; firmware V1.0 | CPU für S7-mEC mit Logic Controller Funktionalität WinLC RTX V4.4; PROFINET IO-Controller, unterstützt RT/IRT, PROFINET CBA, Transportprotokoll TCP/IP, S7-Kommunikation, mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Firmware V1.0 | CPU for S7-mEC with Logic Controller functions WinLC RTX V4.4; PROFINET IO controller, supports RT/IRT, PROFINET CBA, TCP/IP transport protocol, S7 communication, multi-line structure of up to 32 modules; firmware V1.0 | CPU pour S7-mEC avec fonctionnalité Logic Controller WinLC RTX V4.4; PROFINET IO-Controller, supporte RT/IRT, PROFINET CBA, protocole de transport TCP/IP, communication S7, configuration multirangées jusqu'à 32 modules; firmware V1.0 | CPU para S7-mEC con funcionalidad de Logic Controller WinLC RTX V4.4; controlador PROFINET IO, compatible RT/IRT, PROFINET CBA, protocolo de transporte TCP/IP, comunicación S7, configuración en varias filas de hasta 32 módulos; firmware V1.0 | CPU per S7-mEC con funzionalità Logic Controller WinLC RTX V4.4; PROFINET IO Controller, supporta RT/IRT, PROFINET CBA, protocollo di trasporto TCP/IP, comunicazione S7, configurazione a più righe fino a 32 unità; firmware V1.0
0136 | WinLC RTX V4.4 | V1.0 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 | V4.4 | K5.4.4.0 | WinLC RTX V4.4 (for WinAC RTX 2008, 6ES7 671-0RC06-0YA0); Software Logic Controller for Windows XP with Ardence RTX Realtime environment V8.1; DP connection (DP master); DPV1 with constant bus cycle time and isochronous mode; PROFINET connection; PROFINET IO-Controller; supports RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; Routing; S7 communication; firmware V4.4 | WinLC RTX V4.4 (zu WinAC RTX 2008, 6ES7 671-0RC06-0YA0); Software Logic Controller für Windows XP mit Ardence RTX Echtzeitumgebung V8.1; DP-Anschluss (DP-Master); DPV1 mit Äquidistanz und Taktsynchronität; PROFINET Anschluss; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; Routing; S7-Kommunikation; Firmware V4.4 | WinLC RTX V4.4 (for WinAC RTX 2008, 6ES7 671-0RC06-0YA0); Software Logic Controller for Windows XP with Ardence RTX Realtime environment V8.1; DP connection (DP master); DPV1 with constant bus cycle time and isochronous mode; PROFINET connection; PROFINET IO-Controller; supports RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; Routing; S7 communication; firmware V4.4 | WinLC RTX V4.4 (avec WinAC RTX 2008, 6ES7 671-0RC06-0YA0); Software Logic Controller pour Windows XP avec environnement temps réel Ardence RTX V8.1; port DP (maître DP); DPV1 avec équidistance et synchronisme d'horloge; port PROFINET; PROFINET IO-Controller; supporte RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; routage; communication S7; firmware V4.4 | WinLC RTX V4.4 (para WinAC RTX 2008, 6ES7 671-0RC06-0YA0); Software Logic Controller para Windows XP con Ardence RTX entorno de tiempo real V8.1; conexión DP (maestro DP); DPV1 con equidistancia y modo isócrono; conexión PROFINET; controlador PROFINET IO; compatible RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; routing; comunicación S7; firmware V4.4 | WinLC RTX V4.4 (per WinAC RTX 2008, 6ES7 671-0RC06-0YA0); Software Logic Controller per Windows XP con Ardence RTX ambiente a tempo reale V8.1; connessione DP (master DP); DPV1 con equidistanza e funzione sincronismo di clock; connessione PROFINET; PROFINET IO Controller; supporta RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto TCP/IP; routing; comunicazione S7; firmware V4.4
0138 | ET 200M IM 153-4 PN | V3.4 | 6ES7 153-4AA00-0XB0 | V1.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 153-4 PN (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW update via bus, port diagnostics, I&M functions; firmware V1.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 153-4 PN (ERTEC200) für S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET Schnittstelle und 2 Ports, FW-Update über Bus, Portdiagnose, I&M-Funktionalität; Firmware V1.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 153-4 PN (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW update via bus, port diagnostics, I&M functions; firmware V1.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 153-4 PN (ERTEC200) pour S7-300 SMs, FM 350 jusqu'à FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interface PROFINET et 2 ports, mise à jour du firmware via bus, diagnostic de port, fonctionnalité I&M; Firmware V1.0 | Submódulo interface Dispositivo PROFINET IO IM 153-4 PN (ERTEC200) para S7-300 SMs, FM 350 hasta FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interface PROFINET y 2 puertos, actualización del firmware mediante bus, diagnóstico del puerto, funcionalidad I&M; Firmware V1.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 153-4 PN (ERTEC200) per S7-300 SMs, FM 350 a FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaccia PROFINET e 2 porte, aggiornamento del firmware mediante bus, diagnostica di porta, funzionalità I&M; Firmware V1.0
0139 | ET 200S IM151-3 PN HS | V3.3 | 6ES7 151-3BA50-0AB0 | V1.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functions; firmware V1.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HS (ERTEC200) für ET200S Elektronikmodule; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose, unterstützt Taktsynchronität; I&M-Funktionalität; Firmware V1.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functions; firmware V1.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) pour modules électroniques ET200S ; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour du via bus ; diagnostic de port, supporte le synchronisme d'horloge; fonctionnalité I&M; Firmware V1.0 | Submódulo interface Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HS (ERTEC200) para submódulos electrónicos ET200S; interface PROFINET y 2 puertos; actualización del firmware mediante bus; diagnóstico del puerto, soporta modo isócrono; funcionalidad I&M; Firmware V1.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) per moduli di elettronica dell'ET200S; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento del firmware mediante bus; diagnostica di porta, sincronismo di clock; funzionalità I&M; Firmware V1.0
0141 | CPU317-2 DP V2.6 | V1.1 | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | Work memory 512Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.6 | Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.6 | Work memory 512Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.6 | Mémoire de travail 512 Ko; 0,05ms/kinst; ports MPI + DP (maître ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; échange de données direct côté émetteur et récepteur; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.6 | Memoria de trabajo 512KB; 0,05 ms/1000 instr., conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.6 | Memoria di lavoro 512KB; 0,05ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.6
0142 | CPU 319-3 PN/DP V2.6 | V1.1 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 | V2.6 | K5.4.2.0 | Work memory 1400KB; 0.01ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; supports RT; PROFINET interface and 1 port; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multiline structure up to 32 modules; constant DP bus cycle time; routing; firmware V2.6 | Arbeitsspeicher 1400KB; 0,01ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT; PROFINET Schnittstelle und 1 Port; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.6 | Work memory 1400KB; 0.01ms/1000 instructions; PROFINET connection; S7 communication (loadable FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; supports RT; PROFINET interface and 1 port; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; combined MPI/DP connection (MPI or DP master or DP slave); multiline structure up to 32 modules; constant DP bus cycle time; routing; firmware V2.6 | Mémoire de travail 1400Ko; 0,01ms/kinst; port PROFINET; communication S7 (FB/FC chargeables); PROFINET IO-Controller; accèpte RT; interface PROFINET et 1 port; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; port combiné MPI/DP (MPI ou maître DP ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; cycle de bus DP équidistant; routage; firmware V2.6 | Memoria de trabajo 1400KB; 0,01ms/1000 instr.; conexión PROFINET; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); PROFINET IO-Controller; soporta RT; interfaz PROFINET y 1 puerto; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; conexión MPI/DP combinada (MPI o maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; ciclo de bus DP equidistante; routing; firmware V2.6 | Memoria di lavoro 1400KB; 0,01ms/1000 istr.; interfaccia PROFINET; comunicazione S7 (FB/FC caricabile); PROFINET IO-Controller; supporta RT; interfaz PROFINET y 1 puerto; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo di trasporte TCP/IP; interfaccia MPI/DP combinata (master MPI o DP oppure slave DP); configurazione a più file con 32 unità; ciclo di bus DP equidistante; routing; firmware V2.6
0143 | CPU 319F-3 PN/DP V2.6 | V1.1 | 6ES7 318-3FL00-0AB0 | V2.6 | K5.4.2.0 | Central module of type CPU319F-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.6, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Zentralbaugruppen des Typs CPU319F-3 PN/DP; Arbeitsspeicher 1400KB; PROFINET Anschluss; Firmware V2.6, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | Central module of type CPU319F-3 PN/DP; Work memory 1400KB; PROFINET connection; firmware V2.6, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Unités centrales du type CPU319F-3 PN/DP; Mémoire de travail 1400Ko; port PROFINET; firmware V2.6, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | Módulos centrales del tipo CPU319F-3 PN/DP; Memoria de trabajo 1400KB; conexión PROFINET; firmware V2.6, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | Unità centrali del tipo CPU319F-3 PN/DP; Memoria di lavoro 1400KB; interfaccia PROFINET; firmware V2.6, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0144 | CPU317F-2 DP V2.6 | V1.2 | 6ES7 317-6FF03-0AB0 | V2.6 | K5.2.1.0 | Work memory 1024Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.6, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Arbeitsspeicher 1024KB; 0,05ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V2.6, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | Work memory 1024Kbytes; 0.05ms/1000 instructions; MPI+ DP connector (DP master or DP slave); multi-tier configuration of up to 32 modules; send and receive capability for direct data exchange; constant bus cycle, routing; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V2.6, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | Mémoire de travail 1024 Ko; 0,05ms/kinst; ports MPI + DP (maître ou esclave DP); configuration à plusieurs rangées jusqu'à 32 modules; échange de données direct côté émetteur et récepteur; équidistance; routage; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V2.6, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | Memoria de trabajo 1024KB; 0,05 ms/1000 instr., conexión MPI+ DP (maestro DP o esclavo DP); configuración en varias filas de hasta 32 módulos; emisor y receptor para comunicación directa; equidistancia; routing; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V2.6, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | Memoria di lavoro 1024KB; 0,05ms/1000 istr.; connettore MPI+ DP (master DP oppure slave DP); configurazione a più file fino a 32 unità; mittente e ricevente nella comunicazione diretta; equidistanza; routing; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V2.6, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0145 | CPU41X-???05 DP V5.1 | V1.2 | 6ES7 41X-???05-0AB0 | V5.1 | K5.3.2.0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.1, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.1 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.1, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.1 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.1, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.1 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.1, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.1 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.1, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.1 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.1, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.1, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.1, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.1
0146 | ET 200S IM151 3AA22 V50 | V4.0 | 6ES7 151-3AA22-0AB0 | V5.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V5.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN ST (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V5.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V5.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; Firmware V5.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN ST (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; Firmware V5.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; Firmware V5.0
0147 | ET 200S IM151 3BA22 V50 | V4.0 | 6ES7 151-3BA22-0AB0 | V5.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V5.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V5.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V5.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; Firmware V5.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HF (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; Firmware V5.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; Firmware V5.0
0148 | ET 200S IM151 3BB22 V50 | V4.0 | 6ES7 151-3BB22-0AB0 | V5.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V5.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN FO (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V5.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; firmware V5.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; Firmware V5.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN FO (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; Firmware V5.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; Firmware V5.0
0149 | IM 153-2 R5 | V1.1 | 6ES7 153-2BA?2-0XB0 |  | K5.4.3.0 | IM 153-2 R5 | IM 153-2 R5 | IM 153-2 R5 | IM 153-2 R5 | IM 153-2 R5 | IM 153-2 R5
0153 | ET 200S IM151-8(F) PN/DP CPU V2.7 | V1.1 | 6ES7 151-8?B00-0AB0 | V2.7 | K5.4.4.0 | 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7, 6ES7 151-8FB00-0AB0 V2.7 | 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7, 6ES7 151-8FB00-0AB0 V2.7 | 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7, 6ES7 151-8FB00-0AB0 V2.7 | 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7, 6ES7 151-8FB00-0AB0 V2.7 | 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7, 6ES7 151-8FB00-0AB0 V2.7 | 6ES7 151-8AB00-0AB0 V2.7, 6ES7 151-8FB00-0AB0 V2.7
0154 | CPU 41X(F)-3 PN/DP V5.2 | V1.1 | 6ES7 41X-3??05-0AB0 | V5.2 | K5.4.4.0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.2 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.2 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.2 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.2 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.2 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.2
0156 | CPU41X-???05 V5.2 | V1.2 | 6ES7 41X-???05-0AB0 | V5.2 | V5.4.0.0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.2, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.2 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.2, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.2 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.2, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.2 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.2, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.2 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.2, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.2 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.2, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.2, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.2, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.2
0158 | AI 331-7PE10-0AB0 | V1.6 | 6ES7 331-7PE10-0AB0 |  | K5.4.4.0 | Analog input module AI6xTC, 16bits, iso; Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, C, TXK/XK(L); Firmware update | Analogeingabebaugr. AI6xTC, 16Bit, iso; Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, C, TXK/XK(L); FW-Update | Analog input module AI6xTC, 16bits, iso; Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, C, TXK/XK(L); Firmware update | Module d'entrées analogiques AI6xTC, 16Bit, iso; thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, C, TXK/XK(L); mise à jour firmware | Módulo de entradas analógicas AI6xTC, 16Bit, iso; termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, C, TXK/XK(L); actualización FW | Unità di ingresso analogica AI6xTC, 16bit, iso; termocoppie: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, C, TXK/XK(L); aggiornamento FW
0159 | ET 200S IM151 3BA23 V60 | V1.1 | 6ES7 151-3BA23-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé;firmware V6.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HF (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; IRT y arranque prioritario; firmware V6.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M porte; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.0
0160 | ET 200S IM151 3BA60 V20 | V1.2 | 6ES7 151-3BA60-0AB0 | V2.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functions; IRT and prioritized startup; firmware V2.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HS (ERTEC200) für ET200S Elektronikmodule; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose, unterstützt Taktsynchronität; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V2.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functions; IRT and prioritized startup; firmware V2.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) pour modules électroniques ET200S ; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour du via bus ; diagnostic de port, supporte le synchronisme d'horloge; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; firmware V2.0 | Submódulo interface Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HS (ERTEC200) para submódulos electrónicos ET200S; interface PROFINET y 2 puertos; actualización del firmware mediante bus; diagnóstico del puerto, soporta modo isócrono; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; firmware V2.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) per moduli di elettronica dell'ET200S; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento del firmware mediante bus; diagnostica di porta, sincronismo di clock; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V2.0
0161 | ET 200eco 8DI DC24V V6.0 | V1.4 | 6ES7 141-6BF00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact device; 8 DI DC24V 4xM12; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&amp;amp;M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | PROFINET IO Kompaktdevice; 8 DI DC24V 4xM12; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&amp;amp;M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0 | PROFINET IO compact device; 8 DI DC24V 4xM12; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&amp;amp;M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | Station compacte PROFINET IO; 8 DI DC24V 4xM12; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&amp;amp;M; IRT et démarrage priorisé; firmware V6.0 | Unidad compacta PROFINET IO; 8 DI DC24V 4xM12; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&amp;amp;M; IRT y arranque prioritario; firmware V6.0 | Apparecchio compatto PROFINET IO; 8 DI DC24V 4xM12; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&amp;amp;M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.0
0162 | ET 200eco 8DO DC24V/1.3A V6.0 | V2.1 | 6ES7 142-6BF00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact device; 8 DO DC24V/1.3A 4xM12; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&amp;amp;M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | PROFINET IO Kompaktdevice; 8 DO DC24V/1.3A 4xM12; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&amp;amp;M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0 | PROFINET IO compact device; 8 DO DC24V/1.3A 4xM12; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&amp;amp;M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | Station compacte PROFINET IO; 8 DO DC24V/1.3A 4xM12; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&amp;amp;M; IRT et démarrage priorisé; firmware V6.0 | Unidad compacta PROFINET IO; 8 DO DC24V/1.3A 4xM12; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&amp;amp;M; IRT y arranque prioritario; firmware V6.0 | Apparecchio compatto PROFINET IO; 8 DO DC24V/1.3A 4xM12; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&amp;amp;M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.0
0163 | ET 200pro IM154 4AB10 Cu V60 | V1.1 | 6ES7 154-4AB10-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 154-4 PN with copper cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostic; I&M functions; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-4 PN HF mit Kupferleiter Physik für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 154-4 PN with copper cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostic; I&M functions; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN avec câble en cuivre pour modules électroniques Physique pour modules électroniques ET 200pro, prend en charge la compression ; interface PROFINET et 2 ports ; mise à jour du firmware du via bus ; diagnostic de port ; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; firmware V6.0 | Submódulo interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF con física de cable de cobre para submódulos electrónicos ET 200pro, soporta compresión de direcciones; interface PROFINET y 2 puertos; actualización del firmware mediante bus; diagnóstico del puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; firmware V6.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF con fisica di cavo in rame per moduli di elettronica dell'ET 200pro, supporta compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento del firmware mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.0
0165 | ET 200pro IM154 6AB00 IWLAN V10 | V1.0 | 6ES7 154-6AB00-0AB0 | V1.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-6 PN HF with radio interface for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface for industrial WLAN; FW Update via MMC; I&M functionality; firmware V1.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-6 PN HF mit Funkschnittstelle für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle für industrielles WLAN; FW-Update über MMC; I&M-Funktionalität; Firmware V1.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-6 PN HF with radio interface for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface for industrial WLAN; FW Update via MMC; I&M functionality; firmware V1.0 | PROFINET IO-Device, module d'interface IM 154-6 PN HF avec interface radio pour modules électroniques ET 200pro, prend en charge la compression ; interface PROFINET pour WLAN industriel ; mise à jour matérielle via MMC ; fonctionnalité I&M ; firmware V1.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 154-6 PN HF con interfaz de radiofrecuencia para módulos electrónicos ET 200pro, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET para WLAN industrial; actualización FW vía MMC; funcionalidad I&M; firmware V1.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 154-6 PN HF con interfaccia radio per moduli elettronici ET 200pro, supporta la compressione; interfaccia PROFINET per WLAN industriale; aggiornamento FW mediante MMC; funzionalità I&M; firmware V1.0
0171 | ET 200S IM151 3AA23 V60 | V1.1 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN ST (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; firmware V6.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN ST (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; firmware V6.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.0
0172 | ET 200M IM 153-4 PN V2.0 | V1.0 | 6ES7 153-4AA01-0XB0 | V2.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 153-4 PN | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 153-4 PN (ERTEC200) für S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET Schnittstelle und 2 Ports, FW-Update über Bus, Portdiagnose, I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V2.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 153-4 PN | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 153-4 PN | Submódulo interface Dispositivo PROFINET IO IM 153-4 PN | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 153-4 PN
0173 | PN/PN-Coupler V2.0 | V2.5 | 6ES7 158-3AD01-0XA0 | V2.0 | K5.4.5.0 | PN/PN Coupler V2.0 | PN/PN Koppler V2.0 | PN/PN Coupler V2.0 | Coupleur PN/PN V2.0 | Acoplador PN/PN V2.0 | Accoppiatore PN/PN V2.0
0175 | CPU 314 V3.0 | V1.1 | 6ES7 314-1AG14-0AB0 | V3.0 | K5.2.1.0 | Work memory 128 KB; 0.06ms/1000 instructions; MPI connection; multi-tier configuration up to 32 modules; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V3.0 | Arbeitsspeicher 128KB; 0,06ms/kAW; MPI-Anschluß; mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V3.0 | Work memory 128 KB; 0.06ms/1000 instructions; MPI connection; multi-tier configuration up to 32 modules; S7 Communication (loadable FBs/FCs); firmware V3.0 | Mémoire de travail 128 Ko; 0,06ms/kinst; port MPI; configuration multirangée jusqu'à 32 modules; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V3.0 | Memoria de trabajo 128KB; 0,06ms/1000 instr.; conexión MPI; configuración en varias filas de hasta 32 módulos; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V3.0 | Memoria di lavoro 128KB; 0,06ms/1000 istr.; connettore MPI; configurazione a più file fino a 32 unità; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V3.0
0176 | CPU 312 V3.0 | V1.1 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 | V3.0 | K5.2.1.0 | Work memory 32 KB; 0.1 ms/1000 instructions; MPI connection; single-tier configuration up to 8 modules; S7 communication (loadable FBs/FCs); firmware V3.0 | Arbeitsspeicher 32KB; 0,1ms/kAW; MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 8 Baugruppen; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); Firmware V3.0 | Work memory 32 KB; 0.1 ms/1000 instructions; MPI connection; single-tier configuration up to 8 modules; S7 communication (loadable FBs/FCs); firmware V3.0 | Mémoire de travail 32 Ko; 0,1ms/kinst; port MPI; configuration à une rangée jusqu'à 8 modules; communication S7 (FB/FC chargeables); firmware V3.0 | Memoria de trabajo 32KB; 0,1ms/1000 instr.; conexión MPI; configuración en una fila de hasta 8 módulos; comunicación S7 (FBs/FCs cargables); firmware V3.0 | Memoria di lavoro di 32KB; 0,1ms/1000 istr.; connettore MPI; configurazione ad una fila fino a 8 unità; comunicazione S7 (FB/FC caricabili); firmware V3.0
0177 | CPU 315(F)-2 DP V3.0 | V1.1 | 6ES7 315-????4-0AB0 | V3.0 | K5.2.1.0 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0 | 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.0
0178 | S7-mEC RTX F | V1.1 | 6ES7 677-1FD00-0BB0 | V1.1 | K5.4.4.0 | CPU for S7-mEC with Logic Controller functions WinLC RTX F V4.5 (for WinAC RTX F 2009); PROFINET IO controller, supports RT/IRT, PROFINET CBA, TCP/IP transport protocol, S7 communication, multi-line structure of up to 32 modules; firmware V1.1, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | CPU für S7-mEC mit Logic Controller Funktionalität WinLC RTX F V4.5 (zu WinAC RTX F 2009); PROFINET IO-Controller, unterstützt RT/IRT, PROFINET CBA, Transportprotokoll TCP/IP, S7-Kommunikation, mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Firmware V1.1, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | CPU for S7-mEC with Logic Controller functions WinLC RTX F V4.5 (for WinAC RTX F 2009); PROFINET IO controller, supports RT/IRT, PROFINET CBA, TCP/IP transport protocol, S7 communication, multi-line structure of up to 32 modules; firmware V1.1, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | CPU pour S7-mEC avec fonctionnalité Logic Controller WinLC RTX F V4.5 (avec WinAC RTX F 2009); PROFINET IO-Controller, supporte RT/IRT, PROFINET CBA, protocole de transport TCP/IP, communication S7, configuration multirangées jusqu'à 32 modules; firmware V1.1, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | CPU para S7-mEC con funcionalidad de Logic Controller WinLC RTX F V4.5 (para WinAC RTX F 2009); controlador PROFINET IO, compatible RT/IRT, PROFINET CBA, protocolo de transporte TCP/IP, comunicación S7, configuración en varias filas de hasta 32 módulos; firmware V1.1, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | CPU per S7-mEC con funzionalità Logic Controller WinLC RTX F V4.5 (per WinAC RTX F 2009); PROFINET IO Controller, supporta RT/IRT, PROFINET CBA, protocollo di trasporto TCP/IP, comunicazione S7, configurazione a più righe fino a 32 unità; firmware V1.1, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0179 | WinLC RTX F V4.5 | V1.0 | 6ES7 611-4FB00-0YB7 | V4.5 | K5.4.4.0 | WinLC RTX F V4.5 (for WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller for Windows XP with RTX Realtime environment; DP connection (DP master); DPV1 with constant bus cycle time and isochronous mode; PROFINET connection; PROFINET IO-Controller; supports RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; Routing; S7 communication; firmware V4.5, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | WinLC RTX F V4.5 (zu WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller für Windows XP mit RTX Echtzeitumgebung; DP-Anschluss (DP-Master); DPV1 mit Äquidistanz und Taktsynchronität; PROFINET Anschluss; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; Routing; S7-Kommunikation; Firmware V4.5, einsetzbar für Sicherheitsanwendungen; unterstützt PROFIsafe V2 | WinLC RTX F V4.5 (for WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller for Windows XP with RTX Realtime environment; DP connection (DP master); DPV1 with constant bus cycle time and isochronous mode; PROFINET connection; PROFINET IO-Controller; supports RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; Routing; S7 communication; firmware V4.5, can be used for safety applications; supports PROFIsafe V2 | WinLC RTX F V4.5 (avec WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller pour Windows XP avec environnement temps réel RTX; port DP (maître DP); DPV1 avec équidistance et synchronisme d'horloge; port PROFINET; PROFINET IO-Controller; supporte RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; routage; communication S7; firmware V4.5, mise en oeuvre possible dans des applications de sécurité; accèpte PROFIsafe V2 | WinLC RTX F V4.5 (para WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller para Windows XP con RTX entorno de tiempo real; conexión DP (maestro DP); DPV1 con equidistancia y modo isócrono; conexión PROFINET; controlador PROFINET IO; compatible RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; routing; comunicación S7; firmware V4.5, para aplicaciones de seguridad; soporta PROFIsafe V2 | WinLC RTX F V4.5 (per WinAC RTX F 2009, 6ES7 671-1RC07-0YA0); Software Logic Controller per Windows XP con RTX ambiente a tempo reale; connessione DP (master DP); DPV1 con equidistanza e funzione sincronismo di clock; connessione PROFINET; PROFINET IO Controller; supporta RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto TCP/IP; routing; comunicazione S7; firmware V4.5, utilizzabile con applicazioni di sicurezza; supporta PROFIsafe V2
0180 | 4SI IO-Link | V2.0 | 6ES7 138-4GA50-0AB0 | V1.1 | K5.4.5.0 | 4-channel, serial port for connection of IO-Link devices. Port configuration takes place with the Port Configuration Tool. | 4-kanaliges serielles Schnittstellenmodul zum Anschluß von IO-Link-Devices. Port-Parametrierung erfolgt mit dem Port Configuration Tool. | 4-channel, serial port for connection of IO-Link devices. Port configuration takes place with the Port Configuration Tool. | Module d'interface série à 4 voies pour la connexion d'IO-Link-Devices. Le paramétrage du port s'effectue via le Port Configuration Tool. | Módulo de interfaz serie de 4 canales para la conexión de IO-Link Devices. La parametrización de los puertos se lleva a cabo con el Port Configuration Tool. | Modulo di interfaccia seriale a 4 canali per il collegamento di IO Link Device. La parametrizzazione della porta viene realizzata con Port Configuration Tool.
0181 | 4SI SIRIUS | V2.0 | 3RK1 005-0LB00-0AA0 | V1.1 | K5.4.5.0 | 4-channel, serial port for connection of SIRIUS control devices with IO link. Port configuration takes place with the Port Configuration Tool. | 4-kanaliges serielles Schnittstellenmodul zum Anschluß von SIRIUS Schalttechnik mit IO-Link. Port-Parametrierung erfolgt mit dem Port Configuration Tool. | 4-channel, serial port for connection of SIRIUS control devices with IO link. Port configuration takes place with the Port Configuration Tool. | Module d'interface série à 4 voies pour l'appareillage basse tension SIRIUS avec IO-Link. Le paramétrage du port s'effectue via le Port Configuration Tool. | Módulo de interfaz serie de 4 canales para aparatos de baja tensión SIRIUS con IO-Link. La parametrización de los puertos se lleva a cabo con el Port Configuration Tool. | Modulo di interfaccia seriale a 4 canali per la tecnica di manovra SIRIUS con IO Link. La parametrizzazione della porta viene realizzata con Port Configuration Tool.
0182 | ET 200S IM151 3AA23 V61 | V1.0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | V6.1 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN ST (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.1 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN ST (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; firmware V6.1 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN ST (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; firmware V6.1 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN ST (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.1
0183 | ET 200S IM151 3BA23 V61 | V1.0 | 6ES7 151-3BA23-0AB0 | V6.1 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.1 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé;firmware V6.1 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HF (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; IRT y arranque prioritario; firmware V6.1 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M porte; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.1
0184 | ET 200S IM151 3BB23 V61 | V1.2 | 6ES7 151-3BB23-0AB0 | V6.1 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN FO (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.1 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic module, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; Firmware V6.1 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN FO (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET y 2; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M puertos; IRT y arranque prioritario; Firmware V6.1 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M porte; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; Firmware V6.1
0185 | ET 200S IM151 3BA60 V21 | V2.0 | 6ES7 151-3BA60-0AB0 | V2.1 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functions; IRT and prioritized startup; firmware V2.1 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HS (ERTEC200) für ET200S Elektronikmodule; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose, unterstützt Taktsynchronität; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V2.1 | PROFINET IO device interface submodule IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functions; IRT and prioritized startup; firmware V2.1 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) pour modules électroniques ET200S ; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour du via bus ; diagnostic de port, supporte le synchronisme d'horloge; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; firmware V2.1 | Submódulo interface Dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HS (ERTEC200) para submódulos electrónicos ET200S; interface PROFINET y 2 puertos; actualización del firmware mediante bus; diagnóstico del puerto, soporta modo isócrono; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; firmware V2.1 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) per moduli di elettronica dell'ET200S; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento del firmware mediante bus; diagnostica di porta, sincronismo di clock; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V2.1
0186 | CPU 319(F)-3 PN/DP V2.8 | V1.0 | 6ES7 318-3?L00-0AB0 | V2.8 | K5.4.4.0 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 V2.8, 6ES7 318-3FL00-0AB0 V2.8 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 V2.8, 6ES7 318-3FL00-0AB0 V2.8 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 V2.8, 6ES7 318-3FL00-0AB0 V2.8 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 V2.8, 6ES7 318-3FL00-0AB0 V2.8 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 V2.8, 6ES7 318-3FL00-0AB0 V2.8 | 6ES7 318-3EL00-0AB0 V2.8, 6ES7 318-3FL00-0AB0 V2.8
0187 | CPU41X-???05 PN/DP V5.3 | V1.1 | 6ES7 41X-3??05-0AB0 | V5.3 | K5.4.4.0 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3
0188 | ET 200eco PN IO-Link V1.0 | V1.3 | 6ES7 148-6JA00-0AB0 | V6.1 | K5.4.5.0 | PROFINET IO compact device; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1.3A DC 24V 8xM12; 60mm overall width; 4 IO-LINK channels; 8 inputs, 4 outputs; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&amp;amp;M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | PROFINET IO Kompaktdevice; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1,3A DC 24V 8xM12; 60mm Baubreite; 4 IO-LINK Kanäle; 8 Eingänge, 4 Ausgänge; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&amp;amp;M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; Firmware V6.1 | PROFINET IO compact device; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1.3A DC 24V 8xM12; 60mm overall width; 4 IO-LINK channels; 8 inputs, 4 outputs; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&amp;amp;M functionality; IRT and prioritized startup; firmware V6.1 | Station compacte PROFINET IO; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1,3A DC 24V 8xM12; largeur de 60mm; 4 voies IO-LINK; 8 entrées, 4 sorties; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&amp;amp;M; IRT et démarrage priorisé; firmware V6.1 | Unidad compacta PROFINET IO; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1,3A DC 24V 8xM12; anchura 60mm; 4 canales IO-LINK; 8 entradas, 4 salidas; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&amp;amp;M; IRT y arranque prioritario; firmware V6.1 | Apparecchio compatto PROFINET IO; 4 IOL + 8 DI + 4 DO 1,3A DC 24V 8xM12; larghezza 60mm; 4 canali IO-LINK; 8 ingressi, 4 uscite; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&amp;amp;M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; firmware V6.1
0189 | CPU 31X(F)-2 PN/DP V3.1 | V1.0 | 6ES7 31X-2??14-0AB0 | V3.1 | K5.4.4.0 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.1, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.1, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.1
0191 | CPU 314C-2 PN/DP V3.3 | V2.1 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | V3.3 | V5.5.0.0 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3
0192 | WinLC RTX V4.5 | V1.0 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 | V4.5 | K5.4.4.0 | WinLC RTX V4.5 (for WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller for Windows XP with RTX Realtime environment; DP connection (DP master); DPV1 with constant bus cycle time and isochronous mode; PROFINET connection; PROFINET IO-Controller; supports RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; Routing; S7 communication; firmware V4.5 | WinLC RTX V4.5 (zu WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller für Windows XP mit RTX Echtzeitumgebung; DP-Anschluss (DP-Master); DPV1 mit Äquidistanz und Taktsynchronität; PROFINET Anschluss; PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; Routing; S7-Kommunikation; Firmware V4.5 | WinLC RTX V4.5 (for WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller for Windows XP with RTX Realtime environment; DP connection (DP master); DPV1 with constant bus cycle time and isochronous mode; PROFINET connection; PROFINET IO-Controller; supports RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; TCP/IP transport protocol; Routing; S7 communication; firmware V4.5 | WinLC RTX V4.5 (avec WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller pour Windows XP avec environnement temps réel RTX; port DP (maître DP); DPV1 avec équidistance et synchronisme d'horloge; port PROFINET; PROFINET IO-Controller; supporte RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocole de transport TCP/IP; routage; communication S7; firmware V4.5 | WinLC RTX V4.5 (para WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller para Windows XP con RTX entorno de tiempo real; conexión DP (maestro DP); DPV1 con equidistancia y modo isócrono; conexión PROFINET; controlador PROFINET IO; compatible RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocolo de transporte TCP/IP; routing; comunicación S7; firmware V4.5 | WinLC RTX V4.5 (per WinAC RTX 2009, 6ES7 671-0RC07-0YA0); Software Logic Controller per Windows XP con RTX ambiente a tempo reale; connessione DP (master DP); DPV1 con equidistanza e funzione sincronismo di clock; connessione PROFINET; PROFINET IO Controller; supporta RT/IRT; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; protocollo di trasporto TCP/IP; routing; comunicazione S7; firmware V4.5
0194 | CPU 41X(F)-???06 PN/DP V6.0 | V2.1 | 6ES7 41X-???06-0AB0 | V6.0 | V5.5.0.0 | 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0
0195 | CPU 41X-? H PN/DP V6.0 | V1.3 | 6ES7 XXX-???06-0??0 | V6.0 | K5.5.2.1 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0
0196 | S7-mEC RTX V1.1 | V1.0 | 6ES7 677-1DD00-0BA0 | V1.1 | K5.4.4.0 | CPU for S7-mEC with Logic Controller functions WinLC RTX V4.5 (for WinAC RTX 2009); PROFINET IO controller, supports RT/IRT, PROFINET CBA, TCP/IP transport protocol, S7 communication, multi-line structure of up to 32 modules; firmware V1.1 | CPU für S7-mEC mit Logic Controller Funktionalität WinLC RTX V4.5 (zu WinAC RTX 2009); PROFINET IO-Controller, unterstützt RT/IRT, PROFINET CBA, Transportprotokoll TCP/IP, S7-Kommunikation, mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Firmware V1.1 | CPU for S7-mEC with Logic Controller functions WinLC RTX V4.5 (for WinAC RTX 2009); PROFINET IO controller, supports RT/IRT, PROFINET CBA, TCP/IP transport protocol, S7 communication, multi-line structure of up to 32 modules; firmware V1.1 | CPU pour S7-mEC avec fonctionnalité Logic Controller WinLC RTX V4.5 (avec WinAC RTX 2009); PROFINET IO-Controller, supporte RT/IRT, PROFINET CBA, protocole de transport TCP/IP, communication S7, configuration multirangées jusqu'à 32 modules; firmware V1.1 | CPU para S7-mEC con funcionalidad de Logic Controller WinLC RTX V4.5 (para WinAC RTX 2009); controlador PROFINET IO, compatible RT/IRT, PROFINET CBA, protocolo de transporte TCP/IP, comunicación S7, configuración en varias filas de hasta 32 módulos; firmware V1.1 | CPU per S7-mEC con funzionalità Logic Controller WinLC RTX V4.5 (per WinAC RTX 2009); PROFINET IO Controller, supporta RT/IRT, PROFINET CBA, protocollo di trasporto TCP/IP, comunicazione S7, configurazione a più righe fino a 32 unità; firmware V1.1
0197 | CPU41X-???05 V5.3 | V1.4 | 6ES7 41X-???05-0AB0 | V5.3 | V5.4.0.0 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3, 6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3, 6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3, 6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3
0198 | ET 200S IM151-8(F) PN/DP CPU V3.2 | V1.4 | 6ES7 151-8?B01-0AB0 | V3.2 | V5.5.0.0 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2
0199 | CPU 31X(F)-2 PN/DP V3.2 | V3.1 | 6ES7 31X-2??14-0AB0 | V3.2 | V5.5.0.0 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2
0200 | CPU 319(F)-3 PN/DP V3.2 | V3.1 | 6ES7 318-3?L01-0AB0 | V3.2 | V5.5.0.0 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2
0201 | ET 200pro IM 154-8(F) PN-CPU V3.2 | V1.5 | 6ES7 154-8?B01-0AB0 | V3.2 | V5.5.0.0 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2
0202 | CPU 317(F)-2 DP V3.3 | V1.0 | 6ES7 317-????4-0AB0 | V3.3 | K5.2.1.0 | 6ES7 317-2AK14-0AB0 V3.3, 6ES7 317-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 317-2AK14-0AB0 V3.3, 6ES7 317-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 317-2AK14-0AB0 V3.3, 6ES7 317-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 317-2AK14-0AB0 V3.3, 6ES7 317-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 317-2AK14-0AB0 V3.3, 6ES7 317-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 317-2AK14-0AB0 V3.3, 6ES7 317-6FF04-0AB0 V3.3
0203 | CPU 31XC V3.3 | V1.0 | 6ES7 31X-???04-0AB0 | V3.3 | K5.3.2.0 | 6ES7 312-5BF04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-6CG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6CH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-5BF04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-6CG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6CH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-5BF04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-6CG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6CH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-5BF04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-6CG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6CH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-5BF04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-6CG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6CH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-5BF04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-5BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 313-6CG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6CH04-0AB0 V3.3
0204 | CPU 31XC PtP V3.3 | V1.0 | 6ES7 31X-6B?04-0AB0 | V3.3 | K5.3.2.0 | 6ES7 313-6BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6BH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 313-6BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6BH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 313-6BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6BH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 313-6BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6BH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 313-6BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6BH04-0AB0 V3.3 | 6ES7 313-6BG04-0AB0 V3.3, 6ES7 314-6BH04-0AB0 V3.3
0207 | ET 200S IM151 3BA23 V70 | V2.0 | 6ES7 151-3BA23-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; option handling; firmware V7.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Optionenhandling; Firmware V7.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HF (ERTEC200) for ET 200S electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; option handling; firmware V7.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; fonctionnalité shared; MRP; traitement des options; firmware V7.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HF (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta compresión de direcciones; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; funcionalidad shared; MRP; configuración futura; firmware V7.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HF (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; funzionalità shared; MRP; ampliamenti futuri; firmware V7.0
0208 | ET 200S IM151 3BB23 V70 | V2.0 | 6ES7 151-3BB23-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; option handling; PCF line diagnostics; firmware V7.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN FO (ERTEC200) für ET 200S Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Optionenhandling; PCF Leitungsdiagnose; Firmware V7.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN FO (ERTEC200) for ET 200S electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; option handling; PCF line diagnostics; firmware V7.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; fonctionnalité shared; MRP; traitement des options; diagnostic de câble PCF; firmware V7.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN FO (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S, soporta compresión de direcciones; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque priorizado; funcionalidad shared; MRP; configuración futura; diagnóstico de línea PCF; firmware V7.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN FO (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; funzionalità shared; MRP; ampliamenti futuri; diagnostica linee PCF; firmware V7.0
0209 | ET 200S IM151 3BA60 V30 | V1.2 | 6ES7 151-3BA60-0AB0 | V3.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET 200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; firmware V3.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HS (ERTEC200) für ET200S Elektronikmodule; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose, unterstützt Taktsynchronität; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Firmware V3.0 | PROFINET IO device interface module IM 151-3 PN HS (ERTEC200) for ET 200S electronic modules; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics, supports isochrone mode; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; firmware V3.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) pour modules électroniques ET 200S; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port, supporte le synchronisme d'horloge; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; fonctionnalité shared; MRP; firmware V3.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 151-3 PN HS (ERTEC200) para módulos electrónicos ET 200S; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto, soporta modo isócrono; funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; funcionalidad shared; MRP; firmware V3.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 151-3 PN HS (ERTEC200) per moduli elettronici ET 200S; interfaccia PROFINET e 2; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta, sincronismo di clock; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; funzionalità shared; MRP; firmware V3.0
0210 | PN/PN-Coupler V3.0 | V1.2 | 6ES7 158-3AD01-0XA0 | V3.0 | V5.5.0.0 | PN/PN Coupler V3.0 | PN/PN Koppler V3.0 | PN/PN Coupler V3.0 | PN/PN Coupler V3.0 | PN/PN Coupler V3.0 | Accoppiatore PN/PN V3.0
0211 | WinLC RTX (F) V4.6 | V1.2 | 6ES7 611-4?B00-0YB7 | V4.6 | V5.5.0.0 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6, 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.6 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6, 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.6 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6, 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.6 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6, 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.6 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6, 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.6 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6, 6ES7 611-4FB00-0YB7 V4.6
0212 | S7-mEC RTX (F) V1.2 | V1.1 | 6ES7 677-1?D10-0??0 | V1.2 | V5.5.0.0 | 6ES7 677-1DD10-0BA0 V1.2, 6ES7 677-1FD10-0FB0 V1.2 | 6ES7 677-1DD10-0BA0 V1.2, 6ES7 677-1FD10-0FB0 V1.2 | 6ES7 677-1DD10-0BA0 V1.2, 6ES7 677-1FD10-0FB0 V1.2 | 6ES7 677-1DD10-0BA0 V1.2, 6ES7 677-1FD10-0FB0 V1.2 | 6ES7 677-1DD10-0BA0 V1.2, 6ES7 677-1FD10-0FB0 V1.2 | 6ES7 677-1DD10-0BA0 V1.2, 6ES7 677-1FD10-0FB0 V1.2
0213 | ET 200M IM153 4AA01 V30 | V2.0 | 6ES7 153-4AA01-0XB0 | V3.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 153-4 PN ST (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; MRP; firmware V3.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 153-4 PN ST (ERTEC200) für S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET Schnittstelle und 2 Ports, FW-Update über Bus, Portdiagnose, I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; MRP; Firmware V3.0 | PROFINET IO device interface module IM 153-4 PN ST (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; MRP; firmware V3.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 153-4 PN ST (ERTEC200) pour S7-300 SMs, FM 350 à FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interface PROFINET et 2 ports, mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; MRP; firmware V3.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 153-4 PN ST (ERTEC200) para S7-300 SMs, FM 350 hasta FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaz PROFINET y 2 puertos, actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque priorizado; MRP; firmware V3.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 153-4 PN ST (ERTEC200) per S7-300 SMs, FM 350 a FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaccia PROFINET e 2 porte, aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; MRP; firmware V3.0
0214 | ET 200M IM153 4BA00 V30 | V1.1 | 6ES7 153-4BA00-0XB0 | V3.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 153-4 PN HF (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; MRP; firmware V3.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 153-4 PN HF(ERTEC200) für S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET Schnittstelle und 2 Ports, FW-Update über Bus, Portdiagnose, I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; MRP; Firmware V3.0 | PROFINET IO device interface module IM 153-4 PN HF (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; MRP; firmware V3.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 153-4 PN HF (ERTEC200) pour S7-300 SMs, FM 350 à FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interface PROFINET et 2 ports, mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; MRP; firmware V3.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 153-4 PN HF (ERTEC200) para S7-300 SMs, FM 350 hasta FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaz PROFINET y 2 puertos, actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque priorizado; MRP; firmware V3.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 153-4 PN HF (ERTEC200) per S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaccia PROFINET e 2 porte, aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; MRP; firmware V3.0
0215 | ET 200S PM-E DC 24V | V2.0 | 6ES7 138-4CA80-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Power module PM-E for electronics modules, 24VDC, with diagnostics and load voltage disconnection, supports PROFIenergy | Powermodul PM-E für Elektronikmodule, DC24V, mit Diagnose und Lastspannungsabschaltung, unterstützt PROFIenergy | Power module PM-E for electronics modules, 24VDC, with diagnostics and load voltage disconnection, supports PROFIenergy | Module de puissance PM-E pour modules électroniques, 24V CC, avec diagnostic et coupure de tension de charge, prend en charge PROFIenergy | Módulo de potencia PM-E para módulos electrónicos, DC24V, con diagnóstico y corte de la tensión de carga, soporta PROFIenergy | Modulo power PM-E per moduli elettronici, DC24V, con diagnostica e disinserzione della tensione di carico, supporta PROFIenergy
0216 | ET 200S PM-E DC 24V IO | V2.0 | 6ES7 138-4CA80-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Power module PM-E for electronics modules, 24VDC, with diagnostics and load voltage disconnection, with status/control byte | Powermodul PM-E für Elektronikmodule, DC24V, mit Diagnose und Lastspannungsabschaltung, mit Status/Steuerbyte | Power module PM-E for electronics modules, 24VDC, with diagnostics and load voltage disconnection, with status/control byte | Module de puissance PM-E pour modules électroniques, 24V CC, avec diagnostic et coupure de tension de charge, avec octet d'état/de commande | Módulo de potencia PM-E para módulos electrónicos, DC24V, con diagnóstico y corte de la tensión de carga, con byte de estado/byte de control | Modulo power PM-E per moduli elettronici, DC24V, con diagnostica e disinserzione della tensione di carico, con stato/byte di comando
0217 | ET 200M DO16xDC24V/0,5A | V1.1 | 6ES7 322-8BH10-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Digital output module, DO 16x24VDC/0.5A, with diagnostics, reconfigurable online | Digitalausgabebaugr, DO 16xDC24V/0,5A, mit Diagnose, online umparametrierbar | Digital output module, DO 16x24VDC/0.5A, with diagnostics, reconfigurable online | Module de sorties TOR, DO 16xDC24V/0,5A, avec diagnostic, reparamétrable en ligne | Módulo de salidas digitales, DO 16xDC24V/0,5A, con diagnóstico, parametrizable en modo online | Unità uscite digitali, DO 16xDC24V/0,5A, con diagnostica, riparametrizzabili online
0218 | CPU 31x(F) V3.3 | V1.0 | 6ES7 31X-????4-0AB0 | V3.3 | K5.2.1.0 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3, 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3, 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3, 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3, 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3, 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.3 | 6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3, 6ES7 314-1AG14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.3, 6ES7 315-6FF04-0AB0 V3.3
0219 | ET 200S IM 151-7 (F-)CPU V3.3 | V1.0 | 6ES7 151-7?A21-0AB0 | V3.3 | K5.2.1.0 | 6ES7 151-7AA21-0AB0 V3.3, 6ES7 151-7FA21-0AB0 V3.3 | 6ES7 151-7AA21-0AB0 V3.3, 6ES7 151-7FA21-0AB0 V3.3 | 6ES7 151-7AA21-0AB0 V3.3, 6ES7 151-7FA21-0AB0 V3.3 | 6ES7 151-7AA21-0AB0 V3.3, 6ES7 151-7FA21-0AB0 V3.3 | 6ES7 151-7AA21-0AB0 V3.3, 6ES7 151-7FA21-0AB0 V3.3 | 6ES7 151-7AA21-0AB0 V3.3, 6ES7 151-7FA21-0AB0 V3.3
0220 | ET 200M IM153 4BA00 V4.0 | V1.0 | 6ES7 153-4BA00-0XB0 V4.0 | V4.0 | K5.5.2.1 | PROFINET IO device interface module IM 153-4 PN ST (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW Update via bus, port diagnostics, I&M functionality; IRT and prioritized startup; MRP; system redundancy; firmware V4.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 153-4 PN ST (ERTEC200) für S7-300 SMs, FM 350 bis FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET Schnittstelle und 2 Ports, FW-Update über Bus, Portdiagnose, I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; MRP; Systemredundanz; Firmware V4.0 | PROFINET IO device interface module IM 153-4 PN ST (ERTEC200) for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, PROFINET interface and 2 ports, FW Update via bus, port diagnostics, I&M functionality; IRT and prioritized startup; MRP; system redundancy; firmware V4.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 153-4 PN ST (ERTEC200) pour S7-300 SMs, FM 350 à FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interface PROFINET et 2 ports, mise à jour matérielle via bus, diagnostic de port, fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; MRP; redondance système; firmware V4.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 153-4 PN ST (ERTEC200) para S7-300 SMs, FM 350 a FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaz PROFINET y 2 puertos, actualización FW vía bus, diagnóstico de puerto, funcionalidad I&M; IRT y arranque prioritario; MRP; redundancia del sistema; firmware V4.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 153-4 PN ST (ERTEC200) per S7-300 SMs, FM 350 fino a FM 352, FM 357, CP 340, CP341, CP343-2, interfaccia PROFINET e 2 porte, aggiornamento FW mediante bus, diagnostica di porta, funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; MRP; ridondanza del sistema; firmware V4.0
0221 | ET200M SM 6ES7-321-7BH01-0AB0 HF | V3.1 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 |  | K5.5.0.5 | Digital input module, DI 16x24VDC, with process and diagnostic interrupt, grouping 16, supports isochrone mode; single channel diagnostics possible; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 321-7BH01-2AB0 | Digitaleingabebaugr. DI 16xDC24V, mit Prozeß- und Diagnosealarm, Wurzelung 16, unterstützt Taktsynchronität; einzelkanaldiagnosefähig; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 321-7BH01-2AB0 erhältlich | Digital input module, DI 16x24VDC, with process and diagnostic interrupt, grouping 16, supports isochrone mode; single channel diagnostics possible; also available as SIPLUS module with order number 6AG1 321-7BH01-2AB0 | Module d'entrées TOR, DI 16xDC24V, avec alarme de processus et de diagnostic, par groupes de 16, synchronisme d'horloge ; diagnostic monovoie possible; également vendu comme module SIPLUS sous le numéro de référence 6AG1 321-7BH01-2AB0 | Módulo de entradas digitales, DI 16xDC24V, con alarma de proceso y diagnóstico, en grupos de 16, soporta modo isócrono; apto para diagnóstico de canal; disponible también como módulo SIPLUS con referencia 6AG1 321-7BH01-2AB0 | Unità ingressi digitali, DI 16xDC24V, con interrupt di processo e allarme di diagnostica, a gruppi di 16, supporta sincronismo di clock; con funzione di diagnostica a canale singolo; disponibile anche come unità SIPLUS con numero di ordinazione 6AG1 321-7BH01-2AB0
0222 | ET 200pro IM 154-8FX PN-CPU V3.2 | V2.1 | 6ES7 154-8FX00-0AB0 | V3.2 | V5.5.0.0 |  |  |  |  |  |
0225 | CP 441 | V1.4 | 6ES7 441-?AA05-0AE0 |  | K5.5.3.0 | PtP communication for two IF963 modules (RK512, 3964R, ASCII, printer, special driver); multicomputing capability; can be used with IF963 modules 6ES7 963-xAA10-0AA0 | PtP-Kommunikation für zwei IF963-Module (RK512, 3964R, ASCII, Drucker, Sondertreiber); Multicomputingfähig; einsetzbar mit IF963-Modulen 6ES7 963-xAA10-0AA0 | PtP communication for two IF963 modules (RK512, 3964R, ASCII, printer, special driver); multicomputing capability; can be used with IF963 modules 6ES7 963-xAA10-0AA0 | Communication PtP pour deux cartouches IF963 (RK512, 3964R, ASCII, imprimante, pilote spécial); multicomputing; utilisable avec les cartouches IF963 6ES7 963-xAA10-0AA0 | Comunicación PtP para dos módulos IF963 (RK512, 3964R, ASCII, impresora, drivers especiales); apto para multiprocesamiento; utilizable con los módulos IF963 6ES7 963-xAA10-0AA0 | Comunicazione punto a punto per due moduli IF963 (RK512, 3964R, ASCII, stampante, driver speciale); con proprietà di multicomputing; supporta i moduli IF963 6ES7 963-xAA10-0AA0
0227 | ET 200SP AI | V12.4 | 6ES7 134-6????-0??? |  | K5.5.3.0 | Analog input modules for ET 200SP | Analogeingabemodule für ET 200SP | Analog input modules for ET 200SP | Modules d'entrée analogique pour ET 200SP | Módulos de entradas analógicas para ET 200SP | Unità di ingressi analogici per ET 200SP
0228 | ET 200SP AQ | V6.2 | 6ES7 135-6??00-0?A1 |  | K5.5.3.0 | Analog output modules for ET 200SP | Analogausgabemodule für ET 200SP | Analog output modules for ET 200SP | Modules de sortie analogique pour ET 200SP | Módulos de salidas analógicas para ET 200SP | Unità di uscite analogiche per ET 200SP
0229 | ET 200SP DI | V9.1 | 6ES7 131-6????-0??? |  | K5.5.3.0 | Digital input modules for ET 200SP | Digitaleingabemodule für ET 200SP | Digital input modules for ET 200SP | Modules d'entrée TOR pour ET 200SP | Módulos de entradas digitales para ET 200SP | Unità di ingressi digitali per ET 200SP
0230 | ET 200SP DO | V11.0 | 6ES7 132-6????-0??? |  | K5.5.3.0 | Digital output modules for ET 200SP | Digitalausgabemodule für ET 200SP | Digital output modules for ET 200SP | Modules de sorties TOR pour ET 200SP | Módulos de salidas digitales para ET 200SP | Unità di uscite digitali per ET 200SP
0231 | ET 200SP CM 4xIO-Link | V4.3 | 6ES7 137-6BD00-0BA0 | V2.2 | K5.5.3.0 | 4-channel serial interface module for connection of IO-Link devices. Port parameter assignment with Port Configuration Tool. | 4-kanaliges serielles Schnittstellenmodul zum Anschluss von IO-Link-Devices. Port-Parametrierung erfolgt mit dem Port Configuration Tool. | 4-channel serial interface module for connection of IO-Link devices. Port parameter assignment with Port Configuration Tool. | Module d'interface série à 4 voies pour le raccordement de périphériques IO-Link. Le paramétrage des ports s'effectue avec le Port Configuration Tool. | Módulo de interfaz serie de 4 canales para conectar dispositivos IO-Link. Parametrización con la herramienta Port Configuration Tool. | Modulo interfaccia seriale a 4 canali per il collegamento di IO Link Device. La parametrizzazione della porta ha luogo con il Port Configuration Tool.
0232 | ET 200SP RQ | V7.2 | 6ES7 132-6?D??-0B?? |  | K5.5.3.0 | Relay output modules for ET 200SP | Relaisausgabemodule für ET 200SP | Relay output modules for ET 200SP | Modules de sorties relais pour ET 200SP | Módulos de salidas de relé para ET 200SP | Moduli di uscita relè per ET 200SP
0233 | ET 200SP IM 155-6 PN HF | V1.2 | 6ES7 155-6AU00-0CN0 | V2.1 | K5.5.4.0 | ET200SP Device HF | ET200SP Device HF | ET200SP Device HF | ET200SP Device HF | ET200SP Device HF | ET200SP Device HF
0234 | ET 200M AI/AO HART | V1.0 | 6ES7 33X-?TB10-0AB0 |  | K5.5.4.0 | Analog input and output module with HART communication | Analogein- und ausgabebaugruppe mit HART-Kommunikation | Analog input and output module with HART communication | Analogein- und ausgabebaugruppe mit HART-Kommunikation | Analogein- und ausgabebaugruppe mit HART-Kommunikation | Unità di ingressi/uscite analogiche con comunicazione HART
0236 | ET 200SP Server module | V4.0 | 6ES7 193-6PA00-0AA0 |  | V5.6.0.0 | Server module for ET 200SP | Servermodul für ET 200SP | Server module for ET 200SP | Module serveur pour ET 200SP | Módulo de servidor para ET 200SP | Modulo server per ET 200SP
0237 | ET 200SP CM PtP | V1.3 | 6ES7 137-6AA00-0BA0 | 1.2 | K5.5.3.0 | ET 200SP communication module with RS-232/422/485 interface (Freeport, 3964(R), USS, Modbus); 115.2 kbps | ET 200SP Kommunikationsmodul mit RS-232/422/485-Schnittstelle (Freeport, 3964(R), USS, Modbus); 115,2kbit/s | ET 200SP communication module with RS-232/422/485 interface (Freeport, 3964(R), USS, Modbus); 115.2 kbps | Module de communication ET 200SP avec interface RS-232/422/485 (Freeport, 3964(R), USS, Modbus); 115,2kbit/s | Módulo de comuniaciones ET 200SP con interfaz RS-232/422/485 (Freeport, 3964(R), USS, Modbus); 115,2kbit/s | Modulo di comunicazione ET 200SP con interfaccia RS-232/422/485 (Freeport, 3964(R), USS, Modbus); 115,2kbit/s
0238 | ET 200SP IM 155-6 PN HS | V1.3 | 6ES7 1XX-6A?00-0??0 | V4.0 | K5.5.4.0 | ET 200SP Device HS | ET 200SP Device HS | ET 200SP Device HS | ET 200SP Device HS | ET 200SP Device HS | ET 200SP Device HS
0240 | ET 200SP TM | V6.0 | 6ES7 138-6??0?-0B?? |  | K5.5.3.0 | Technology modules for ET 200SP (positioning, counting, time based IO) | Technologiemodule für ET 200SP (Positionieren, Zählen, time based IO) | Technology modules for ET 200SP (positioning, counting, time based IO) | Modules technologiques pour ET 200SP (positionnement, comptage, time based IO) | Módulos tecnológicos para ET 200SP (posicionamiento, contaje, time based IO) | Moduli tecnologici per ET 200SP (posizionamento, conteggio, time based IO)
0241 | ET 200SP IM 155-6 PN ST | V4.4 | 6ES7 1XX-6A?0?-0??0 |  | K5.5.4.0 | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST
0242 | ET 200SP IM 155-6 DP HF | V3.7 | 6ES7 155-6BU0?-0CN0 | V4.2 | K5.5.3.0 | Interface module IM155-6 HIGH FEATURE for ET 200SP electronic modules | Interfacemodule IM155-6 HIGH FEATURE für ET 200SP Elektronikmodule | Interface module IM155-6 HIGH FEATURE for ET 200SP electronic modules | Module d'interface IM155-6 HIGH FEATURE pour modules électroniques ET 200SP | Módulo de interfaz IM155-6 HIGH FEATURE para módulos electrónicos ET 200SP | Modulo di interfaccia IM155-6 HIGH FEATURE per moduli elettronici ET 200SP
0246 | IM 153-2 R6 | V3.2 | 6ES7 153-2BA?0-0XB0 |  | K5.5.4.0 | IM 153-2 R6 | IM 153-2 R6 | IM 153-2 R6 | IM 153-2 R6 | IM 153-2 R6 | IM 153-2 R6
0250 | ET 200SP Busadapter | V5.0 | 6ES7 193-6A??0-0AA0 | V4.2 | K5.5.4.0 | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Adaptador de bus | Adattatore del bus per ET 200SP
0251 | ET 200eco PN IO-Link Master | V1.1 | 6ES7 148-6JD00-0AB0 | V1.1 | K5.5.4.0 | PROFINET IO compact device; 4 IOL 4xM12; 30mm overall width; 4 IO-LINK channels; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT; MRP; firmware V1.1 | PROFINET IO Kompaktdevice; 4 IOL 4xM12; 30mm Baubreite; 4 IO-LINK Kanäle; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT; MRP; Firmware V1.1 | PROFINET IO compact device; 4 IOL 4xM12; 30mm overall width; 4 IO-LINK channels; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT; MRP; firmware V1.1 | Station compacte PROFINET IO; 4 IOL 4xM12; largeur de 30mm; 4 voies IO-LINK; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT; MRP; firmware V1.1 | Unidad compacta PROFINET IO; 4 IOL 4xM12; anchura 30mm; 4 canales IO-LINK; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía Bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT; MRP; firmware V1.1 | Apparecchio compatto PROFINET IO; 4 IOL 4xM12; larghezza 30mm; 4 canali IO-LINK; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; IRT; MRP; firmware V1.1
0253 | FDC157-0 (EFD) | V1.0 | 6ES7 157-0AC85-0XA0 |  | K5.5.4.0 | DP/PA coupler and DP/FF coupler with diagnostic function. Can be used with active backplane bus for fault-tolerant PROFIBUS PA. Extended fieldbus diagnostics. | DP/PA-Koppler und DP/FF-Koppler mit Diagnosefunktion. Mit aktiven Rückwandbus für hochverfügbaren PROFIBUS-PA einsetzbar. Erweiterte Feldbusdiagnose. | DP/PA coupler and DP/FF coupler with diagnostic function. Can be used with active backplane bus for fault-tolerant PROFIBUS PA. Extended fieldbus diagnostics. | DP/PA-Koppler und DP/FF-Koppler mit Diagnosefunktion. Mit aktiven Rückwandbus für hochverfügbaren PROFIBUS-PA einsetzbar. Erweiterte Feldbusdiagnose. | DP/PA-Koppler und DP/FF-Koppler mit Diagnosefunktion. Mit aktiven Rückwandbus für hochverfügbaren PROFIBUS-PA einsetzbar. Erweiterte Feldbusdiagnose. | Accoppiatori DP/PA e DP/FF con funzione di diagnostica. Impiegabili con bus backplane attivo per PROFIBUS-PA ad elevata disponibilità. Diagnostica del bus di campo ampliata.
0255 | ET 200SP IM 155-6 PN HF | V5.4 | 6ES7 1XX-6A???-0??0 |  | K5.5.4.0 | ET 200SP IM 155-6 PN HF (V2.2 - V4.2) | ET 200SP IM 155-6 PN HF (V2.2 - V4.2) | ET 200SP IM 155-6 PN HF (V2.2 - V4.2) | ET 200SP IM 155-6 PN HF (V2.2 - V4.2) | ET 200SP IM 155-6 PN HF (V2.2 - V4.2) | ET 200SP IM 155-6 PN HF (V2.2 - V4.2)
0258 | ET 200AL IM 157-1 DP | V1.2 | 6ES7 157-1AA00-0AB0 | V1.0 | K5.5.4.0 | Interface module IM157-1 DP for ET 200AL peripheral module, 244 byte parameter per peripheral module | Interfacemodul für IM157-1 DP für ET 200AL Peripheriemodul, 244 Byte Parameter je Peripheriemodul | Interface module IM157-1 DP for ET 200AL peripheral module, 244 byte parameter per peripheral module | Module d'interface pour IM157-1 DP pour module de périphérie ET 200AL, 244 octets de paramètres par module de périphérie | Módulos de interfaz para IM157-1 DP para módulo de periferia ET 200AL, 244 bytes de parámetros por módulo de periferia | Modulo di interfaccia per IM157-1 DP per modulo di periferia ET 200AL, 244 byte di parametri per modulo di periferia
0259 | ET 200AL IM157-1 PN | V1.2 | 6ES7 157-1AB00-0AB0 | V1.0 | K5.5.4.0 | ET 200AL IM157-1 PN | ET 200AL IM157-1 PN | ET 200AL IM157-1 PN | ET 200AL IM157-1 PN | ET 200AL IM157-1 PN | ET 200AL IM157-1 PN
0260 | ET 200AL IO Modules | V4.2 | 6ES7 14X-5???0-0BA0 | V1.2 | K5.5.4.0 | I/O modules for ET 200AL | Peripheriemodule für ET 200AL | I/O modules for ET 200AL | Modules de périphérie pour ET 200AL | Módulos de periferia para ET 200AL | Moduli di periferia per ET 200AL
0261 | CPU41X-???07 V7.0 | V2.1 | 6ES7 41X-???07-0AB0 | V7.0 | V5.4.0.0 | 6ES7 412-1XJ07-0AB0 V7.0, 6ES7 412-2XK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-2XL07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3XM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2XP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2FP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3XS07-0AB0 V7.0, 6ES7 417-4XT07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-1XJ07-0AB0 V7.0, 6ES7 412-2XK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-2XL07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3XM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2XP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2FP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3XS07-0AB0 V7.0, 6ES7 417-4XT07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-1XJ07-0AB0 V7.0, 6ES7 412-2XK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-2XL07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3XM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2XP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2FP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3XS07-0AB0 V7.0, 6ES7 417-4XT07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-1XJ07-0AB0 V7.0, 6ES7 412-2XK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-2XL07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3XM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2XP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2FP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3XS07-0AB0 V7.0, 6ES7 417-4XT07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-1XJ07-0AB0 V7.0, 6ES7 412-2XK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-2XL07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3XM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2XP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2FP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3XS07-0AB0 V7.0, 6ES7 417-4XT07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-1XJ07-0AB0 V7.0, 6ES7 412-2XK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-2XL07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3XM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2XP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-2FP07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3XS07-0AB0 V7.0, 6ES7 417-4XT07-0AB0 V7.0
0262 | CPU 41X(F)-???07 PN/DP V7.0 | V1.0 | 6ES7 41X-???07-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | 6ES7 412-2EK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3EM07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3FM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3ES07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3FS07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-2EK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3EM07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3FM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3ES07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3FS07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-2EK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3EM07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3FM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3ES07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3FS07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-2EK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3EM07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3FM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3ES07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3FS07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-2EK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3EM07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3FM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3ES07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3FS07-0AB0 V7.0 | 6ES7 412-2EK07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3EM07-0AB0 V7.0, 6ES7 414-3FM07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3ES07-0AB0 V7.0, 6ES7 416-3FS07-0AB0 V7.0
0263 | ET 200SP AI/AQ HART | V2.1 | 6ES7 13X-6TD00-0CA1 |  | K5.5.4.0 | HART modules for ET 200SP | HART-Module für ET 200SP | HART modules for ET 200SP | Modules HART pour ET 200SP | Módulos HART para ET 200SP | Unità HART per ET 200SP
0264 | ET 200SP IM 155-6 PN BA | V1.5 | 6ES7 155-6AR00-0AN0 | V3.2 | K5.5.4.0 | ET 200SP Device BA | ET 200SP Device BA | ET 200SP Device BA | ET 200SP Device BA | ET 200SP Device BA | ET 200SP Device BA
0265 | ET 200pro IM154 PN HF Cu/FO V7.1 | V2.0 | 6ES7 154-?AB?0-0AB0 | V7.1 | K5.5.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-4 PN HF Cu/FO and IM 154-3 PN HF Cu for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; option handling; firmware V7.1 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-4 PN HF Cu/FO und IM 154-3 PN HF Cu für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Optionenhandling; Firmware V7.1 | PROFINET IO device interface module IM 154-4 PN HF Cu/FO and IM 154-3 PN HF Cu for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; option handling; firmware V7.1 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF Cu/FO et IM 154-3 PN HF Cu pour modules électroniques ET 200pro, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; fonctionnalité shared; MRP; traitement des options; firmware V7.1 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 154-4 PN HF Cu/FO y IM 154-3 PN HF Cu para módulos electrónicos ET 200pro, soporta compresión de direcciones; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque priorizado; funcionalidad shared; MRP; configuración futura; firmware V7.1 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 154-4 PN HF Cu/FO e IM 154-3 PN HF Cu per moduli elettronici ET 200pro, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; funzionalità shared; MRP; ampliamenti futuri; firmware V7.1
0268 | ET 200S IM151-1AA06 | V1.4 | 6ES7 151-1AA06-0AB0 |  | K5.5.4.0 | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, option handling with/without standby modules, 240 bytes of parameters per slot | Interfacemodul IM151-1 für ET 200S Elektronikmodule, Optionenhandling mit/ohne Reservemodule, 240 Byte Parameter pro Slot | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, option handling with/without standby modules, 240 bytes of parameters per slot | Module interface IM151-1 pour modules électroniques ET 200S, traitement des options avec/sans modules de réserve, 240 octets de paramètres par emplacement | Módulo interfaz IM151-1 para módulos electrónicos ET 200S, configuración futura con/sin módulos de reserva, 240 bytes de parámetros por slot | Modulo di interfaccia IM151-1 per moduli di elettronica ET 200S, ampliamenti futuri con/senza moduli di riserva, 240 byte di parametri per slot
0269 | S7-400 PS | V1.2 | 6ES7 40X-0??02-0AA1 |  | K5.5.4.0 | Power supply AC 120/230V/4A, 10A and DC 24V/4A, 10A ATEX approval | Stromversorgung AC 120/230V/4A, 10A und DC 24V/4A, 10A ATEX Zulassung | Power supply AC 120/230V/4A, 10A and DC 24V/4A, 10A ATEX approval | Alimentation AC 120/230V/4A, 10A et DC 24V/4A, 10A approbation ATEX | Fuente de alimentación AC 120/230V/4A, 10A y DC 24V/4A, 10A homologación ATEX | Alimentatore AC 120/230V/4A, 10A e DC 24V/4A, 10A omologazione ATEX
0270 | S7-400 UR2ALU, UR2ALU-H, CR3 | V1.2 | 6ES7 40X-??A??-0AA1 |  | K5.5.4.0 | 6ES7 400-1JA11-0AA1, 6ES7 400-2JA10-0AA1, 6ES7 401-1DA01-0AA1 | 6ES7 400-1JA11-0AA1, 6ES7 400-2JA10-0AA1, 6ES7 401-1DA01-0AA1 | 6ES7 400-1JA11-0AA1, 6ES7 400-2JA10-0AA1, 6ES7 401-1DA01-0AA1 | 6ES7 400-1JA11-0AA1, 6ES7 400-2JA10-0AA1, 6ES7 401-1DA01-0AA1 | 6ES7 400-1JA11-0AA1, 6ES7 400-2JA10-0AA1, 6ES7 401-1DA01-0AA1 | 6ES7 400-1JA11-0AA1, 6ES7 400-2JA10-0AA1, 6ES7 401-1DA01-0AA1
0271 | LWL-Transceiver | V1.0 | 6ES7 960-1AA08-0XA0 |  | K5.5.4.5 |  |  |  |  |  |
0272 | ET 200SP IM155-6 PN HA | V1.8 | 6DL1 155-6AU00-0PM0 | V1.2 | V5.6.0.0 | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA
0273 | ET 200SP AI HA | V2.1 | 6DL1 13X-6??00-0PH1 | 1.2 | V5.6.0.0 | Analog input module for ET 200SP HA | Analogeingabemodule für ET 200SP HA | Analog input module for ET 200SP HA | Modules d'entrées analogiques pour ET 200SP HA | Módulos de entradas analógicas para ET 200SP HA | Moduli di ingresso analogici per ET 200SP HA
0274 | ET 200SP AQ HA | V1.3 | 6DL1 135-6TF00-0PH1 | V1.0 | V5.6.0.0 | Analog output modules for ET 200SP HA | Analogausgabemodule für ET 200SP HA | Analog output modules for ET 200SP HA | Modules de sorties analogiques pour ET 200SP HA | Módulos de salidas analógicas para ET 200SP HA | Moduli di uscite analogiche per ET 200SP HA
0275 | ET 200SP DI HA | V2.6 | 6DL1 131-6??00-0P?? |  | V5.6.0.0 | Digital input modules for ET 200SP HA | Digitaleingabemodule für ET 200SP HA | Digital input modules for ET 200SP HA | Modules d'entrées TOR pour ET 200SP HA | Módulos de entradas digitales para ET 200SP HA | Unità di ingressi digitali per ET 200SP HA
0276 | ET 200SP DQ HA | V3.0 | 6DL1 132-6B??0-0P?? | V1.0 | V5.6.0.0 | Digital output modules for ET 200SP HA | Digitalausgabemodule für ET 200SP HA | Digital output modules for ET 200SP HA | Modules de sorties TOR pour ET 200SP HA | Módulos de salidas digitales para ET 200SP HA | Unità di uscite digitali per ET 200SP HA
0277 | ET 200SP RQ HA | V1.1 | 6DL1 132-6HD50-0PK0 | V1.0 | V5.6.0.0 | Relay output modules for ET 200SP HA | Relaisausgabemodule für ET 200SP HA | Relay output modules for ET 200SP HA | Modules de sorties relais pour ET 200SP HA | Módulos de salidas de relé para ET 200SP HA | Moduli di uscita relè per ET 200SP HA
0278 | PROFINET Busadapter HA | V1.3 | 6DL1 X9X-????0-?AA? | 1.1 | V5.6.0.0 | PROFINET Busadapter HA: BA 2xRJ45, BA 2xFC, BA 2xLC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2xRJ45VD | PROFINET Busadapter HA: BA 2xRJ45, BA 2xFC, BA 2xLC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2xRJ45VD | PROFINET Busadapter HA: BA 2xRJ45, BA 2xFC, BA 2xLC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2xRJ45VD | PROFINET BusAdapter HA: BA 2xRJ45, BA 2xFC, BA 2xLC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2xRJ45VD | PROFINET BusAdapter HA: BA 2xRJ45, BA 2xFC, BA 2xLC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2xRJ45VD | PROFINET BusAdapter HA: BA 2xRJ45, BA 2xFC, BA 2xLC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2xRJ45VD
0285 | Compact Field Unit | V3.0 | 6ES7 655-5PX?1-?XX0 | V2.0 | K5.6.0.1 | Compact Field Unit PA; Compact Field Unit DIQ | Compact Field Unit PA; Compact Field Unit DIQ | Compact Field Unit PA; Compact Field Unit DIQ | Compact Field Unit PA; Compact Field Unit DIQ | Compact Field Unit PA; Compact Field Unit DIQ | Compact Field Unit PA; Compact Field Unit DIQ
0287 | ET 200pro IO-Link Master | V1.2 | 6ES7 147-4JD00-0AB0 |  | K5.5.4.0 | IO-Link Master 4xIO-Link, 4xM12; 4xPort Type Class B for connecting IO-Link devices; Configurable diagnostics, Port configuration using the Port Configuration Tool (S7-PCT) | IO-Link Master 4xIO-Link, 4xM12; 4xPort Typ Class B zum Anschluss von IO-Link Devices; parametrierbare Diagnose; Port-Parametrierung erfolgt mit dem Port Configuration Tool (S7-PCT) | IO-Link Master 4xIO-Link, 4xM12; 4xPort Type Class B for connecting IO-Link devices; Configurable diagnostics, Port configuration using the Port Configuration Tool (S7-PCT) | IO-Link Master 4xIO-Link, 4xM12 ; 4xPort type classe B pour le raccordement de périphériques IO-Link ; diagnostic paramétrable ; paramétrage des ports effectué avec le Port Configuration Tool (S7-PCT) | IO-Link Master 4xIO-Link, 4xM12; 4xpuertos Tipo Clase B para conectar dispositivos IO-Link; diagnóstico parametrizable; parametrización de puertos con la Port Configuration Tool (S7-PCT) | Master IO-Link 4xIO-Link, 4xM12; a 4 porte, tipo classe B per il collegamento di IO-Link Device; diagnostica parametrizzabile; la parametrizzazione porte avviene tramite Port Configuration Tool (S7-PCT)
0288 | PN/PN-Coupler V4.2 | V1.3 | 6ES7 158-3AD10-0XA0 | V4.2 | K5.5.4.0 | PN/PN Coupler V4.2 | PN/PN Koppler V4.2 | PN/PN Coupler V4.2 | Coupleur PN/PN V4.2 | PN/PN Coupler V4.2 | Accoppiatore PN/PN V4.2
0289 | ET 200iSP IM152-1 PN | V1.0 | 6ES7 152-1BA00-0AB0 |  | K5.7.0.4 | ET200iSP device R1 | ET200iSP device R1 | ET200iSP device R1 | ET200iSP Device R1 | ET200iSP device R1 | ET200iSP device R1
0293 | ET 200SP PotDis, BU-Cover | V2.1 | 6ES7 1X3-6????-???? | 1.2 | K5.5.4.0 | ET200SP PotDis: TB-BR-W, TB-n.c.-G, TB-P1-R, TB-P2-B; BU-Cover: 15 mm, 20 mm, 30mm | ET200SP PotDis: TB-BR-W, TB-n.c.-G, TB-P1-R, TB-P2-B; BU-Cover: 15 mm, 20 mm, 30mm | ET200SP PotDis: TB-BR-W, TB-n.c.-G, TB-P1-R, TB-P2-B; BU-Cover: 15 mm, 20 mm, 30mm | ET200SP PotDis: TB-BR-W, TB-n.c.-G, TB-P1-R, TB-P2-B; BU-Cover: 15 mm, 20 mm, 30mm | ET200SP PotDis: TB-BR-W, TB-n.c.-G, TB-P1-R, TB-P2-B; BU-Cover: 15 mm, 20 mm, 30mm | ET200SP PotDis: TB-BR-W, TB-n.c.-G, TB-P1-R, TB-P2-B; BU-Cover: 15 mm, 20 mm, 30mm
0295 | ET 200SP HA EX | V1.2 | 6DL1 13X-6??00-0H?? |  | K5.6.2.0 | Input/output modules for ET 200SP and ET200SP HA | Ein-/Ausgabemodule für ET 200SP und ET200SP HA | Input/output modules for ET 200SP and ET200SP HA | Modules d'entrées/sorties pour ET 200SP et ET200SP HA | Módulos de entradas/salidas para ET 200SP y ET200SP HA | Moduli ingressi/uscite per ET 200SP ed ET200SP HA
0298 | ET 200SP HA TM | V3.0 | 6DL1 138-6E?00-0EH1 | V1.2 | V5.6.0.0 | ET 200SP HA TM | ET 200SP HA TM | ET 200SP HA TM | ET 200SP HA TM | ET 200SP HA TM | ET 200SP HA TM
0299 | ET 200SP HA ISOL | V1.3 | 6DL1 13X-6UD00-0PK0 | V1.0 | V5.6.0.0 | isolated modules of the ET200SP HA | potenzialgetrennte Baugruppen der ET200SP HA | isolated modules of the ET200SP HA | Modules de l'ET200SP HA avec séparation galvanique | Módulos aislados galvánicamente del ET200SP HA | Unità con separazione di potenziale di ET200SP HA
0302 | ET 200S IM151-8(F) PN/DP CPU V3.2.18 | V1.0 | 6ES7 151-8?B01-0AB0 | V3.2.18 | K5.7.0.3 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 151-8FB01-0AB0 V3.2.18
0303 | ET 200SP TM SITRANS FCT070 | V1.1 | 7ME4 138-6AA00-0BB1 |  | V5.6.0.0 | ET 200SP TM SITRANS FCT070 | ET 200SP TM SITRANS FCT070 | ET 200SP TM SITRANS FCT070 | ET 200SP TM SITRANS FCT070 | ET 200SP TM SITRANS FCT070 | ET 200SP TM SITRANS FCT070
0305 | ET 200SP AI HA | V1.1 | 6DL1 134-6AF00-0PH1 | V1.0 | V5.6.0.0 | Analog input modules for ET 200SP HA | Analogeingabemodule für ET 200SP HA | Analog input modules for ET 200SP HA | Modules d'entrées analogiques pour ET 200SP HA | Módulos de entradas analógicas para ET 200SP HA | Unità di ingressi analogici per ET 200SP HA
0306 | ET 200SP TM SITRANS FST070 | V1.1 | 7ME3 448-6AA00-0BB1 |  | V5.6.0.0 | ET 200SP TM SITRANS FST070 | ET 200SP TM SITRANS FST070 | ET 200SP TM SITRANS FST070 | ET 200SP TM SITRANS FST070 | ET 200SP TM SITRANS FST070 | ET 200SP TM SITRANS FST070
0308 | CPU 41X-? H PN/DP V6.0.10 | V1.0 | 6ES7 XXX-???0?-0??0 | V6.0.10 | K5.7.0.3 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.10 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.10 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.10 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.10 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.10 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.10, 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.10
0309 | CPU 314C-2 PN/DP V3.3.18 | V1.0 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | V3.3.18 | K5.7.0.3 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3.18 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3.18 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3.18 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3.18 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3.18 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 V3.3.18
0310 | CPU 31X(F)-2 PN/DP V3.2.18 | V1.0 | 6ES7 31X-2??14-0AB0 | V3.2.18 | K5.7.0.3 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 315-2FJ14-0AB0 V3.2.18, 6ES7 317-2FK14-0AB0 V3.2.18
0311 | CPU 319(F)-3 PN/DP V3.2.18 | V1.0 | 6ES7 318-3?L01-0AB0 | V3.2.18 | K5.7.0.3 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 318-3EL01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 318-3FL01-0AB0 V3.2.18
0312 | ET 200pro IM 154-8(F) PN-CPU V3.2.18 | V1.0 | 6ES7 154-8?B01-0AB0 | V3.2.18 | K5.7.0.3 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2.18 | 6ES7 154-8AB01-0AB0 V3.2.18, 6ES7 154-8FB01-0AB0 V3.2.18
0313 | ET 200pro IM 154-8FX PN-CPU V3.2.18 | V1.0 | 6ES7 154-8FX00-0AB0 | V3.2.18 | K5.7.0.3 |  |  |  |  |  |
0318 | Compact Field Unit CIO HART | V1.0 | 6ES7 655-5PX41-1XX0 | V1.0 | K5.7.1.4 | Compact Field Unit CIO HART | Compact Field Unit CIO HART | Compact Field Unit CIO HART | Compact Field Unit CIO HART | Compact Field Unit CIO HART | Compact Field Unit CIO HART
0328 | ET 200SP DI NPN HA | V1.0 | 6DL1 131-6BH60-0PH1 |  | V5.6.0.0 | Digital input modules for ET 200SP HA | Digitaleingabemodule für ET 200SP HA | Digital input modules for ET 200SP HA | Modules d'entrées TOR pour ET 200SP HA | Módulos de entradas digitales para ET 200SP HA | Unità di ingressi digitali per ET 200SP HA
0329 | ET 200SP IM 155-6 PN ST | V2.0 | 6ES7 155-6AU02-0BN0 |  | V5.6.0.0 | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST | ET 200SP Device ST
0331 | ET 200AL IM157-1 MF | V1.0 | 6ES7 157-1MA00-0AB0 | V1.0 | K5.5.4.0 | ET 200AL IM157-1 MF | ET 200AL IM157-1 MF | ET 200AL IM157-1 MF | ET 200AL IM157-1 MF | ET 200AL IM157-1 MF | ET 200AL IM157-1 MF
0332 | ET 200AL IO Modules | V1.0 | 6ES7 14X-5?F00-0BA0 | V2.0 | K5.5.4.0 | I/O modules for ET 200AL | Peripheriemodule für ET 200AL | I/O modules for ET 200AL | Modules de périphérie pour ET 200AL | Módulos de periferia para ET 200AL | Moduli di periferia per ET 200AL
0334 | ET 200AL IO Modules | V1.0 | 6ES7 14X-5???0-0BA0 | V2.0 | K5.5.4.0 | I/O modules for ET 200AL | Peripheriemodule für ET 200AL | I/O modules for ET 200AL | Modules de périphérie pour ET 200AL | Módulos de periferia para ET 200AL | Moduli di periferia per ET 200AL
0335 | ET 200SP IM 155-6 MF HF | V1.1 | 6ES7 155-6MU01-0CN0 |  | K5.7.3.0 | ET 200SP Device HF | ET 200SP Device HF | ET 200SP Device HF | ET 200SP Device HF | ET 200SP Device HF | ET 200SP Device HF
0336 | ET 200SP Busadapter | V1.0 | 6ES7 193-6AG?0-0AA0 | 1.0 | K5.7.1.4 | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Busadapter | ET 200SP Adaptador de bus | Adattatore del bus per ET 200SP
0337 | ET 200 AL DIQ8 | V1.0 | 6ES7 143-5BF50-0BA0 | V2.0 | K5.5.4.0 | ET 200AL DIQ8 | ET 200AL DIQ8 | ET 200AL DIQ8 | ET 200AL DIQ8 | ET 200AL DIQ8 | ET 200AL DIQ8
0339 | ET 200SP IM155-6 PN HA V1.3 | V1.0 | 6DL1 155-6AU00-0PM0 | V1.3 | K5.7.3.1 | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA | ET 200SP IM155-6 PN HA
1000 | CP 343-1 Lean | V1.13 | 6GK7 343-1CX00-0XE0 | V1.0 | V5.2 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, long data, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V1.0 | S7 CP für Industrial Ethernet TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, lange Daten, UDP, TCP, S7-Kommunikation (Server), Routing, BG-Tausch ohne PG, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, long data, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V1.0 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, données longues, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V1.0 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, datos largos, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V1.0 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, dati lunghi, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V1.0
1001 | SCALANCE-X-20x | V1.13 | 6GK5 20?-?????-???? | V1.0 | K5.3.2.0 | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices
1002 | CP 343-1 Advanced | V1.15 | 6GK7 343-1GX21-0XE0 | V1.0 | K5.3.2.0 | S7 CP for Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO and TCP/IP with SEND-RECEIVE and FETCH-WRITE interface, long data, UDP, TCP, ISO, S7 communication, routing, module replacement without PG, with Web server and E-mail, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, time-of-day sync. using SIMATIC mode or NTP, protection using IP access list, FTP, SNMP, DHCP, HTML diagnostics, data storage on C-PLUG, PROFINET, firmware V1.0 | S7 CP für Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, lange Daten, UDP, TCP, ISO, S7-Kommunikation, Routing, BG-Tausch ohne PG, mit Web-Server und E-Mail, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder NTP, Zugriffsschutz über IP-Accessliste, FTP, SNMP, DHCP, HTML Diagnose, Datenablage auf C-PLUG, PROFINET, Firmware V1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO and TCP/IP with SEND-RECEIVE and FETCH-WRITE interface, long data, UDP, TCP, ISO, S7 communication, routing, module replacement without PG, with Web server and E-mail, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, time-of-day sync. using SIMATIC mode or NTP, protection using IP access list, FTP, SNMP, DHCP, HTML diagnostics, data storage on C-PLUG, PROFINET, firmware V1.0 | S7 CP pour Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO et TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, données longues, UDP, TCP, ISO, communication S7, routage, échange de module sans PG, avec serveur Web et E-Mail, 10/100 Mbit, initialisation via le réseau local, multicast IP, synchronisation d'horloge par méthode SIMATIC ou NTP, protection d'accès via liste d'accès IP, FTP, SNMP, DHCP, diagnostic HTML, enregistrement de données sur C-PLUG, PROFINET, firmware V1.0 | CP S7 para Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO y TCP/IP con interfaz SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, datos largos, UDP, TCP, ISO, Comunicación S7, Routing, cambio de módulo sin PG, con servidor de Web y E-Mail, 10/100 Mbit, inicialización vía LAN, IP-Multicast, sincronización horaria por procedimiento SIMATIC o NTP, protección de acceso por lista de acceso IP, FTP, SNMP, DHCP, HTML Diagnóstico, archivo de datos en C-Plug, PROFINET, Firmware V1.0 | CP S7 per Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO e TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, dati lunghi, UDP, TCP, ISO, comunicazione S7, routing, sostituzione unità senza, con Web Server e e-mail, 10/100 Mbit, inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, sincronizzazione dell'ora tramite metodo SIMATIC o NTP, protezione contro l'accesso tramite lista di accesso IP, FTP, SNMP, DHCP, diagnostica HTML, memorizzazione dei dati su C-PLUG, PROFINET, firmware V1.0
1003 | CP 443-1 | V1.4 | 6GK7 443-1EX11-0XE0 | V2.5 | K5.3.1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet ISO and TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, long data, UDP, TCP, ISO, S7 communication, routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, NTP, Access protection with IP-ACL, firmware V2.5 | S7 CP für Industrial Ethernet ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, lange Daten, UDP, TCP, ISO, S7-Kommunikation, Routing, BG-Tausch ohne PG, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, NTP, Zugriffsschutz über IP-ACL, Firmware V2.5 | S7 CP for Industrial Ethernet ISO and TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, long data, UDP, TCP, ISO, S7 communication, routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, NTP, Access protection with IP-ACL, firmware V2.5 | CP S7 pour Industrial Ethernet ISO et TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, données longues, UDP, TCP, ISO, communication S7, routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, NTP, Protection d'accès via IP-ACL, firmware V2.5 | S7 CP para Industrial Ethernet ISO y TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, datos largos, UDP, TCP, ISO, comunicación S7, routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, NTP, Protección contra acceso a través de IP-ACL, firmware V2.5 | S7 CP per Industrial Ethernet ISO e TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, dati lunghi, UDP, TCP, ISO, comunicazione S7, routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, NTP, Protezione di accesso tramite IP-ACL, firmware V2.5
1004 | CP 1616/ 1604 | V1.31 | 6GK1 16x-xAA00 | V1.0 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1616/ 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO, real-time Ethernet, firmware V1.0 | SIMATIC NET CP 1616/ 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO, Realtime Ethernet, TCP/IP, Firmware V1.0 | SIMATIC NET CP 1616/ 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO, real-time Ethernet, firmware V1.0 | SIMATIC NET CP 1616/ 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO, Ethernet Realtime, firmware V1.0 | SIMATIC NET CP 1616/ 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO, Realtime Ethernet, TCP/IP, firmware V1.0 | SIMATIC NET CP 1616/ 1604 Industrial Ethernet, PROFINET IO, Realtime Ethernet, TCP/IP, firmware V1.0
1007 | IE/PB Link V2.0 | V1.9 | 6GK1 411-5AB00 | V2.0 | K5.4.5.0 | IE/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Ethernet with PROFIBUS, routing, data record gateway, S7 slaves, DPV1 slaves, firmware V2.0 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy inkl. Realtime, verbindet Industrial Ethernet mit PROFIBUS, Routing, Datensatz-Gateway, S7 Slaves, DPV1 Slaves, Firmware V2.0 | IE/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Ethernet with PROFIBUS, routing, data record gateway, S7 slaves, DPV1 slaves, firmware V2.0 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy y compris Realtime, relie Industrial Ethernet à PROFIBUS, rougage, passerelle d'enregistrement, esclaves S7, esclaves DPV1, firmware V2.0 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. realtime, enlaza Industrial Ethernet con PROFIBUS, Routing, pasarela de registro de datos, esclavos S7, esclavos DPV1, firmware V2.0 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. Realtime, collega Industrial Ethernet con PROFIBUS, Routing, gateway record dati, slave S7, slave DPV1, firmware V2.0
1008 | CP 1616/ 1604 IRT | V1.16 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.0 | K5.4.0.0 | SIMATIC NET DeveloperKit CP 1616/ CP 1604 IRT Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, isochronous real-time Ethernet, firmware V2.0 | SIMATIC NET DeveloperKit CP 1616/ CP 1604 IRT Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, isochrones Realtime Ethernet, TCP/IP, Firmware V2.0 | SIMATIC NET DeveloperKit CP 1616/ CP 1604 IRT Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, isochronous real-time Ethernet, firmware V2.0 | SIMATIC NET DeveloperKit CP 1616/ CP 1604 IRT Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, Ethernet Realtime isochrone, firmware V2.0 | SIMATIC NET DeveloperKit CP 1616/ CP 1604 IRT Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, Realtime Ethernet isocrónico, TCP/IP, firmware V2.0 | SIMATIC NET DeveloperKit CP 1616/ CP 1604 IRT Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, Realtime Ethernet isocrono, TCP/IP, firmware V2.0
1009 | IWLAN/PB Link | V1.10 | 6GK1 417-5AB00 | V1.1 | K5.3.2.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Wireless LAN with PROFIBUS, routing, S7 slaves, DPV1 slaves, data record gateway, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy inkl. Realtime, verbindet Industrial Wireless LAN mit PROFIBUS, Routing, S7 Slaves, DPV1 Slaves, Datensatz-Gateway, Firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Wireless LAN with PROFIBUS, routing, S7 slaves, DPV1 slaves, data record gateway, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy y compris Realtime, relie Industrial Wireless LAN à PROFIBUS, routage, esclaves S7, esclaves DPV1, passerelle d'enregistrement, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. realtime, enlaza Industrial Wireless LAN con PROFIBUS, Routing, esclavos S7, esclavos DPV1, pasarela de registro de datos, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. Realtime, collega Industrial Wireless LAN a PROFIBUS, routing, slave S7, slave DPV1, gateway record dati, firmware V1.1
1010 | IWLAN/PB Link | V1.4 | 6GK1 417-5AB01 | V1.1 | K5.3.2.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Wireless LAN with PROFIBUS, routing, S7 slaves, DPV1 slaves, data record gateway, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy inkl. Realtime, verbindet Industrial Wireless LAN mit PROFIBUS, Routing, S7 Slaves, DPV1 Slaves, Datensatz-Gateway, Firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Wireless LAN with PROFIBUS, routing, S7 slaves, DPV1 slaves, data record gateway, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy y compris Realtime, relie Industrial Wireless LAN à PROFIBUS, routage, esclaves S7, esclaves DPV1, passerelle d'enregistrement, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. realtime, enlaza Industrial Wireless LAN con PROFIBUS, Routing, esclavos S7, esclavos DPV1, pasarela de registro de datos, firmware V1.1 | IWLAN/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. Realtime, collega Industrial Wireless LAN a PROFIBUS, routing, slave S7, slave DPV1, gateway record dati, firmware V1.1
1011 | CP 343-1 Lean ERTEC 200 | V1.14 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | V1.0 | K5.4 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V1.0 | S7 CP für Industrial Ethernet TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, 2-Port Switch, lange Daten, SNMP, UDP, TCP, S7-Kommunikation (Server), Routing, BG-Tausch ohne PG, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V1.0 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, PROFINET E/S, switch à 2 ports, données longues, SNMP, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V1.0 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, datos largos, SNMP, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V1.0 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, dati lunghi, SNMP, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V1.0
1012 | CP 1616/04 V2.1 | V1.21 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.1 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.1 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.1 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.1 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.1 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.1 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.1
1013 | CP 343-1 | V1.30 | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | V2.0 | K5.4.1.2 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.0 | S7 CP für Industrial Ethernet TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, 2-Port Switch, lange Daten, SNMP, UDP, TCP, S7-Kommunikation (Server), Routing, BG-Tausch ohne PG, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V2.0 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.0 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, PROFINET E/S, switch à 2 ports, données longues, SNMP, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V2.0 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, datos largos, SNMP, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V2.0 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, dati lunghi, SNMP, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V2.0
1014 | CP 343-1 Lean | V1.29 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | V2.0 | K5.4.1.2 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.0 | S7 CP für Industrial Ethernet TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, 2-Port Switch, lange Daten, SNMP, UDP, TCP, S7-Kommunikation (Server), Routing, BG-Tausch ohne PG, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V2.0 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.0 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, PROFINET E/S, switch à 2 ports, données longues, SNMP, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V2.0 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, datos largos, SNMP, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V2.0 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, dati lunghi, SNMP, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V2.0
1015 | CP 343-1 Advanced | V1.5 | 6GK7 343-1GX21-0XE0 | V1.1 | K5.4.1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO and TCP/IP with SEND-RECEIVE and FETCH-WRITE interface, long data, UDP, TCP, ISO, S7 communication, routing, module replacement without PG, with Web server and E-mail, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, time-of-day sync. using SIMATIC mode or NTP, protection using IP access list, FTP, SNMP, DHCP, HTML diagnostics, data storage on C-PLUG, PROFINET, firmware V1.1 | S7 CP für Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, lange Daten, UDP, TCP, ISO, S7-Kommunikation, Routing, BG-Tausch ohne PG, mit Web-Server und E-Mail, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder NTP, Zugriffsschutz über IP-Accessliste, FTP, SNMP, DHCP, HTML Diagnose, Datenablage auf C-PLUG, PROFINET, Firmware V1.1 | S7 CP for Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO and TCP/IP with SEND-RECEIVE and FETCH-WRITE interface, long data, UDP, TCP, ISO, S7 communication, routing, module replacement without PG, with Web server and E-mail, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, time-of-day sync. using SIMATIC mode or NTP, protection using IP access list, FTP, SNMP, DHCP, HTML diagnostics, data storage on C-PLUG, PROFINET, firmware V1.1 | S7 CP pour Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO et TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, données longues, UDP, TCP, ISO, communication S7, routage, échange de module sans PG, avec serveur Web et E-Mail, 10/100 Mbit, initialisation via le réseau local, multicast IP, synchronisation d'horloge par méthode SIMATIC ou NTP, protection d'accès via liste d'accès IP, FTP, SNMP, DHCP, diagnostic HTML, enregistrement de données sur C-PLUG, PROFINET, firmware V1.1 | CP S7 para Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO y TCP/IP con interfaz SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, datos largos, UDP, TCP, ISO, Comunicación S7, Routing, cambio de módulo sin PG, con servidor de Web y E-Mail, 10/100 Mbit, inicialización vía LAN, IP-Multicast, sincronización horaria por procedimiento SIMATIC o NTP, protección de acceso por lista de acceso IP, FTP, SNMP, DHCP, HTML Diagnóstico, archivo de datos en C-Plug, PROFINET, Firmware V1.1 | CP S7 per Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, ISO e TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, dati lunghi, UDP, TCP, ISO, comunicazione S7, routing, sostituzione unità senza, con Web Server e e-mail, 10/100 Mbit, inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, sincronizzazione dell'ora tramite metodo SIMATIC o NTP, protezione contro l'accesso tramite lista di accesso IP, FTP, SNMP, DHCP, diagnostica HTML, memorizzazione dei dati su C-PLUG, PROFINET, firmware V1.1
1018 | CP 443-1 | V1.16 | 6GK7 443-1EX20-0XE0 | V1.0 | K5.4.3.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1019 | CP 16xx V2.2 | V1.10 | CP1616 onboard | V2.2 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, isochronous real-time Ethernet, firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, Isochronous Realtime Ethernet, Firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, isochronous real-time Ethernet, firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, Ethernet Realtime isochrone, firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, Realtime Ethernet isocrónico, firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, Realtime Ethernet isocrono, firmware V2.2
1020 | SCALANCE-X-20x | V1.36 | 6GK5 2??-?????-???? | V1.0 | K5.4.1.0 | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices
1021 | IE/AS-i Link PN IO | V1.23 | 6GK1 411-2AB?? | V1.0 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET, IE/AS-Interface Link; gateway Industrial Ethernet/ AS-Interface, master profile M3,M4, PROFINET IO device, display, Web interface, degree of protection IP 20 | SIMATIC NET, IE/AS-Interface Link; Netzübergang Industrial Ethernet/ AS-Interface, Masterprofil M3,M4, PROFINET IO-Device, Display, Web-Interface, Schutzart IP 20 | SIMATIC NET, IE/AS-Interface Link; gateway Industrial Ethernet/ AS-Interface, master profile M3,M4, PROFINET IO device, display, Web interface, degree of protection IP 20 | SIMATIC NET, IE/AS-Interface Link; Passerelle Industrial Ethernet/ AS-Interface, profil maître M3,M4, PROFINET IO Device, afficheur, interface Web, degré de protection IP 20 | SIMATIC NET, IE/AS-Interface Link; Paso de red Industrial Ethernet/ AS-Interface, perfil maestro M3,M4, PROFINET IO-Device, visualizador, Web-Interface, tipo de protección IP 20 | SIMATIC NET, IE/AS-Interface Link; accoppiamento ad altra rete Industrial Ethernet/ AS-Interface, profilo master M3,M4, PROFINET IO Device, display, Web-Interface, classe di protezione IP 20
1023 | CP 1616/04 V2.2 | V1.10 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.2 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.2 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.2
1024 | CP 443-1 IT | V1.16 | 6GK7 443-1GX20-0XE0 | V2.0 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1025 | CP 343-1 Advanced IT | V1.15 | 6GK7 343-1GX30-0XE0 | V1.0 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1026 | CP 443-1 V2.0 | V1.12 | 6GK7 443-1EX20-0XE0 | V1.0 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1027 | CP 5711 | V1.1 | 6GK1 571-1AA00 | V7.1.1 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1028 | OPC Server V7.0 | V1.2 | OPC Server | V7.0 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1029 | CP 343-1 EX21 V1.2 | V1.0 | 6GK7 343-1EX21-0XE0 | V1.2 | K5.4.1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1030 | CP 5623 | V1.2 | 6GK1 562-3AA00 | V7.1.1 | K5.4.5.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1031 | CP 5624 | V1.2 | 6GK1 562-4AA00 | V7.1.2 ... | K5.4.5.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1032 | CP 343-1 ERPC | V1.2 | 6GK7 343-1FX00-0XE0 | V1.0 | K5.5.0.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1033 | CP 1612 PNIO | V1.5 | 6GK1 161-2AA00 | V7.1 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1034 | IE_CP PNIO | V1.5 | IE_CP_PNIO | V7.1 | K5.4.4.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1036 | CP 1623 | V1.6 | 6GK1 162-3AA00 | V7.1... | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1623 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1623 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1623 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1623 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1623 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1623 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0
1037 | CP 343-2 | V1.3 | 6GK7 343-2AH01-0XA0 | V3.0 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 343-2 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0
1038 | CP 343-2P | V1.1 | 6GK1 16x-xAA00 | V1.0 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 343-2P Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2P Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2P Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2P Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2P Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 343-2P Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0
1039 | CP 343-1 | V1.37 | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | V2.2 | K5.4.5.5 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP für Industrial Ethernet, ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, IP-Multicast, ISO, S7-Kommunikation, S7-Routing, Zugriffschutz über IP-Accessliste, SNMP, Web-Diagnose, Initialisierung über LAN, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder NTP, BG-Tausch ohne PG, 2-Port Switch, 10/100 Mbit, IP-Konfiguration über DHCP/FB, MRP, Firmware V2.2 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.2 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, PROFINET E/S, switch à 2 ports, données longues, SNMP, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, datos largos, SNMP, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, dati lunghi, SNMP, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V2.2
1040 | CP 1616/04 V2.3 | V1.13 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.3 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.3
1041 | CP 16xx V2.3 | V1.14 | CP1616 onboard | V2.3 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, isochronous real-time Ethernet, firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO-Controller, Isochronous Realtime Ethernet, Firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, isochronous real-time Ethernet, firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, Ethernet Realtime isochrone, firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, Realtime Ethernet isocrónico, firmware V2.3 | SIMATIC NET CP 1616 Onboard Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, Realtime Ethernet isocrono, firmware V2.3
1042 | CP 1613 CD 7.0 HF1 | V1.2 | 6GK1 161-3AA00 | V1.0 | K5.4.4.0 | SIMATIC NET CP 1613 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1613 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1613 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1613 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1613 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 1613 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0
1043 | CP 343-1 Lean | V1.36 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | V2.2 | K5.4.5.5 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP für Industrial Ethernet TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, 2-Port Switch, lange Daten, SNMP, UDP, TCP, S7-Kommunikation (Server), Routing, BG-Tausch ohne PG, 10/100 Mbit, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V2.2 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.2 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, PROFINET E/S, switch à 2 ports, données longues, SNMP, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, datos largos, SNMP, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, dati lunghi, SNMP, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V2.2
1045 | IE/PB Link V2.1 | V1.1 | 6GK1 411-5AB00 | V2.1 | K5.4.4.2 | IE/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Ethernet with PROFIBUS, routing, data record gateway, S7 slaves, DPV1 slaves, firmware V2.1 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy inkl. Realtime, verbindet Industrial Ethernet mit PROFIBUS, Routing, Datensatz-Gateway, S7 Slaves, DPV1 Slaves, Firmware V2.1 | IE/PB Link, PROFINET IO proxy incl. real time, connects Industrial Ethernet with PROFIBUS, routing, data record gateway, S7 slaves, DPV1 slaves, firmware V2.1 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy y compris Realtime, relie Industrial Ethernet à PROFIBUS, rougage, passerelle d'enregistrement, esclaves S7, esclaves DPV1, firmware V2.1 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. realtime, enlaza Industrial Ethernet con PROFIBUS, Routing, pasarela de registro de datos, esclavos S7, esclavos DPV1, firmware V2.1 | IE/PB Link, PROFINET IO-Proxy incl. Realtime, collega Industrial Ethernet con PROFIBUS, Routing, gateway record dati, slave S7, slave DPV1, firmware V2.1
1047 | CP 5613 A2 | V1.1 | 6GK1 561-3AA01 | V7.1.1 | K5.4.5.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1049 | CP 342-5 | V1.1 | 6GK7 342-5DA03-0XE0 | V6.0 | K5.4.5.4 | S7 CP for PROFIBUS | S7 CP für PROFIBUS | S7 CP for PROFIBUS | CP S7 pour PROFIBUS | S7 CP para PROFIBUS | S7 CP per PROFIBUS
1051 | CP 1616/04 V2.4 | V1.4 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.4 | K5.4.5.0 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, contrï¿½leur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.4
1052 | CP 1616 onboard V2.4 | V1.4 | CP1616 onboard | V2.4 | K5.4.5.0 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, contrï¿½leur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.4 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.4
1053 | CP 443-1 | V1.1 | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | V3.0 | K5.5.2.1 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1054 | CP 443-1 Advanced IT | V1.3 | 6GK7 443-1GX30-0XE0 | V3.0 | K5.5.3.0 | SIMATIC NET CP 443-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbps, 4 x 10/100 Mbps (IE SWITCH), RJ-45 PORTs, in addition to CP 443-1: IP routing, FTP, Web server, e-mail, PROFINET CBA, security | SIMATIC NET CP 443-1 Advanced; 1 x 10/100/1000 Mbit/s; 4 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 PORTs; zusätzlich zu CP 443-1: IP-Routing; FTP; Web-Server; E-Mail; PROFINET CBA; Security | SIMATIC NET CP 443-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbps, 4 x 10/100 Mbps (IE SWITCH), RJ-45 PORTs, in addition to CP 443-1: IP routing, FTP, Web server, e-mail, PROFINET CBA, security | CP SIMATIC NET 443-1 Advanced , 1 x 10/100/1000 Mbit/s , 4 x 10/100 Mbit/s (SWITCH IE) , ports RJ 45 , en plus par rapport au CP 443-1 : routage IP , FTP , serveur Web , courrier électronique , PROFINET CBA , sécurité des données | SIMATIC NET CP 443-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbits/s, 4 x 10/100 Mbits/s (IE SWITCH), RJ 45 PORTs, adicional para el CP 443-1: routing IP, FTP, servidor web, E-Mail, PROFINET CBA, Security | SIMATIC NET CP 443-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbit/s, 4 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH), PORTE RJ 45, oltre a CP 443-1: routing IP, FTP, Web Server, E-Mail, PROFINET CBA, Security
1055 | SCALANCE-X-40x | V1.3 | 6GK5 4??-?????-???? | V1.0 | V5.5.3.0 | SCALANCE X-400 PROFINET Devices | SCALANCE X-400 PROFINET Devices | SCALANCE X-400 PROFINET Devices | SCALANCE X-400 PROFINET Devices | SCALANCE X-400 PROFINET Devices | SCALANCE X-400 PROFINET Devices
1056 | CP 343-1 Lean | V1.0 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | V3.0 | K5.5.2.1 | SIMATIC NET CP 343-1 Lean; 2 x 10/100 Mbps (IE SWITCH); RJ-45 ports; TCP; UDP; PROFINET IO device, S7 communication (server); open communication (SEND/RECEIVE); S7 routing; IP configuration using DHCP/block; advanced Web diagnostics; PROFIenergy support; time-of-day synchronization | SIMATIC NET CP 343-1 Lean; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 PORTs; TCP; UDP; PROFINET IO-Device, S7-Kommunkation (Server); offene Kommunikation (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/Baustein; erweiterte Webdiagnose; PROFIenergy-Unterstützung; Uhrzeitsynchronisation | SIMATIC NET CP 343-1 Lean; 2 x 10/100 Mbps (IE SWITCH); RJ-45 ports; TCP; UDP; PROFINET IO device, S7 communication (server); open communication (SEND/RECEIVE); S7 routing; IP configuration using DHCP/block; advanced Web diagnostics; PROFIenergy support; time-of-day synchronization | SIMATIC NET CP 343-1 Lean ; 2 x 10/100 Mbit/s (commutateur IE); ports RJ 45 ; TCP ; UDP ; périphérique PROFINET IO, communication S7 (serveur) ; communication ouverte (SEND/RECEIVE) ; routage S7 ; configuration IP via DHCP/module ; diagnostic Web avancé ; prise en charge de PROFIenergy ; synchronisation d'horloge | CP SIMATIC NET 343-1 Lean; 2 x 10/100 Mbits/s (SWITCH IE); PUERTOS RJ 45; TCP; UDP; dispositivo PROFINET IO, comunicación S7 (servidor); comunicación abierta (SEND/RECEIVE); routing S7; configuración IP vía DHCP/bloque; diagnóstico web avanzado; soporte de PROFIenergy; sincronización horaria | SIMATIC NET CP 343-1 Lean; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); PORTE RJ 45; TCP; UDP; PROFINET IO Device, comunicazione S7 (server); comunicazione aperta (SEND/RECEIVE); routing S7; configurazione IP tramite blocco DHCP/; diagnostica web estesa; supporto PROFIenergy; sincronizzazione dell'ora
1057 | CP 343-1 | V1.1 | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | V3.0 | K5.5.2.1 | SIMATIC NET CP 343-1; 2 x 10/100 Mbps (IE SWITCH); RJ-45 ports; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO controller and device, S7 communication (client + server); open communication (SEND/RECEIVE); S7 routing; IP configuration using DHCP/block; advanced Web diagnostics; PROFIenergy support (controller and device); time-of-day synchronization; IP access control list | SIMATIC NET CP 343-1; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 PORTs; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO-Controller und -Device, S7-Kommunikation (Client + Server); offene Kommunikation (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/Baustein; erweiterte Webdiagnose; PROFIenergy-Unterstützung (Controller und Device); Uhrzeitsynchronisation; IP Access Control List | SIMATIC NET CP 343-1; 2 x 10/100 Mbps (IE SWITCH); RJ-45 ports; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO controller and device, S7 communication (client + server); open communication (SEND/RECEIVE); S7 routing; IP configuration using DHCP/block; advanced Web diagnostics; PROFIenergy support (controller and device); time-of-day synchronization; IP access control list | SIMATIC NET CP 343-1 ; 2 x 10/100 Mbit/s (commutateur IE); ports RJ 45 ; TCP ; UDP ; contrôleur et périphérique PROFINET IO, communication S7 (client + serveur) ; communication ouverte (SEND/RECEIVE) ; routage S7 ; configuration IP via DHCP/module ; diagnostic Web avancé ; prise en charge de PROFIenergy (contrôleur et périphérique) ; synchronisation d'horloge ; liste de contrôle d'accès IP | CP SIMATIC NET 343-1; 2 x 10/100 Mbits/s (SWITCH IE); PUERTOS RJ 45; TCP; UDP; ISO; controlador y dispositivo PROFINET IO, comunicación S7 (cliente + servidor); comunicación abierta (SEND/RECEIVE); routing S7; configuración IP vía DHCP/bloque; diagnóstico web avanzado; soporte de PROFIenergy (controlador y dispositivo); sincronización horaria; IP Access Control List | SIMATIC NET CP 343-1; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); PORTE RJ 45; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO Controller e Device, comunicazione S7 (client + server); comunicazione aperta (SEND/RECEIVE); routing S7; configurazione IP tramite DHCP/blocco; diagnostica web estesa; supporto PROFIenergy (Controller e Device); sincronizzazione dell'ora; IP Access Control List
1058 | CP 343-1 Advanced IT | V1.1 | 6GK7 343-1GX31-0XE0 | V3.0 | K5.5.2.1 | SIMATIC NET CP 343-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbps, 2 x 10/100 Mbps (IE SWITCH), RJ-45 PORTs, TCP, UDP, ISO, PROFINET IO controller and device, S7 communication (client + server), open communications services (SEND/RECEIVE), S7 routing, IP configuration via DHCP/block, advanced Web diagnostics, PROFIenergy support (device), time-of-day synchronization, IP access control list, IP routing, FTP, e-mail, PROFINET CBA, C-Plug, Security | SIMATIC NET CP 343-1 Advanced; 1 x 10/100/1000 Mbit/s; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 PORTs; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO-Controller und -Device, S7-Kommunikation (Client + Server); Offene Kommunikationsdienste (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration �Eer DHCP/Baustein; erweiterte Web-Diagnose; PROFIenergy-Unterst�Ezung (Device); Uhrzeitsynchronisation; IP Access Control List; IP-Routing; FTP; E-Mail; PROFINET CBA; C-Plug; Security | SIMATIC NET CP 343-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbps, 2 x 10/100 Mbps (IE SWITCH), RJ-45 PORTs, TCP, UDP, ISO, PROFINET IO controller and device, S7 communication (client + server), open communications services (SEND/RECEIVE), S7 routing, IP configuration via DHCP/block, advanced Web diagnostics, PROFIenergy support (device), time-of-day synchronization, IP access control list, IP routing, FTP, e-mail, PROFINET CBA, C-Plug, Security | CP SIMATIC NET 343-1 Advanced , 1 x 10/100 Mbit/s , 2 x 10/100 Mbit/s (SWITCH IE) , ports RJ 45 , TCP , UDP , ISO , contrôleur et périfiphérique PROFINET IO, communication S7 (client + serveur) , services de communication ouverts (SEND/RECEIVE) , routage S7 , configuration IP via DHCP/bloc , diagnostic Web avanc�E, prise en charge de PROFIenergy (périphérique) , synchronisation d'horloge , IP Access Control List , routage IP , FTP , courrier électronique , PROFINET CBA , C-Plug , sécurit�Edes données | SIMATIC NET CP 343-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbits/s, 2 x 10/100 Mbits/s (IE SWITCH), RJ 45 PORTs, TCP, UDP, ISO, controlador y dispositivo PROFINET IO, comunicación S7 (cliente + servidor), servicios de comunicación abierta (SEND/RECEIVE), routing S7, configuración IP vú} DHCP/bloque, diagnóstico web avanzado, compatibilidad con PROFIenergy (Device), sincronización horaria, IP Access Control List, routing IP, FTP, E-Mail, PROFINET CBA, C-Plug, Security | SIMATIC NET CP 343-1 Advanced, 1 x 10/100/1000 Mbit/s, 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH), PORTE RJ 45, TCP, UDP, ISO, PROFINET IO Controller e Device, comunicazione S7 (client + server), servizi di comunicazione aperti (SEND/RECEIVE), routing S7, configurazione IP tramite DHCP/blocco, diagnostica web estesa, supporto PROFIenergy (Device), sincronizzazione dell'ora, IP Access Control List, routing IP, FTP, E-Mail, PROFINET CBA, C-Plug, Security
1059 | DP/AS-i Link 20E | V1.1 | 6GK1 415-2AA10 | V3.0 | V5.5.0.0 | Module for linking AS-i slaves to a DP chain | Koppelmodul zwischen PROFIBUS DP und AS-Interface | Module for linking AS-i slaves to a DP chain | Module de connexion d'esclaves AS-i ? un segment DP | M?dulo para acoplamiento de esclavos AS-i a esclavos PROFIBUS DP | Unit? per l'accoppiamento di slave AS-i ad un ramo DP
1060 | SCALANCE-X-3xx | V1.4 | 6GK5 3??-?????-???? | V1.0 | V5.5.3.0 | SCALANCE X-300 PROFINET Devices | SCALANCE X-300 PROFINET Devices | SCALANCE X-300 PROFINET Devices | SCALANCE X-300 PROFINET Devices | SCALANCE X-300 PROFINET Devices | SCALANCE X-300 PROFINET Devices
1061 | SCALANCE-X-2xx | V1.1 | 6GK5 2??-?????-???? | V1.0 | V5.5.0.0 | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices | SCALANCE X-200 PROFINET Devices
1062 | CP 1616/04 V2.5 | V1.1 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.5 | K5.5.0.2 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.5 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.5 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.5 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.5 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.5 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.5
1066 | CP 343-1 Advanced IT | V1.1 | 6GK7 343-1GX30-0XE0 | V1.1 | V5.5.0.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1070 | CP 443-1 | V1.1 | 6GK7 443-1EX20-0XE0 | V2.1 | V5.5.0.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1071 | CP 443-1 IT | V1.1 | 6GK7 443-1GX20-0XE0 | V2.1 | V5.5.0.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1076 | Application | V1.0 | Application | V8.0 | V5.5.0.0 | User programs for configuring connections | Anwenderprogramme für die Verbindungsprojektierung | User programs for configuring connections | Programmes utilisateur pour la configuration de liaisons | Programas de usuario para configuración de enlaces | Programmi utente per la progettazione di collegamenti
1077 | SCALANCE W-700 | V1.0 | 6GK5 7??-?????-???? | V4.3 | V5.5.0.0 | SCALANCE W-700 | SCALANCE W-700 | SCALANCE W-700 | SCALANCE W-700 | SCALANCE W-700 | SCALANCE W-700
1078 | CP 1628 | V1.3 | 6GK1 162-8AA00 | V8.1.2 | K5.5.3.0 | SIMATIC NET CP 1628; 2 x 10/100/1000 Mbps (IE SWITCH); RJ-45 ports; PCI-E bus; ISO; TCP; UDP; SNMP; S7-/S7 H communication; open communications services (SEND/RECEIVE); PG function, S7 routing; time-of-day synchronization; security; as of SIMATIC NET CD V8.1.2 | SIMATIC NET CP 1628; 2 x 10/100/1000 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 Ports; PCI-E Bus; ISO; TCP; UDP; SNMP; S7-/S7-H-Kommunkation; Offene Kommunikationsdienste (SEND/RECEIVE); PG-Funktion, S7-Routing; Uhrzeitsynchronisation; Securtiy; ab SIMATIC NET CD V8.1.2 | SIMATIC NET CP 1628; 2 x 10/100/1000 Mbps (IE SWITCH); RJ-45 ports; PCI-E bus; ISO; TCP; UDP; SNMP; S7-/S7 H communication; open communications services (SEND/RECEIVE); PG function, S7 routing; time-of-day synchronization; security; as of SIMATIC NET CD V8.1.2 | SIMATIC NET CP 1628 ; 2 x 10/100/1000 Mbit/s (commutateur IE) ; ports RJ 45 ; bus PCI-E ; ISO ; TCP ; UDP ; SNMP ; communication S7/S7-H ; services de communication ouverts (SEND/RECEIVE) ; fonction de PG, routage S7 ; synchronisation d'horloge ; sécurité des données ; à partir de SIMATIC NET CD V8.1.2 | CP SIMATIC NET 1628; 2 x 10/100/1000 Mbits/s (SWITCH IE); puertos RJ 45; bus PCI-E; ISO; TCP; UDP; SNMP; comunicación S7/S7-H; servicios de comunicación abierta (SEND/RECEIVE); función de programadora, routing S7; sincronización horaria; Security; a partir del CD SIMATIC NET V8.1.2 | SIMATIC NET CP 1628; 2 x 10/100/1000 Mbit/s (IE SWITCH); porte RJ 45; PCI-E Bus; ISO; TCP; UDP; SNMP; comunicazione S7/S7 H; servizi di comunicazione aperti (SEND/RECEIVE); funzione PG, routing S7; sincronizzazione dell'ora; Securtiy; a partire da SIMATIC NET CD V8.1.2
1079 | CP 343-1 | V1.0 | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | V2.4 | V5.5.0.0 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP für Industrial Ethernet, ISO und TCP/IP mit SEND-RECEIVE- und FETCH-WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device, UDP, TCP mit/ohne RFC 1006, IP-Multicast, ISO, S7-Kommunikation, S7-Routing, Zugriffschutz über IP-Accessliste, SNMP, Web-Diagnose, Initialisierung über LAN, Uhrzeitsync. über SIMATIC-Verfahren oder NTP, BG-Tausch ohne PG, 2-Port Switch, 10/100 Mbit, IP-Konfiguration über DHCP/FB, MRP, Firmware V2.2 | S7 CP for Industrial Ethernet TCP/IP with SEND/RECEIVE and FETCH/WRITE interface, PROFINET IO device, 2-Port switch, long data, SNMP, UDP, TCP, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, 10/100 Mbps, initialization over LAN, IP multicast, IP configuration using DHCP/ FB, firmware V2.2 | CP S7 pour Industrial Ethernet TCP/IP avec interface SEND-RECEIVE et FETCH-WRITE, PROFINET E/S, switch à 2 ports, données longues, SNMP, UDP, TCP, communication S7 (serveur), routage et échange de modules sans PG, 10/100 Mbits, Initialisation via réseau local, Multicast IP, Configuration IP via DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP para Industrial Ethernet TCP/IP con interface SEND-RECEIVE y FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, datos largos, SNMP, UDP, TCP, comunicación S7 (servidor), routing y cambio de componentes sin PG, 10/100 Mbit, Inicialización vía LAN, IP-Multicast, Configuración de IP a través de DHCP/ FB, firmware V2.2 | S7 CP per Industrial Ethernet TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, PROFINET IO device, 2-Port switch, dati lunghi, SNMP, UDP, TCP, comunicazione S7 (server), routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, Configurazione IP tramite DHCP/ FB, firmware V2.2
1080 | CP 343-1 Advanced IT | V1.0 | 6GK7 343-1GX30-0XE0 | V1.2 | V5.5.0.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1081 | CP 443-5 | V1.2 | 6GK7 443-5DX05-0XE0 | V7.0 | K5.5.1 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1084 | CP 1616/04 V2.6 | V1.0 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.6 | K5.5.3.3 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616/04 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.6
1085 | CP 1616 onboard V2.6 | V1.1 | CP1616 onboard | V2.6 | K5.5.3.3 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.6 | SIMATIC NET CP 1616 onboard Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.6
1086 | CP 16x3 | V1.2 | 6GK1 16x-3AA00 | V8.1.1... | K5.5.2.0 | SIMATIC NET CP 16x3 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 16x3 Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 16x3 Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 16x3 Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 16x3 Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0 | SIMATIC NET CP 16x3 Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware v1.0
1090 | OPC Server V8.2 | V1.0 | OPC Server | V8.2 | K5.5.2.0 | OPC server for the protocols DP, FDL, S7 (across subnets), S7 message texts, S7-UA redundancy, ISO/TCP, SNMP, DP Master class 2, PROFINET IO controller, SIMATIC NET PC software V8.2 ... | OPC Server für die Protokolle DP, FDL, S7(subnetzübergreifend), S7 Meldetexte, S7-UA-Redundanz, ISO/TCP, SNMP, DP Master Klasse 2, PROFINET IO-Controller, SIMATIC NET PC Software V8.2 ... | OPC server for the protocols DP, FDL, S7 (across subnets), S7 message texts, S7-UA redundancy, ISO/TCP, SNMP, DP Master class 2, PROFINET IO controller, SIMATIC NET PC software V8.2 ... | Serveur OPC pour les protocoles DP, FDL, S7(inter-sous-réseau), textes d'alarme S7, redondance S7 UA, ISO/TCP, SNMP, maû‘re DP de classe 2, contrôleur PROFINET IO, logiciel PC SIMATIC NET V8.2 ... | OPC Server para los protocolos DP, FDL, S7 (múltiples subredes), textos de aviso S7, redundancia S7 UA, ISO/TCP, SNMP, maestro DP clase 2, controlador PROFINET IO, SIMATIC NET PC Software V8.2 ... | OPC Server per protocolli DP, FDL, S7(esteso su tutta la rete), testi di segnalazione S7, ridondanza UA S7, ISO/TCP, SNMP, master DP classe 2, PROFINET IO Controller, SIMATIC NET PC Software V8.2 ...
1091 | CP 1612 PNIO | V1.2 | 6GK1 161-2AA00 | V8.2 | K5.5.3.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1094 | IE General | V1.2 | IE_CP | V8.2 | K5.5.3.0 | S7 CP for Industrial Ethernet | S7 CP für Industrial Ethernet | S7 CP for Industrial Ethernet | CP S7 pour Industrial Ethernet | S7 CP para Industrial Ethernet | S7 CP per Industrial Ethernet
1097 | CP 443-1 RNA | V1.2 | 6GK7 443-1RX00-0XE0 | V1.0 | K5.5.2 | SIMATIC NET CP 443-1 RNA; 1 x 10/100 Mbps, RJ-45 port; ISO; S7 COMMUNICATION;OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE) ;S7 ROUTING, 2x 100 Mbps, RJ-45 port; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; S7 COMMUNICATION; H COMMUNICATION; OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE); S7 ROUTING; TOD SYNC; IP ACCESS CONTROL LIST; WEB DIAGNOSTICS; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 443-1 RNA; 1x 10/100 MBit/s, RJ 45 Port; ISO; S7-KOMMUNIKATION;OFFENE KOMMUNIKATION(SEND/RECEIVE) ;S7-ROUTING, 2x 100 MBit/s, RJ 45 Port; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; S7-KOMMUNIKATION; H-KOMMUNIKATION; OFFENE KOMMUNIKATION(SEND/RECEIVE); S7-ROUTING; UHRZEITSYNC; IP ACCESS CONTROL LIST;WEB-DIAGNOSE; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 443-1 RNA; 1 x 10/100 Mbps, RJ-45 port; ISO; S7 COMMUNICATION;OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE) ;S7 ROUTING, 2x 100 Mbps, RJ-45 port; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; S7 COMMUNICATION; H COMMUNICATION; OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE); S7 ROUTING; TOD SYNC; IP ACCESS CONTROL LIST; WEB DIAGNOSTICS; SNMPV1 | CP 443-1 RNA SIMATIC NET ; 1x 10/100 MBit/s, PORT RJ 45 ; ISO ; COMMUNICATION S7 ; COMMUNICATION OUVERTE (SEND/RECEIVE) ; ROUTAGE S7, 2x 100Mbit/s, PORT RJ 45 ; PRP ; ISO ; ISO-ON-TCP ; TCP ; UDP; COMMUNICATION S7 ; COMMUNICATION H ; COMMUNICATION OUVERTE (SEND/RECEIVE) ; ROUTAGES7 ; SYNC. D'HORLOGE ; LISTE DE CONTRÔLE D'ACCES IP ; DIAGNOSTIC WEB ; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 443-1 RNA; 1 a 10/100 Mbits/s, puerto RJ 45; ISO; COMUNICACIÓN S7; COMUNICACIÓN ABIERTA (SEND/RECEIVE); ENRUTADO S7, 2 a 100 Mbits/s, puerto RJ 45; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; COMUNICACIÓN S7; COMUNICACIÓN H; COMUNICACIÓN ABIERTA (SEND/RECEIVE); ENRUTADO S7; SINC. HORARIA; LISTA DE CONTROL DE ACCESO IP; DIAGNÓSTICO WEB; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 443-1 RNA; 1x 10/100 MBit/s, porta RJ 45; ISO; COMUNICAZIONE S7;COMUNICAZIONE APERTA (SEND/RECEIVE) ;ROUTING S7, 2x 100 MBit/s, porta RJ 45; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; COMUNICAZIONE S7; COMUNICAZIONEELEV.DISP.; COMUNICAZIONE APERTA (SEND/RECEIVE); ROUTING S7; SINCR. ORA; IP ACCESS CONTROL LIST;DIAGNOSTICA WEB; SNMPV1
1098 | CP 442-1 RNA | V1.2 | 6GK7 442-1RX00-0XE0 | V1.0 | K5.5.2 | SIMATIC NET CP 442-1 RNA; 1 x 10/100 Mbps, RJ-45 port; ISO; S7 COMMUNICATION;OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE) ;S7 ROUTING, 2x 100 Mbps, RJ-45 port; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; S7 COMMUNICATION; H COMMUNICATION; OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE); S7 ROUTING; TOD SYNC; IP ACCESS CONTROL LIST; WEB DIAGNOSTICS; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 442-1 RNA; 1x 10/100 MBit/s, RJ 45 Port; ISO; S7-KOMMUNIKATION;OFFENE KOMMUNIKATION(SEND/RECEIVE) ;S7-ROUTING, 2x 100 MBit/s, RJ 45 Port; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; S7-KOMMUNIKATION; H-KOMMUNIKATION; OFFENE KOMMUNIKATION(SEND/RECEIVE); S7-ROUTING; UHRZEITSYNC; IP ACCESS CONTROL LIST;WEB-DIAGNOSE; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 442-1 RNA; 1 x 10/100 Mbps, RJ-45 port; ISO; S7 COMMUNICATION;OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE) ;S7 ROUTING, 2x 100 Mbps, RJ-45 port; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; S7 COMMUNICATION; H COMMUNICATION; OPEN COMMUNICATION(SEND/RECEIVE); S7 ROUTING; TOD SYNC; IP ACCESS CONTROL LIST; WEB DIAGNOSTICS; SNMPV1 | CP 442-1 RNA SIMATIC NET ; 1x 10/100 Mbit/s, PORT RJ 45 ; ISO ; COMMUNICATION S7 ; COMMUNICATION OUVERTE (SEND/RECEIVE) ; ROUTAGE S7, 2x 100 Mbit/s, PORT RJ 45 ; PRP ; ISO ; ISO-ON-TCP ; TCP ;UDP; COMMUNICATION S7 ; COMMUNICATION H ; COMMUNICATION OUVERTE (SEND/RECEIVE) ; ROUTAGE S7 ; SYNC. D'HORLOGE ; LISTE DE CONTRÔLE D'ACCES IP ; DIAGNOSTIC WEB ; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 442-1 RNA; 1 a 10/100 Mbits/s, puerto RJ 45; ISO; COMUNICACIÓN S7; COMUNICACIÓN ABIERTA (SEND/RECEIVE); ENRUTADO S7, 2 a 100 Mbits/s, puerto RJ 45; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; COMUNICACIÓN S7; COMUNICACIÓN H; COMUNICACIÓN ABIERTA (SEND/RECEIVE); ENRUTADO S7; SINC. HORARIA; LISTA DE CONTROL DE ACCESO IP; DIAGNÓSTICO WEB; SNMPV1 | SIMATIC NET CP 442-1 RNA; 1x 10/100 MBit/s, porta RJ 45; ISO; COMUNICAZIONE S7;COMUNICAZIONE APERTA (SEND/RECEIVE) ;ROUTING S7, 2x 100 MBit/s, porta RJ 45; PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP; COMUNICAZIONE S7; COMUNICAZIONEELEV.DISP.; COMUNICAZIONE APERTA (SEND/RECEIVE); ROUTING S7; SINCR. ORA; IP ACCESS CONTROL LIST;DIAGNOSTICA WEB; SNMPV1
1100 | CP 5622 RMOS3 | V1.1 | 6AR1 403-0BC00-1DA0 | V1.0 | K5.5.3.0 | RMOS3 PROFIBUS driver CP5622.DRV V1.0 for SIMATIC IPC with onboard PROFIBUS interface CP 5622 compatible, DP master, DPV0, DP slave, BSP-SIMATIC IPC V4.0 | RMOS3 PROFIBUS Treiber CP5622.DRV V1.0 für SIMATIC IPC mit onboard PROFIBUS Schnittstelle CP 5622 kompatibel, DP-Master, DPV0, DP-Slave, BSP-SIMATIC IPC V4.0 | RMOS3 PROFIBUS driver CP5622.DRV V1.0 for SIMATIC IPC with onboard PROFIBUS interface CP 5622 compatible, DP master, DPV0, DP slave, BSP-SIMATIC IPC V4.0 | Pilote RMOS3 PROFIBUS CP5622.DRV V1.0 pour SIMATIC IPC avec interface PROFIBUS intégrée compatible CP 5622, maître DP, DPV0, esclave DP, BSP-SIMATIC IPC V4.0 | Driver PROFIBUS RMOS3 CP5622.DRV V1.0 para SIMATIC IPC con interfaz PROFIBUS integrada compatible con CP 5622, maestro DP, DPV0, esclavo DP, BSP-SIMATIC IPC V4.0 | Driver RMOS3 PROFIBUS CP5622.DRV V1.0 per SIMATIC IPC con interfaccia PROFIBUS onboard compatibile con CP 5622, master DP, DPV0, slave DP, BSP-SIMATIC IPC V4.0
1101 | IE/PB LINK V3.0 | V1.3 | 6GK1 411-5AB10 | V3.0 | K5.5.4.11 | IE/PB LINK PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, S7 routing, data record routing, S7 slaves, DPV1 slaves, firmware version V3.0 | IE/PB LINK PN IO, Netzübergang zwischen Industrial Ethernet und PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy mit Echtzeitkommunikation, S7-Routing, Datensatz-Routing, S7-Slaves, DPV1-Slaves, Firmware-Version V3.0 | IE/PB LINK PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, S7 routing, data record routing, S7 slaves, DPV1 slaves, firmware version V3.0 | IE/PB LINK PN IO, passerelle entre Industrial Ethernet et PROFIBUS, mandataire PROFINET IO à communication temps réel, routage S7, routage d'enregistrements, esclaves S7, esclaves DPV1, firmware V3.0 | IE/PB LINK PN IO, pasarela entre Industrial Ethernet y PROFIBUS, proxy PROFINET IO con comunicación en tiempo real, routing S7, routing de registros, esclavos S7, esclavos DPV1, versión de firmware V3.0 | IE/PB LINK PN IO, accoppiamento ad altra rete tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione realtime, routing S7, routing set di dati, slave S7, slave DPV1, versione firmware V3.0
1103 | CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC V2.7 | V1.1 | 6GK1 16x-xAA00 | V2.7 | K5.5.4.9 | SIMATIC NET CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.7 | SIMATIC NET CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC Industrial Ethernet, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Router, Realtime Ethernet, Firmware V2.7 | SIMATIC NET CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC Industrial Ethernet, PROFINET IO controller, PROFINET IO router, Realtime Ethernet, Firmware V2.7 | SIMATIC NET CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC Industrial Ethernet, contrôleur d'E/S PROFINET, routage d'E/S PROFINET, Realtime Ethernet, Firmware V2.7 | SIMATIC NET CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC Industrial Ethernet, controlador PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.7 | SIMATIC NET CP 1616/1616 onboard/1604/1604 EEC Industrial Ethernet, controllore PROFINET IO, PROFINET IO routing, Realtime Ethernet, Firmware V2.7
1104 | CP 443-1 OPC UA V1.0 | V1.3 | 6GK7 443-1UX00-0XE0 | V1.0 | K5.6.2 | S7 CP for Industrial Ethernet with OPC interface for data access, operation as OPC UA server and operation as OPC UA client via program blocks according to PLCOpen, security according to OPC UA, PG communication, module replacement without PG, 1 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 port, time-of-day synchronization via NTP, Web diagnostics, firmware V1.0 | S7-CP für Industrial Ethernet mit OPC UA-Schnittstelle für Data Access, Betrieb als OPC UA-Server und Betrieb als OPC UA-Client über Programmbausteine gemäß PLCOpen, Security gemäß OPC UA, PG-Kommunikation, Baugruppentausch ohne PG, 1 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Webdiagnose, Firmware V1.0 | S7 CP for Industrial Ethernet with OPC interface for data access, operation as OPC UA server and operation as OPC UA client via program blocks according to PLCOpen, security according to OPC UA, PG communication, module replacement without PG, 1 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 port, time-of-day synchronization via NTP, Web diagnostics, firmware V1.0 | CP S7 pour Industrial Ethernet à interface OPC UA pour Data Access, utilisation comme serveur OPC UA et comme client OPC UA via des blocs de programme selon PLCOpen , sécurité selon OPC UA , communication PG, échange de modules sans PG, 1 port Rj45 à 10/100/1000 Mbit/s, synchronisation d'horloge via NTP, diagnostic Web, firmware V1.0 | CP S7 para Industrial Ethernet con interfaz OPC UA para Data Access, funcionamiento como servidor OPC UA y como cliente OPC UA mediante bloques de programa conforme a PLCOpen, seguridad informática conforme a OPC UA, comunicación PG, sustitución de módulos sin PG, 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbit/s, sincronización horaria vía NTP, diagnóstico web, firmware V1.0 | CP S7 per Industrial Ethernet con interfaccia OPC UA per Data Access, funzionamento come server OPC UA e come client OPC UA tramite blocchi di programma secondo PLCOpen, Security secondo OPC UA, comunicazione PG, sostituzione dell'unità senza PG, 1 x porta RJ45 10/100/1000 Mbit/s, sincronizzazione dell'ora tramite NTP, diagnostica Web, firmware V1.0
1105 | CP 443-1 V3.3 | V2.1 | 6GK7 443-1?X30-0XE? | V3.3 | K5.7.1.2 | SIMATIC NET CP 443-1 V3.2 / V3.3 | SIMATIC NET CP 443-1 V3.2 / V3.3 | SIMATIC NET CP 443-1 V3.2 / V3.3 | SIMATIC NET CP 443-1 V3.2 / V3.3 | SIMATIC NET CP 443-1 V3.2 / V3.3 | SIMATIC NET CP 443-1 V3.2 / V3.3
1106 | SCALANCE XB200 | V1.0 | 6GK5 2xx-xxxxx-xxxx | V1.x | K5.5.4.8 | SCALANCE XB200, Switch for Industial Ethernet (PROFINET IO device) | SCALANCE XB200, Switch for Industial Ethernet (PROFINET IO device) | SCALANCE XB200, Switch for Industial Ethernet (PROFINET IO device) | SCALANCE XB200, Switch for Industial Ethernet (PROFINET IO device) | SCALANCE XB200, Switch for Industial Ethernet (PROFINET IO device) | SCALANCE XB200, Switch for Industial Ethernet (PROFINET IO device)
1107 | IE/PB LINK V3.1 | V1.1 | 6GK1 411-5AB10 | V3.1 | V5.6.1.0 | IE/PB LINK PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, S7 routing, data record routing, S7 slaves, DPV1 slaves, support of DP/PA Link and FF Link, firmware version V3.1 | IE/PB LINK PN IO, Netzübergang zwischen Industrial Ethernet und PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy mit Echtzeitkommunikation, S7-Routing, Datensatz-Routing, S7-Slaves, DPV1-Slaves, Unterstützung von DP/PA-Link und FF Link, Firmware-Version V3.1 | IE/PB LINK PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, S7 routing, data record routing, S7 slaves, DPV1 slaves, support of DP/PA Link and FF Link, firmware version V3.1 | IE/PB LINK PN IO, passerelle entre Industrial Ethernet et PROFIBUS, mandataire PROFINET IO à communication temps réel, routage S7, routage d'enregistrements, esclaves S7, esclaves DPV1, prise en charge de DP/PA-Link et FF Link, firmware V3.1 | IE/PB LINK PN IO, pasarela entre Industrial Ethernet y PROFIBUS, proxy PROFINET IO con comunicación en tiempo real, routing S7, routing de registros, esclavos S7, esclavos DPV1, soporte de DP/PA-Link y FF Link, versión de firmware V3.1 | IE/PB LINK PN IO, accoppiamento ad altra rete tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione real time, S7 Routing, routing set di dati, slave S7, slave DPV1, supporto di DP/PA-Link e FF Link, versione firmware V3.1
1108 | SCALANCE Xx-200 / XR-300WG | V1.3 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V4.2 | K5.6.2.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.2 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG und XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.2 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.2 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG et XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.2 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG y XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.2 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG e XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.2
1111 | IE/PB LINK HA V4.0 | V1.1 | 6GK1 411-5BB00 | V4.0 | K5.6.2.4 | IE/PB LINK HA, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, system redundancy S2, H-CiR, Time-of-day synchronization via SIMATIC method, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 routing, data record routing, connection of up to 125 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA Link and DP/FF Link, 10/100 Mbps Fast Ethernet, MRP, 9.6 kbps to 12 Mbps PROFIBUS, firmware download via configuration tool, redundant power supply, conformal coating, expanded temperature range -40 to 70°C, firmware version V4.0 | IE/PB LINK HA, Netzübergang zwischen Industrial Ethernet und PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy mit Echtzeitkommunikation, Systemredundanz S2, H-CiR, Uhrzeitsynchronisation über SIMATIC-Verfahren, NTP, SNMP V1, LLDP, S7-Routing und Datensatz-Routing, Anschluss von bis zu 125 S7/DPV0/DPV1-Slaves, Unterstützung von DP/PA Link und DP/FF Link, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s PROFIBUS, Firmware-Laden über Projektierungstool, redundante Stromversorgung, Conformal Coating, erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70°C, Firmware-Version V4.0 | IE/PB LINK HA, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, system redundancy S2, H-CiR, Time-of-day synchronization via SIMATIC method, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 routing, data record routing, connection of up to 125 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA Link and DP/FF Link, 10/100 Mbps Fast Ethernet, MRP, 9.6 kbps to 12 Mbps PROFIBUS, firmware download via configuration tool, redundant power supply, conformal coating, expanded temperature range -40 to 70°C, firmware version V4.0 | IE/PB LINK HA, passerelle entre Industrial Ethernet et PROFIBUS, mandataire PROFINET IO à communication temps réel, redondance de système S2, H-CiR, synchronisation d'horloge selon la méthode SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routage S7, routage d'enregistrements, connexion d'au maximum 125 esclaves S7/DPV0/DPV1, prise en charge de DP/PA Link et de DP/FF Link, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, MRP, PROFIBUS 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s, chargement de firmware via l'outil de configuration, alimentation redondante, Conformal Coating, plage de température étendue -40 à 70 C, version de firmware V4.0 | IE/PB LINK HA, transición de red entre Industrial Ethernet y PROFIBUS, proxy PROFINET IO con comunicación en tiempo real, redundancia de sistema S2, H-CiR, sincronización horaria vía procedimiento SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routing S7, routing de registros, conexión de un máximo de 125 esclavos S7/DPV0/DPV1, soporte de DP/PA Link y DP/FF Link, Fast Ethernet de 10/100 Mbits/s, MRP, PROFIBUS de 9,6 kbits/s a 12 Mbits/s, carga de firmware mediante herramienta de configuración, fuente de alimentación redundante, Conformal Coating, rango de temperatura ampliado de -40 a 70°C, versión de firmware V4.0 | IE/PB LINK HA, accoppiamento ad altra rete tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione realtime, ridondanza di sistema S2, H-CiR, sincronizzazione dell'ora tramite procedimento SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 Routing, routing set di dati, collegamento di fino a 125 slave S7/DPV0/DPV1, supporto di DP/PA Link e DP/FF Link, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s PROFIBUS, caricamento firmware tramite strumento di progettazione, alimentazione elettrica ridondante, Conformal Coating, campo di temperatura esteso -40 ... 70°C, versione firmware V4.0
1112 | SCALANCE XM400 / XR500 | V1.1 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V6.3 | K5.6.2.4 | SCALANCE XM-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.3 | SCALANCE XM-400 und XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.3 | SCALANCE XM-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.3 | SCALANCE XM-400 et XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.3 | SCALANCE XM-400 y XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.3 | SCALANCE XM-400 e XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.3
1113 | IE/PB LINK PN IO V4.0 | V1.0 | 6GK1 411-5AB10 | V4.0 | K5.6.2.4 | IE/PB LINK PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, Time-of-day synchronization via SIMATIC method, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 routing, data record routing, connection of up to 64 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA Link and DP/FF Link, 10/100 Mbps Fast Ethernet, MRP, 9.6 kbps to 12 Mbps PROFIBUS, firmware download via configuration tool, redundant power supply, firmware version V4.0 | IE/PB LINK PN IO, Netzübergang zwischen Industrial Ethernet und PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy mit Echtzeitkommunikation, Uhrzeitsynchronisation über SIMATIC-Verfahren, NTP, SNMP V1, LLDP, S7-Routing, Datensatz-Routing, Anschluss von bis zu 64 S7/DPV0/DPV1-Slaves, Unterstützung von DP/PA LINK und DP/FF LINK, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s PROFIBUS, Firmware-Laden über Projektierungstool, redundante Stromversorgung, Firmware-Version V4.0 | IE/PB LINK PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, Time-of-day synchronization via SIMATIC method, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 routing, data record routing, connection of up to 64 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA Link and DP/FF Link, 10/100 Mbps Fast Ethernet, MRP, 9.6 kbps to 12 Mbps PROFIBUS, firmware download via configuration tool, redundant power supply, firmware version V4.0 | IE/PB LINK PN IO, passerelle entre Industrial Ethernet et PROFIBUS, mandataire PROFINET IO à communication temps réel, synchronisation d'horloge selon la méthode SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routage S7, routage d'enregistrements, connexion d'au maximum 64 esclaves S7/DPV0/DPV1, prise en charge de DP/PA Link et DP/FF Link, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, MRP, PROFIBUS 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s, chargement de firmware via l'outil de configuration, alimentation redondante, version de firmware V4.0 | IE/PB LINK PN IO, transición de red entre Industrial Ethernet y PROFIBUS, proxy PROFINET IO con comunicación en tiempo real, sincronización horaria vía procedimiento SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, routing S7, routing de registros, conexión de un máximo de 64 esclavos S7/DPV0/DPV1, soporte de DP/PA Link y DP/FF Link, Fast Ethernet de 10/100 Mbits/s, MRP, PROFIBUS de 9,6 kbits/s a 12 Mbits/s, carga de firmware mediante herramienta de configuración, fuente de alimentación redundante, versión de firmware V4.0 | IE/PB LINK PN IO, accoppiamento ad altra rete tra Industrial Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione realtime, sincronizzazione dell'ora tramite procedimento SIMATIC, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 Routing, routing set di dati, collegamento di fino a 64 slave S7/DPV0/DPV1, supporto di DP/PA Link e DP/FF Link, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s PROFIBUS, caricamento firmware tramite strumento di progettazione, alimentazione elettrica ridondante, versione firmware V4.0
1114 | SCALANCE-X-200IRT V5.5 | V1.0 | 6GK5 2xx-xxxxx-xxxx | V5.5 | K5.6.2.4 | SCALANCE-X-200IRT V5.5 | SCALANCE-X-200IRT V5.5 | SCALANCE-X-200IRT V5.5 | SCALANCE-X-200IRT V5.5 | SCALANCE-X-200IRT V5.5 | SCALANCE-X-200IRT V5.5
1115 | SCALANCE Xx-200 / XR-300WG | V1.0 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V4.3 | K5.6.2.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.3 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG und XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.3 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.3 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG et XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.3 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG y XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.3 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG e XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.3
1116 | SCALANCE XM400 / XR500 | V1.0 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V6.4 | K5.6.2.4 | SCALANCE XM-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.4 | SCALANCE XM-400 und XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.4 | SCALANCE XM-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.4 | SCALANCE XM-400 et XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.4 | SCALANCE XM-400 y XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.4 | SCALANCE XM-400 e XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.4
1118 | SCALANCE XC-300 / XR-300 | V1.0 | 6GK5 3xx-xxx00-xxxx | V1.0 | K5.7.1.3 | SCALANCE XC-300 and XR-300 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.0 | SCALANCE XC-300 und XR-300 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.0 | SCALANCE XC-300 and XR-300 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.0 | SCALANCE XC-300 et XR-300 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.0 | SCALANCE XC-300 y XR-300 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.0 | SCALANCE XC-300 e XR-300 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.0
1120 | OPC Server V9.0 | V1.0 | OPC Server | V9.0 | K5.7.2.2 | OPC Server V9.0 | OPC Server V9.0 | OPC Server V9.0 | OPC Server V9.0 | OPC Server V9.0 | OPC Server V9.0
1121 | SCALANCE Xx-200 / XR-300WG | V1.0 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V4.4 | K5.7.1.3 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG und XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG et XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG y XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.4 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG e XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware 4.4
1122 | SCALANCE XM400 / XR500 | V1.0 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V6.6 | K5.7.1.3 | SCALANCE XM-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.5 / V6.6 | SCALANCE XM-400 und XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.5 / V6.6 | SCALANCE XM-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.5 / V6.6 | SCALANCE XM-400 et XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.5 / V6.6 | SCALANCE XM-400 y XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.5 / V6.6 | SCALANCE XM-400 e XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V6.5 / V6.6
1123 | SCALANCE XC/XR300/XC400/XR500 FW1.1/1.2 | V1.0 | 6GK5 3xx-xxx00-xxxx | V1.2 | K5.7.2.0 | SCALANCE XC-300, XR-300, XC-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.1/1.2 | SCALANCE XC-300, XR-300, XC-400 und XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.1/1.2 | SCALANCE XC-300, XR-300, XC-400 and XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.1/1.2 | SCALANCE XC-300, XR-300, XC-400 et XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.1/1.2 | SCALANCE XC-300, XR-300, XC-400 y XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.1/1.2 | SCALANCE XC-300, XR-300, XC-400 e XR-500 managed Layer 3 IE Switches - Firmware V1.1/1.2
1124 | SCALANCE Xx-200 / XR-300WG | V1.0 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V4.5 | K5.7.2.0 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware V4.5 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG und XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware V4.5 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG and XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware V4.5 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG et XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware V4.5 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG y XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware V4.5 | SCALANCE XC-200, XP-200, XF-200BA, XR-300WG e XB-200 managed Layer 2 IE Switches - Firmware V4.5
1126 | SCALANCE Xx-200 / XR-300WG | V1.0 | 6GK5 xxx-xxxxx-xxxx | V4.6 | K5.7.2.2 | SCALANCE Xx 200 and XR 300WG managed Layer 3 IE Switches - Firmware V4.6. | SCALANCE Xx 200 und XR 300WG managed Layer 3 IE Switches - Firmware V4.6. | SCALANCE Xx 200 and XR 300WG managed Layer 3 IE Switches - Firmware V4.6. | SCALANCE Xx 200 et XR 300WG managed Layer 3 IE Switches - Firmware V4.6. | SCALANCE Xx 200 y XR 300WG managed Layer 3 IE Switches - Firmware V4.6. | SCALANCE Xx 200 e XR 300WG managed Layer 3 IE Switches - Firmware V4.6.
1128 | CP 443-1 V4.0 | V1.0 | 6GK7 443-1EX31-0XE0 | V4.0 | K5.7.2.0 | SIMATIC NET CP 443-1 V4.0 | SIMATIC NET CP 443-1 V4.0 | SIMATIC NET CP 443-1 V4.0 | SIMATIC NET CP 443-1 V4.0 | SIMATIC NET CP 443-1 V4.0 | SIMATIC NET CP 443-1 V4.0
1130 | SCALANCE X-300 X408 (FW 4.1.8) | V1.0 | 6GK5 xxx-xxx00-xxxx | V4.1.8 | K5.7.3.0 | SCALANCE X-300/X408 (FW 4.1.8) | SCALANCE X-300/X408 (FW 4.1.8) | SCALANCE X-300/X408 (FW 4.1.8) | SCALANCE X-300/X408 (FW 4.1.8) | SCALANCE X-300/X408 (FW 4.1.8) | SCALANCE X-300/X408 (FW 4.1.8)
2001 | ET 200S 134-4MB02/4LB02 135-4MB02/4LB02 | V1.5 | 6ES7 13X-4?B02-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Analog input/output modules 2 AI I 2/4 wire HF, 2 AI U HF, 2 AO I HF, 2 AO U HF | Analogein-/ausgabemodule 2 AI I 2/4 wire HF, 2 AI U HF, 2 AO I HF, 2 AO U HF | Analog input/output modules 2 AI I 2/4 wire HF, 2 AI U HF, 2 AO I HF, 2 AO U HF | Modules d'entrées/sorties analogiques 2 AI I 2/4 wire HF, 2 AI U HF, 2 AO I HF, 2 AO U HF | Módulos de entradas/salidas analógicas 2 AI I 2/4 wire HF, 2 AI U HF, 2 AO I HF, 2 AO U HF | Moduli ingressi/uscite analogici 2 AI I 2/4 wire HF, 2 AI U HF, 2 AO I HF, 2 AO U HF
2002 | ET 200pro FC / FC-2 | V2.7 | 6SL3 XXX-??E??-???0 | V4.7.14 | V5.5.0.0 | Frequency Converter ET 200pro FC, Standard and Failsafe, firmware V3.0 / V3.1; Frequency Converter ET 200pro FC-2, Failsafe, firmware V4.7 / V4.7.x | Frequenzumrichter ET 200pro FC, Standard und Failsafe, Firmware V3.0 / V3.1; Frequenzumrichter ET 200pro FC-2, Failsafe, Firmware V4.7 / V4.7.x | Frequency Converter ET 200pro FC, Standard and Failsafe, firmware V3.0 / V3.1; Frequency Converter ET 200pro FC-2, Failsafe, firmware V4.7 / V4.7.x | Convertisseurs de fréquence ET 200pro FC, standard et de sécurité, firmware V3.0 / V3.1; Convertisseurs de fréquence ET 200pro FC-2, sécurité, firmware V4.7 / V4.7.x | Convertidores de frecuencia ET 200pro FC, estándar y de seguridad, firmware V3.0 / V3.1; Convertidores de frecuencia ET 200pro FC-2, seguridad, firmware V4.7 / V4.7.x | Convertitore di frequenza ET 200pro FC, standard e di sicurezza, firmware V3.0 / V3.1; Convertitore di frequenza ET 200pro FC-2, sicurezza, firmware V4.7 / V4.7.x
2003 | ET200S 6ES7 138-4FD00-0AA0 | V1.2 | 6ES7 138-4FD00-0AA0 |  | K5.3.2.0 | Potential distribution module 4POTDIS, 24 VDC to 48 VDC / 24 VAC to 230 VAC | Potentialverteilermodul 4POTDIS, DC 24..48V / AC 24..230V | Potential distribution module 4POTDIS, 24 VDC to 48 VDC / 24 VAC to 230 VAC | Module répartiteur de potentiel 4POTDIS, DC 24..48V / AC 24..230V | Módulo distribuidor de potencial 4POTDIS, DC 24..48V / AC 24..230V | Modulo distribuzione potenziale 4POTDIS, DC 24..48V / AC 24..230V
2007 | ET 200S 6ES7 138-4CB11-0AB0 | V1.0 | 6ES7 138-4CB11-0AB0 |  | K5.4.1.0 | Power module PM-E DC24..48V/ AC24..230V, with diagnostics and fuse | Powermodul PM-E für Elektronikmodule, DC24..48V/ AC24..230V, mit Diagnose und Sicherung | Power module PM-E DC24..48V/ AC24..230V, with diagnostics and fuse | Module de puissance PM-E DC24..48V/ AC24..230V, avec diagnostic et fusible | Módulo de potencia PM-E DC24..48V/ AC24..230V, con diagnóstico y fusible | Modulo power PM-E DC24..48V/ AC24..230V, con diagnostica e fusibile
2008 | ET200M 120-2DH20 | V1.8 | 7ME4 120-2DH2?-0EA0 |  | K5.5.3.0 | Flow sensor module, SIFLOW, V1.0.0 | Durchfluss-Messbaugruppe, SIFLOW, V1.0.0 | Flow sensor module, SIFLOW, V1.0.0 | Module de mesure du débit, SIFLOW, V1.0.0 | Módulo de medición de caudal, SIFLOW, V1.0.0 | Unità di misura della portata, SIFLOW, V1.0.0
2009 | ET 200iSP 4DO Typ1..9,12 SD H/L, Watchdog | V2.4 | 6ES7 13X-7????-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Digital output modules, Watchdog for ET 200iSP | Digitalausgabemodule, Watchdog für ET 200iSP | Digital output modules, Watchdog for ET 200iSP | Modules de sorties TOR, Watchdog pour ET 200iSP | Módulos de salida digital, Watchdog para ET 200iSP | Unità di uscite digitali, Watchdog per ET 200iSP
2010 | ET200S 3RK1 301-0xBxx-xAA4 | V1.4 | 3RK1 301-0?B??-?AA4 |  | K5.3.2.0 | ET 200S HF Motor starter DS1e-x, RS1e-x, DSS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x | ET 200S HF-Motorstarter DS1e-x, RS1e-x, DSS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x | ET 200S HF Motor starter DS1e-x, RS1e-x, DSS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x | ET 200S Démarreur de moteur HF DS1e-x, RS1e-x, DSS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x | ET 200S Arrancador de motor HF DS1e-x, RS1e-x, DSS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x | ET 200S Modulo di partenza motore HF DS1e-x, RS1e-x, DSS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x
2011 | CP341 6ES7 341-1xH02-0AE0 | V1.3 | 6ES7 341-1?H02-0AE0 |  | K5.5.3.0 | Communication processors with connection: RS232 / 20mA TTY / RS422/485 | Kommunikationsprozessoren mit Anschluss: RS232 / 20mA TTY / RS422/485 | Communication processors with connection: RS232 / 20mA TTY / RS422/485 | Processeurs de communication avec connexion: RS232 / 20mA TTY / RS422/485 | Procesadores de comunicación con conexión: RS232 / 20mA TTY / RS422/485 | Processori di comunicazione con connessione: RS232 / 20mA TTY / RS422/485
2012 | ET 200S 6ES7 138-4FR00-0AA0 | V1.0 | 6ES7 138-4FR00-0AA0 |  | V5.3.0.0 | Digital output module 1x safety relais | Digitalausgabemodul 1x Sicherheitsrelais | Digital output module 1x safety relais | Module de sorties TOR 1x relais de sécurité | Módulo de salidas digitales 1x relé de seguridad | Modulo uscita digitale 1x relè di sicurezza
2013 | WinLC RTX V4.3 | V1.0 | 6ES7 611-4SB00-0YB7 | V4.3 | K5.3.3.0 | WinLC RTX V4.3 (WinAC RTX 2005 as of SP2); Windows Logic Controller for Windows 2000/XP with Ardence RTX real-time environment; DP connector (DP master); DPV1; routing; constant bus cycle time and clocking; S7 Communication; firmware V4.3 | WinLC RTX V4.3 (WinAC RTX 2005 ab SP2); Windows Logic Controller für Windows 2000/XP mit Ardence RTX Echtzeitumgebung; DP-Anschluß (DP-Master); DPV1; Routing; Äquidistanz und Taktsynchronität; S7-Kommunikation; Firmware V4.3 | WinLC RTX V4.3 (WinAC RTX 2005 as of SP2); Windows Logic Controller for Windows 2000/XP with Ardence RTX real-time environment; DP connector (DP master); DPV1; routing; constant bus cycle time and clocking; S7 Communication; firmware V4.3 | WinLC RTX V4.3 (WinAC RTX 2005 à partir de SP2); Windows Logic Controller pour Windows 2000/XP avec Ardence RTX environnement temps réel; port DP (maître DP); DPV1; routage; équidistance et synchronisme d'horloge; communication S7; firmware V4.3 | WinLC RTX V4.3 (WinAC RTX 2005 a partir de SP2); Windows Logic Controller para Windows 2000/XP con Ardence RTX entorno en tiempo real; conexión DP (maestro DP); DPV1; routing; equidistancia y modo isócrono; comunicación S7; firmware V4.3 | WinLC RTX V4.3 (WinAC RTX 2005 a partire da SP2); Windows Logic Controller per Windows 2000/XP con ambiente in tempo reale Ardence RTX; connettore DP (master DP); DPV1; routing; equidistanza e sincronismo di clock; comunicazione S7; firmware V4.3
2015 | ET 200pro 6ES7 148-4Ex00-0AA0 | V1.3 | 6ES7 148-4E?00-0AA0 |  | K5.3.2.0 | Digital output modules pneumatic for ET 200pro | Digitalausgabemodule Pneumatik für ET 200pro | Digital output modules pneumatic for ET 200pro | Modules de sorties TOR pneumatiques pour ET 200pro | Módulos de salidas digitales neumáticos para ET 200pro | Moduli uscite digitali pneumatici per ET 200pro
2016 | FM 352 CAM, 6ES7 352-1AH02-0AE0 | V1.3 | 6ES7 352-1AH02-0AE0 |  | K5.5.3.0 | FM 352 CAM, electronic cam control, 1 channel | FM 352 CAM, elektronische Nockensteuerung, 1 Kanal | FM 352 CAM, electronic cam control, 1 channel | FM 352 CAM, came électronique, 1 voie | FM 352 CAM, leva electrónica, 1 canal | FM 352 CAM, unità di programmazione a camme elettroniche, a 1 canale
2017 | SM431 BEG, AI 6 x 14 Bit HA | V1.2 | 6AG1 431-1KF20-4AY0 |  | K5.2.1.0 | Analog input module AI6, 14 bits | Analogeingabebaugruppe AI6, 14 Bit | Analog input module AI6, 14 bits | Analog input module AI6, 14 bits | Analog input module AI6, 14 bits | Analog input module AI6, 14 bits
2018 | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC | V1.5 | 6ES7 13X-4??0?-0A?0 |  | V5.3.0.0 | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC | ET 200S 8DI / 8DO / 2DO AC
2019 | SM321 DI64; SM322 DO64 P, M | V1.2 | 6ES7 32X-1BP?0-0AA0 |  | V5.4.0.0 | SM321 DI64, SM322 DO64 | SM321 DI64, SM322 DO64 | SM321 DI64, SM322 DO64 | SM321 DI64, SM322 DO64 | SM321 DI64, SM322 DO64 | SM321 DI64, SM322 DO64
2020 | ET 200S 2AI HS, 2AO HS, 4DO | V2.5 | 6ES7 13X-4???2-0A?0 | V2.0 | V5.5.0.0 | ET 200S Input/output modules 2AI HS, 2AO HS, 4DO | ET 200S Ein-/Ausgabemodule 2AI HS, 2AO HS, 4DO | ET 200S Input/output modules 2AI HS, 2AO HS, 4DO | ET 200S Modules d'entrées/sorties 2AI HS, 2AO HS, 4DO | ET 200S Módulos de entradas/salidas 2AI HS, 2AO HS, 4DO | ET 200S Moduli ingressi/uscite 2AI HS, 2AO HS, 4DO
2022 | ET 200S 1 SSI / 1 SSI Fast-Mode | V1.4 | 6ES7 138-4DB03-0AB0 | V2.0.0 | V5.5.0.0 | ET 200S 1 SSI, 1 SSI Fast | ET 200S 1 SSI, 1 SSI Fast | ET 200S 1 SSI, 1 SSI Fast | ET 200S 1 SSI, 1 SSI Fast | ET 200S 1 SSI, 1 SSI Fast | ET 200S 1 SSI, 1 SSI Fast
2023 | ET 200S ICU24, ICU24F | V1.6 | 6SL3 244-0SA0?-1AA1 | V3.0 | K5.3.2.0 | Frequency Converter ET 200S ICU24, Standard and Failsafe | Frequenzumrichter ET 200S ICU24, Standard und Failsafe | Frequency Converter ET 200S ICU24, Standard and Failsafe | Convertisseurs de fréquence ET 200S ICU24, standard et de sécurité | Convertidor de frecuencia ET 200S ICU24, ICU24F | Convertitore di frequenza ET 200S ICU24, Standard e Failsafe
2025 | S7 400 ALU-Racks | V1.1 | 6ES7 40X-1?A11-0AA0 |  | K5.3.2.0 | S7 400 ALU-Racks | S7 400 ALU-Racks | S7 400 ALU-Racks | S7 400 ALU-Racks | S7 400 ALU-Racks | S7 400 ALU-Racks
2026 | ET 200Pro IM154 4AB10 V50 Cu | V2.3 | 6ES7 154-4AB10-0AB0 | V5.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 154-4 PN with copper cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostic; I&M functions; firmware V5.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-4 PN HF mit Kupferleiter Physik für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V5.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 154-4 PN with copper cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostic; I&M functions; firmware V5.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN avec câble en cuivre pour modules électroniques Physique pour modules électroniques ET 200pro, prend en charge la compression ; interface PROFINET et 2 ports ; mise à jour du firmware du via bus ; diagnostic de port ; fonctionnalité I&M; firmware V5.0 | Submódulo interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF con física de cable de cobre para submódulos electrónicos ET 200pro, soporta compresión de direcciones; interface PROFINET y 2 puertos; actualización del firmware mediante bus; diagnóstico del puerto; funcionalidad I&M; firmware V5.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF con fisica di cavo in rame per moduli di elettronica dell'ET 200pro, supporta compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento del firmware mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; firmware V5.0
2027 | ET 200Pro IM154 4AB10 V50 FO | V2.3 | 6ES7 154-4AB10-0AB0 | V5.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 154-4 PN HF with fiber-optic cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostic; I&M functions; firmware V5.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-4 PN HF mit Lichtwellenleiter Physik für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; Firmware V5.0 | PROFINET IO device interface submodule IM 154-4 PN HF with fiber-optic cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW update via bus; port diagnostic; I&M functions; firmware V5.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF avec câble à fibres optiques Physique pour modules électroniques ET 200pro, prend en charge la compression ; interface PROFINET et 2 ports ; mise à jour du firmware via bus ; diagnostic de port ; fonctionnalité I&M; firmware V5.0 | Submódulo interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF con física de fibra óptica para submódulos electrónicos ET 200pro, soporta compresión de direcciones; interface PROFINET y 2 puertos; actualización del firmware mediante bus; diagnóstico del puerto; funcionalidad I&M; firmware V5.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF con fisica di cavo a fibre ottiche per moduli di elettronica dell'ET 200pro, supporta compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento del firmware mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; firmware V5.0
2028 | PM-O 2x24VDC | V1.2 | 6ES7 148-4CA60-0AA0 |  | K5.4.2.0 | Power module PM-O for ET 200pro V5.0 | Power Modul PM-O für ET 200pro V5.0 | Power module PM-O for ET 200pro V5.0 | Module de puissance PM-O pour ET 200pro V5.0 | Módulo de potencia PM-O para ET 200pro V5.0 | Modulo power PM-O per ET 200pro V5.0
2031 | ET 200iSP 2RO | V1.7 | 6ES7 132-7HB00-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Digital output module 2xrelay for ET 200iSP | Digitalausgabemodul 2xRelais für ET 200iSP | Digital output module 2xrelay for ET 200iSP | Module de sorties TOR 2xRelais pour ET 200iSP | Módulo de salidas digitales 2xrelé para ET 200iSP | Unità uscite digitali 2xrelè per ET 200iSP
2032 | ET 200iSP 4AI-RTD | V1.5 | 6ES7 134-7SD51-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Analog input module 4xRTD for ET 200iSP | Analogeingabemodul 4xRTD für ET 200iSP | Analog input module 4xRTD for ET 200iSP | Module d'entrées analogique 4xRTD pour ET 200iSP | Módulo de entrada analógica 4xRTD para ET 200iSP | Unità di ingresso analogica 4xRTD per ET 200iSP
2034 | ET 200S 4DO/8DO/8DI | V1.4 | 6ES7 13X-4B?50-0AA0 |  | V5.3.0.0 | ET 200S 4DO/8DO/8DI | ET 200S 4DO/8DO/8DI | ET 200S 4DO/8DO/8DI | ET 200S 4DO/8DO/8DI | ET 200S 4DO/8DO/8DI | ET 200S 4DO/8DO/8DI
2035 | ET 200S IM151-1 | V1.8 | 6ES7 151-1A?05-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, option handling with/without standby modules, 240 bytes of parameters per slot | Interfacemodul IM151-1 für ET 200S Elektronikmodule, Optionenhandling mit/ohne Reservemodule, 240 Byte Parameter pro Slot | Interface module IM151-1 for ET 200S electronic modules, option handling with/without standby modules, 240 bytes of parameters per slot | Module interface IM151-1 pour modules électroniques ET 200S, traitement des options avec/sans modules de réserve, 240 octets de paramètres par emplacement | Módulo interfaz IM151-1 para módulos electrónicos ET 200S, configuración futura con/sin módulos de reserva, 240 bytes de parámetros por slot | Modulo di interfaccia IM151-1 per moduli di elettronica ET 200S, ampliamenti futuri con/senza moduli di riserva, 240 byte di parametri per slot
2036 | SIWAREX FT* | V1.1 | 7MH4900-2AA01 |  | K5.3.2.0 | SIWAREX FTA, FTC | SIWAREX FTA, FTC | SIWAREX FTA, FTC | SIWAREX FTA, FTC | SIWAREX FTA, FTC | SIWAREX FTA, FTC
2037 | SIWAREX U - 7MH4 950-*AA01 | V1.1 | 7MH4950-*AA01 |  | K5.3.2.0 | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U
2038 | IM174 | V1.1 | 6ES7 174-0AA10-0AA0 |  | K5.4.3.0 | PROFIBUS DP interconnection for the path acquisition and for controlling analog drives (+/-10 V) | PROFIBUS-DP-Anschaltung zur Wegerfassung und zur Ansteuerung von analogen Antrieben (+/-10V) | PROFIBUS DP interconnection for the path acquisition and for controlling analog drives (+/-10 V) | PROFIBUS-DP-Anschaltung zur Wegerfassung und zur Ansteuerung von analogen Antrieben (+/-10V) | Conexión PROFIBUS DP para captación de posición y control de accionamientos analógicos (+/-10 V) | Collegamento PROFIBUS-DP per il rilevamento del percorso e per il comando degli azionamenti analogici (+/-10V)
2039 | ET 200S 1 COUNT 5V V2.0 | V1.3 | 6ES7 138-4DE02-0AB0 ? | V2.0 | V5.4.0.0 | Counter modules 5V V2.0 for ET 200S; counter operation, measurement operation, position encoding, Fast Mode | Zählermodule 5V V2.0 für ET 200S; Zählbetrieb, Messbetrieb, Wegerfassung, Fast Mode | Counter modules 5V V2.0 for ET 200S; counter operation, measurement operation, position encoding, Fast Mode | Modules de comptage 5V V2.0 pour ET 200S; mode comptage, mode mesure, mode détection, Fast Mode | Módulos contador 5V V2.0 para ET 200S; modo de contaje, modo de medición, lectura de recorrido, Fast Mode | Moduli contatori 5V V2.0 per ET 200S; modo di conteggio, modo di misurazione, modo di rilevamento corsa, Fast Mode
2040 | ET 200S 1 COUNT 24V V2.0 | V1.4 | 6ES7 138-4DA04-0AB0 ? | V2.0 | V5.4.0.0 | Counter modules 24V V2.0 for ET 200S; Zählbetrieb, Messbetrieb, position encoding, Fast Mode | Zählermodule 24V V2.0 für ET 200S; Zählbetrieb, Messbetrieb, Wegerfassung, Fast Mode | Counter modules 24V V2.0 for ET 200S; Zählbetrieb, Messbetrieb, position encoding, Fast Mode | Modules de comptage 24V V2.0 pour ET 200S; mode comptage, mode mesure, mode détection, Fast Mode | Módulos contador 24V V2.0 para ET 200S; modo de contaje, modo de medición, lectura de recorrido, Fast Mode | Moduli contatori 24V V2.0 per ET 200S; modo di conteggio, modo di misurazione, modo di rilevamento corsa, Fast Mode
2041 | FM 350-2 COUNTER MODULE | V1.5 | 6ES7 350-2AH01-0AE0 | V1.0 | V5.5.0.0 | FM 350-2, counter module, 8 channels, with or without extended user data | FM 350-2, Zählerbaugruppe, 8 Kanäle, mit oder ohne erweiterte Nutzdaten | FM 350-2, counter module, 8 channels, with or without extended user data | FM 350-2, module de comptage, 8 voies, avec ou sans données utiles étendues | FM 350-2, Módulo contador, 8 canales, con o sin datos útiles ampliados | FM 350-2, Unità contatore, a 8 canali, con o senza dati utili estesi
2042 | M200D Motor starter | V1.6 | 3RK1 3X5-??S?1-?A?? | V1.0 | K5.5.3.0 | M200D stand alone motor starter in degree of protection IP65 | M200D stand alone Motorstarter in Schutzart IP65 | M200D stand alone motor starter in degree of protection IP65 | M200D Départ-moteur stand alone avec degré de protection IP65 | Arrancador de motor M200D stand alone con grado de protección IP65 | Avviatori motore M200D stand alone con grado di protezione IP65
2043 | SM335 AI4/AO4 | V1.0 | 6ES7 335-7HG02-0AB0 |  | K5.4.3.0 | Analog I/O module AI4/14 bits + AO4/12 bits | Analogein-/ausgabebaugruppe AI4/14Bit+AO4/12Bit | Analog I/O module AI4/14 bits + AO4/12 bits | Module d'entrées et de sorties analogiques, AI4/14Bit+AO4/12Bit | Módulo de entradas/salidas analógicas AI4/14bits+AO4/12bits | Unità di ingresso/uscita analogici AI4/14bit+AO4/12bit
2045 | ET 200S 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO | V2.5 | 6ES7 13X-4????-0AB0 |  | K5.4.3.0 | ET 200S Input/output modules 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO | ET 200S Ein-/Ausgabemodule 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO | ET 200S Input/output modules 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO | ET 200S Modules d'entrées/sorties 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO | ET 200S Módulos de entradas/salidas 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO | ET 200S Moduli ingressi/uscite 2/4AI RTD ST, 2/4AI TC ST, 2RO
2046 | FM 351 FIXED SPEED POS., 6ES7 351-1AH02-0AE0 | V1.1 | 6ES7 351-1AH02-0AE0 | V1.0 | V5.5.0.0 | FM 351 FIXED SPEED POS., positioning module, rapid/creep feed; V1.0 | FM 351 FIXED SPEED POS., Positionierbaugruppe, Eil-/Schleichgang; V1.0 | FM 351 FIXED SPEED POS., positioning module, rapid/creep feed; V1.0 | FM 351 FIXED SPEED POS., carte d'axe, grande/petite vitesse; V1.0 | FM 351 FIXED SPEED POS., módulo de posicionamiento, marcha rápida/lenta; V1.0 | FM 351 FIXED SPEED POS., unità di posizionamento, per azionamenti a marcia veloce/lenta; V1.0
2048 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0 | V1.0 | 6ES7 307-1KA01-0AA0 |  | K5.2.1.0 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0 | PS 307 10A, 6ES7 307-1KA01-0AA0
2051 | ET 200eco 8DI, 16DI DC24V V6.0 | V1.2 | 6ES7 141-6B?00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact devices; 6ES7 141-6BH00-0AB0 (16DI DC24V), 6ES7 141-6BG00-0AB0 (8DI DC24V) | PROFINET IO Kompaktdevices; 6ES7 141-6BH00-0AB0 (16DI DC24V), 6ES7 141-6BG00-0AB0 (8DI DC24V) | PROFINET IO compact devices; 6ES7 141-6BH00-0AB0 (16DI DC24V), 6ES7 141-6BG00-0AB0 (8DI DC24V) | Stations compactes PROFINET IO; 6ES7 141-6BH00-0AB0 (16DI DC24V), 6ES7 141-6BG00-0AB0 (8DI DC24V) | Unidades compactas PROFINET IO; 6ES7 141-6BH00-0AB0 (16DI DC24V), 6ES7 141-6BG00-0AB0 (8DI DC24V) | Apparecchi compatti PROFINET IO; 6ES7 141-6BH00-0AB0 (16DI DC24V), 6ES7 141-6BG00-0AB0 (8DI DC24V)
2052 | ET 200eco 8DO, 16DO DC24V V6.0 | V1.2 | 6ES7 142-6B??0-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact devices; 6ES7 142-6BH00-0AB0 (16DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BG00-0AB0 (8DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BF50-0AB0 (8DO DC24V/0.5A) | PROFINET IO Kompaktdevices; 6ES7 142-6BH00-0AB0 (16DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BG00-0AB0 (8DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BF50-0AB0 (8DO DC24V/0.5A) | PROFINET IO compact devices; 6ES7 142-6BH00-0AB0 (16DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BG00-0AB0 (8DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BF50-0AB0 (8DO DC24V/0.5A) | Stations compactes PROFINET IO; 6ES7 142-6BH00-0AB0 (16DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BG00-0AB0 (8DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BF50-0AB0 (8DO DC24V/0.5A) | Unidades compactas PROFINET IO; 6ES7 142-6BH00-0AB0 (16DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BG00-0AB0 (8DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BF50-0AB0 (8DO DC24V/0.5A) | Apparecchi compatti PROFINET IO; 6ES7 142-6BH00-0AB0 (16DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BG00-0AB0 (8DO DC24V/1.3A), 6ES7 142-6BF50-0AB0 (8DO DC24V/0.5A)
2053 | ET 200eco 8AI 8xM12 V6.0 | V1.4 | 6ES7 144-6KD00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact device; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8AI 8xM12) | PROFINET IO Kompaktdevice; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8AI 8xM12) | PROFINET IO compact device; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8AI 8xM12) | Station compacte PROFINET IO; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8AI 8xM12) | Unidad compacta PROFINET IO; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8AI 8xM12) | Apparecchio compatto PROFINET IO; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8AI 8xM12)
2054 | ET 200eco 4AO 4xM12 V6.0 | V1.3 | 6ES7 145-6HD00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact device; 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | PROFINET IO Kompaktdevice; 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | PROFINET IO compact device; 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | Station compacte PROFINET IO; 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | Unidad compacta PROFINET IO; 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | Apparecchio compatto PROFINET IO; 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12)
2055 | ET 200eco 8DIO DC24V/1.3A 8xM12 V6.0 | V1.3 | 6ES7 147-6BG00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact device; 6ES7 147-6BG00-0AB0 (8DIO DC24V/1.3A 8xM12) | PROFINET IO Kompaktdevice; 6ES7 147-6BG00-0AB0 (8DIO DC24V/1.3A 8xM12) | PROFINET IO compact device; 6ES7 147-6BG00-0AB0 (8DIO DC24V/1.3A 8xM12) | Station compacte PROFINET IO; 6ES7 147-6BG00-0AB0 (8DIO DC24V/1.3A 8xM12) | Unidad compacta PROFINET IO; 6ES7 147-6BG00-0AB0 (8DIO DC24V/1.3A 8xM12) | Apparecchio compatto PROFINET IO; 6ES7 147-6BG00-0AB0 (8DIO DC24V/1.3A 8xM12)
2056 | ET 200eco 8DO DC24V/2A 8xM12 V6.0 | V1.3 | 6ES7 142-6BR00-0AB0 | V6.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO compact device; 6ES7 142-6BR00-0AB0 (8DO DC24V/2A 8xM12) | PROFINET IO Kompaktdevice; 6ES7 142-6BR00-0AB0 (8DO DC24V/2A 8xM12) | PROFINET IO compact device; 6ES7 142-6BR00-0AB0 (8DO DC24V/2A 8xM12) | Station compacte PROFINET IO; 6ES7 142-6BR00-0AB0 (8DO DC24V/2A 8xM12) | Unidad compacta PROFINET IO; 6ES7 142-6BR00-0AB0 (8DO DC24V/2A 8xM12) | Apparecchio compatto PROFINET IO; 6ES7 142-6BR00-0AB0 (8DO DC24V/2A 8xM12)
2058 | SIWAREX M/A | V1.0 | 7MH4XXX-1AA?1 |  | K5.3.2.0 | SIWAREX M/A | SIWAREX M/A | SIWAREX M/A | SIWAREX M/A | SIWAREX M/A | SIWAREX M/A
2059 | SENTRON | V1.0 |  |  | K5.4.4.0 | SENTRON Low-Voltage Power Distribution | SENTRON Niederspannungs-Energieverteilung | SENTRON Low-Voltage Power Distribution | SENTRON Distribution d'énergie basse tension | SENTRON Distribución de energía en baja tensión | SENTRON Distribuzione di energia an bassa tensione
2060 | SIWAREX U | V1.1 | 7MH4601-1?A01 |  | K5.3.2.0 | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U | SIWAREX U
2061 | ET 200pro IM 154-1 DP, IM 154-2 DP HF | V1.4 | 6ES7 154-?AA01-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Interface module IM154-1 for ET 200pro electronic modules, option handling without standby modules, 240 bytes of parameters per slot | Interfacemodul IM154-1 für ET 200pro Elektronikmodule, Optionenhandling ohne Reservemodule, 240 Byte Parameter pro Slot | Interface module IM154-1 for ET 200pro electronic modules, option handling without standby modules, 240 bytes of parameters per slot | Module interface IM154-1 pour modules électroniques ET 200pro, traitement des options sans modules de réserve, 240 octets de paramètres par emplacement | Módulo interfaz IM154-1 para módulos electrónicos ET 200pro, configuración futura sin módulos de reserva, 240 bytes de parámetros por slot | Modulo di interfaccia IM154-1 per moduli di elettronica ET 200pro, ampliamenti futuri senza moduli di riserva, 240 byte di parametri per slot
2062 | ET 200pro 16 DI DC24V | V1.2 | 6ES7 141-4BH00-0AA0 |  | K5.4.5.0 | Digital input module 16 DI DC24V for ET 200pro | Digitaleingabemodul 16 DI DC24V für ET 200pro | Digital input module 16 DI DC24V for ET 200pro | Module d'entrées TOR 16 DI DC24V pour ET 200pro | Módulo de entrada digital 16 DI DC24V para ET 200pro | Unità di ingresso digitale 16 DI DC24V di ET 200pro
2063 | ET 200S 4DO HF 0,5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0,5A, PM-E HF | V1.4 | 6ES7 13X-4???0-0AB0 |  | V5.4.0.0 | ET 200S Digital output modules 4DO HF 0.5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0.5A; power module DC24V HF | ET 200S Digitale Ausgabemodule 4DO HF 0,5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0,5A; Powermodul DC24V HF | ET 200S Digital output modules 4DO HF 0.5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0.5A; power module DC24V HF | ET 200S Modules de sorties TOR 4DO HF 0,5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0,5A; module de puissance DC24V HF | ET 200S Módulos de salidas digitales 4DO HF 0,5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0,5A; módulo de potencia DC24V HF | ET 200S Moduli uscite digitali 4DO HF 0,5A, 4DO HF 2A, 8DO HF 0,5A; modulo power DC24V HF
2064 | RF170C | V1.2 | 6GT2002-0HD00 |  | K5.3.2.0 | Communication module for RFID systems | Kommunikationsmodul für RFID-Systeme | Communication module for RFID systems | Module de communication pour systèmes RFID | Módulo de comunicación para sistemas RFID | Modulo di comunicazione per sistemi RFID
2065 | ET 200pro IM154 6AB00 IWLAN V10 (USA) | V1.0 | 6ES7 154-6AB50-0AB0 | V1.0 | K5.4.4.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-6 PN HF with radio interface (USA-version) for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface for industrial WLAN; FW Update via MMC; I&M functionality; firmware V1.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-6 PN HF mit Funkschnittstelle (USA-Version) für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle für industrielles WLAN; FW-Update über MMC; I&M-Funktionalität; Firmware V1.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-6 PN HF with radio interface (USA-version) for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface for industrial WLAN; FW Update via MMC; I&M functionality; firmware V1.0 | PROFINET IO-Device, module d'interface IM 154-6 PN HF avec interface (USA-Version) radio pour modules électroniques ET 200pro, prend en charge la compression ; interface PROFINET pour WLAN industriel ; mise à jour matérielle via MMC ; fonctionnalité I&M ; firmware V1.0 | Módulo de interfaz Dispositivo PROFINET IO IM 154-6 PN HF con interfaz (USA-versión) de radiofrecuencia para módulos electrónicos ET 200pro, soporta el empaquetamiento; interfaz PROFINET para WLAN industrial; actualización FW vía MMC; funcionalidad I&M; firmware V1.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 154-6 PN HF con interfaccia (USA-Versione) radio per moduli elettronici ET 200pro, supporta la compressione; interfaccia PROFINET per WLAN industriale; aggiornamento FW mediante MMC; funzionalità I&M; firmware V1.0
2067 | SM 331 AI8x13Bit | V1.2 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 |  | K5.3.1.0 | Analog input module AI 8x13 bits | Analogeingabebaugruppe AI 8x13Bit | Analog input module AI 8x13 bits | Module d'entrées analogiques AI 8x13Bit | Módulo de entradas analógicas AI 8x13Bit | Unità ingressi analogici AI 8x13 bit
2068 | ET 200S 1 STEP 5V | V1.1 | 6ES7 138-4DC01-0AB0 |  | K5.4.4.0 | Positioning module for stepper motor, 1 channel, 5V/510kHz | Positionierbaugruppe für Schrittmotor, 1 Kanal, 5V/510kHz | Positioning module for stepper motor, 1 channel, 5V/510kHz | Module de positionnement pour moteurs pas à pas, 1 voie, 5V/510kHz | Módulo de posicionamiento para motor paso a paso, 1 canal, 5V/510kHz | Unità di posizionamento per motori passo-passo, a 1 canale, 5V/510kHz
2069 | MOBY ASM470 | V1.0 | 6GT 2002-0FA10 |  | K5.3.2.0 | Interface Module ASM 470 for S7-300 | Anschaltmodul ASM 470 für S7-300 | Interface Module ASM 470 for S7-300 | Coupleur ASM 470 pour S7-300 | Módulo interfase ASM 470 para S7-300 | Unità di interfaccia ASM 470 per S7-300
2070 | ASM473 PARAM, ASM475 PARAM | V1.1 | 6GT2002-0?A10 |  | K5.3.2.0 | MOBY ASM473 PARAM, ASM475 PARAM | MOBY ASM473 PARAM, ASM475 PARAM | MOBY ASM473 PARAM, ASM475 PARAM | MOBY ASM473 PARAM, ASM475 PARAM | MOBY ASM473 PARAM, ASM475 PARAM | MOBY ASM473 PARAM, ASM475 PARAM
2071 | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC | V2.0 | 6ES7 13X-4????-0AB0 |  | V5.5.0.0 | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC | ET200S 4 DI UC, 4 DI NAMUR, 2 RO NO/NC
2072 | ET 200S 2 PULSE | V1.2 | 6ES7 138-4DD01-0AB0 |  | K5.4.4.0 | Pulse generator module, 2 channels | Pulsgeneratormodul, 2 Kanäle | Pulse generator module, 2 channels | Module générateur d'impulsions, 2 voies | Módulo generador de impulsos, 2 canales | Modulo generatore di impulsi, 2 canali
2074 | ET 200S DPV1 Motor starter | V1.3 | 3RK1 X0X-0???0????? |  | K5.3.3.0 | ET 200S DPV1 motor starter | ET 200S DPV1 Motor starter | ET 200S DPV1 motor starter | Départs-moteurs ET 200S DPV1 | Arrancadores de motor ET 200S DPV1 | Avviatore motore ET 200S DPV1
2075 | ET 200eco 8AI 8xM12 V7.0, 4AO 4xM12 V7.0 | V1.0 | 6ES7 14X-6?D00-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO compact devices; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8 AI 8xM12), 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | PROFINET IO Kompaktdevice; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8 AI 8xM12), 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | PROFINET IO compact devices; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8 AI 8xM12), 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | Station compacte PROFINET IO; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8 AI 8xM12), 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | Unidad compacta PROFINET IO; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8 AI 8xM12), 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12) | Apparecchio compatto PROFINET IO; 6ES7 144-6KD00-0AB0 (8 AI 8xM12), 6ES7 145-6HD00-0AB0 (4AO 4xM12)
2076 | ET 200eco DI, DO, DIO V7.0 | V1.0.1 | 6ES7 14X-6B??0-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO compact devices (ET 200eco PN) | PROFINET IO Kompaktdevices (ET 200eco PN) | PROFINET IO compact devices (ET 200eco PN) | Stations compactes PROFINET IO (ET 200eco PN) | Unidades compactas PROFINET IO (ET 200eco PN) | Apparecchi compatti PROFINET IO (ET 200eco PN)
2077 | ET 200pro IM154-4AB10 FO V7.0 | V1.1 | 6ES7 154-4AB10-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-4 PN HF with fiber-optic cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; firmware V7.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-4 PN HF mit Lichtwellenleiter Physik für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Firmware V7.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-4 PN HF with fiber-optic cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; firmware V7.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF avec câble à fibres optiques Physique pour modules électroniques ET 200pro, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; fonctionnalité shared; MRP; firmware V7.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 154-4 PN HF con física de fibra óptica para módulos electrónicos ET 200pro, soporta compresión de direcciones; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque priorizado; funcionalidad shared; MRP; firmware V7.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 154-4 PN HF con fisica di cavo a fibre ottiche per moduli elettronici ET 200pro, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; funzionalità shared; MRP; firmware V7.0
2078 | ET 200pro IM154 4AB10 Cu V7.0 | V1.0 | 6ES7 154-4AB10-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-4 PN HF with copper cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; firmware V7.0 | PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 154-4 PN HF mit Kupferleiter Physik für ET 200pro Elektronikmodule, unterstützt Packen; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports; FW-Update über Bus; Portdiagnose; I&M-Funktionalität; IRT und priorisierter Hochlauf; shared Funktionalität; MRP; Firmware V7.0 | PROFINET IO device interface module IM 154-4 PN HF with copper cable design for ET 200pro electronic modules, supports packing; PROFINET interface and 2 ports; FW Update via bus; port diagnostics; I&M functionality; IRT and prioritized startup; shared functionality; MRP; firmware V7.0 | Module d'interface PROFINET IO-Device IM 154-4 PN HF avec câble en cuivre Physique pour modules électroniques ET 200pro, compression prise en charge; interface PROFINET et 2 ports; mise à jour matérielle via bus; diagnostic de port; fonctionnalité I&M; IRT et démarrage priorisé; fonctionnalité shared; MRP; firmware V7.0 | Módulo de interfaz dispositivo PROFINET IO IM 154-4 PN HF con física de cable de cobre para módulos electrónicos ET 200pro, soporta compresión de direcciones; interfaz PROFINET y 2 puertos; actualización FW vía bus; diagnóstico de puerto; funcionalidad I&M; IRT y arranque priorizado; funcionalidad shared; MRP; firmware V7.0 | Modulo di interfaccia PROFINET IO Device IM 154-4 PN HF con fisica di cavo in rame per moduli elettronici ET 200pro, supporta la compressione; interfaccia PROFINET e 2 porte; aggiornamento FW mediante bus; diagnostica di porta; funzionalità I&M; comunicazione IRT e l'avvio prioritario; funzionalità shared; MRP; firmware V7.0
2079 | ET 200eco IO-Link Master V7.0 | V1.0 | 6ES7 148-6JA00-0AB0 | V7.0 | V5.5.0.0 | ET 200eco PN IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 V7.0 | ET 200eco PN IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 V7.0 | ET 200eco PN IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 V7.0 | ET 200eco PN IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 V7.0 | ET 200eco PN IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 V7.0 | ET 200eco PN IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 V7.0
2080 | ET 200pro AI-TC | V2.1 | 6ES7 144-4PF00-0AB0 |  | V5.5.0.0 | Elektronic module 4 AI TC | Elektronikmodul 4 AI TC | Elektronic module 4 AI TC | Module électronique 4 AI TC | Módulo electrónico 4 AI TC | Modulo di elettronica 4 AI TC
2084 | PS 307 2A, 5A, 10A | V1.0 | 6ES7 307-1?A0?-0AA0 |  | K5.4.5.0 | PS 307 2A, 5A, 10A | PS 307 2A, 5A, 10A | PS 307 2A, 5A, 10A | PS 307 2A, 5A, 10A | PS 307 2A, 5A, 10A | PS 307 2A, 5A, 10A
2085 | ET 200pro 4DIO/4DO | V1.2 | 6ES7 143-4BF00-0AA0 |  | V5.5.0.0 | ET 200pro 4 DIO/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DIO/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DIO/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DIO/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DIO/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DIO/4 DO DC24V/0,5A
2087 | FM 450-1 COUNTER MODULE | V1.0 | 6ES7 450-1AP01-0AE0 | V1.0 | K5.4.4.0 | Counter module, 2 channels | Zählerbaugruppe, 2 Kanäle | Counter module, 2 channels | Module de comptage, 2 voies | Módulo contador, 2 canales | Unità contatore, a 2 canali
2088 | ET 200S 1 Pos Universal V2.0 | V1.0 | 6ES7 138-4DL00-0AB0 ??? | V2.0 | K5.4.4.0 | Positioning module for controlled positioning, operation controlled via digital outputs travel minus, travel plus, rapid traverse/creep speed, firmware V2.0 | Positioniermodul zum gesteuerten Positionieren, Antrieb angesteuert über Digitalausgänge Fahren Minus, Fahren Plus, Eil-/Schleichgang, Firmware V2.0 | Positioning module for controlled positioning, operation controlled via digital outputs travel minus, travel plus, rapid traverse/creep speed, firmware V2.0 | Module de positionnement pour positionnement commandé, capteur SSI, entraînement commandé via sorties TOR, déplacement bas, déplacement haut, petite vitesse / grande vitesse, firmware V2.0 | Módulo de posicionamiento para posicionamiento controlado, accionamiento controlado mediante salidas digitales, avance y retroceso, marcha rápida y marcha lenta, firmware V2.0 | Modulo di posizionamento per il posizionamento comandato, azionamento comandato mediante uscite digitali, corsa direzione -, corsa direzione +, marcia veloce/lenta, firmware V2.0
2089 | S7-300 SM 338 POS-INPUT V3.0 | V1.1 | 6ES7 338-4BC01-0AB0 | V3.0 | K5.4.4.0 | Position decoder module POS-INPUT, supports isochrone mode | Wegerfassungsbaugruppe POS-INPUT, unterstützt Taktsynchronität | Position decoder module POS-INPUT, supports isochrone mode | Module de détection de position POS-INPUT, supporte le synchronisme d'horloge | Módulo de lectura de recorrido POS-INPUT, soporta modo isócrono | Unità di rilevamento corsa POS-INPUT, sincronismo di clock
2090 | ET 200eco 8 AI RTD/TC 8xM12 V7.0 | V1.2 | 6ES7 144-6KD50-0AB0 | V7.0 | K5.5.1.0 | PROFINET IO compact device; 8 AI RTD/TC 8xM12 | PROFINET IO Kompaktdevice; 8 AI RTD/TC 8xM12 | PROFINET IO compact device; 8 AI RTD/TC 8xM12 | Station compacte PROFINET IO; 8 AI RTD/TC 8xM12 | Unidad compacta PROFINET IO; 8 AI RTD/TC 8xM12 | Apparecchio compatto PROFINET IO; 8 AI RTD/TC 8xM12
2092 | ET 200SP CM AS-i Master ST | V4.1 | 3RK7 137-6SA00-0BC1 | V1.1 | K5.6.2.5 | Communications module for connection to the AS interface. AS-i master according to specification V3.0 | Kommunikationsmodul zum Anschluss von AS-Interface. AS-i Master nach Spezifikation V3.0 | Communications module for connection to the AS interface. AS-i master according to specification V3.0 | Module de communication pour connexion de l'AS-Interface. Maître AS-i selon la spécification V3.0 | Módulo de comunicaciones para la conexión de AS-Interface. Maestro AS-i según especificación V3.0 | Modulo di comunicazione per il collegamento dell'interfaccia AS. Master AS-i secondo la specificazione V3.0
2093 | ET 200SP F-CM AS-i Safety ST | V1.5 | 3RK7 136-6SC00-0BC1 |  | K5.5.3.5 | ASIsafe communication module for the integration of safety-relevant AS-i inputs and outputs | ASIsafe Kommunikationsmodul zur Einbindung von sicherheitsgerichteten AS-i Eingängen und Ausgängen | ASIsafe communication module for the integration of safety-relevant AS-i inputs and outputs | Module de communication ASIsafe pour l’intégration d’entrées et de sorties AS-i de sécurité | ASIsafe communication module for the integration of safety-relevant AS-i inputs and outputs | ASIsafe communication module for the integration of safety-relevant AS-i inputs and outputs
2094 | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor | V1.0 | 6ES7 30X-1?A80-0AA0 |  | K5.4.5.0 | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor | PS 305 2A, PS 307 5A; Outdoor
2095 | ET 200pro 4DI/4DO | V1.2 | 6ES7 143-4BF50-0AA0 |  | K5.5.2.0 | ET 200pro 4 DI/4 DO DC24V/0.5A | ET 200pro 4 DI/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DI/4 DO DC24V/0.5A | ET 200pro 4 DI/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DI/4 DO DC24V/0,5A | ET 200pro 4 DI/4 DO DC24V/0,5A
2096 | FM 452 CAM MODULE | V1.0 | 6ES7 452-1AH01-0AE0 | V1.0 | K5.2.1.0 | Module with electronic cam control unit, 128 cams | Baugr. mit elektronischem Nockensteuerwerk, 128 Nocken; FW-Update | Module with electronic cam control unit, 128 cams | Came électronique, 128 cames | Módulo con leva electrónica, 128 levas | Unità di programmazione a camme elettroniche, con 128 camme
2097 | ET 200SP SIWAREX WP321 | V1.3 | 7MH4 138-6AA00-0BA0 | 1.1 | K5.5.3.4 | Weighing module for connecting analog DMS weighing modules | Wägemodul zum Anschluss von analogen DMS-Wägezellen | Weighing module for connecting analog DMS weighing modules | Module de pesage pour le raccordement de pesons analogiques DMS | Módulo de pesaje para conectar células de pesaje DMS analógicas | Modulo di pesatura per il collegamento di celle di carico DMS
2099 | ET 200SP RELAIS F-RQ 1 | V1.3 | 6ES7 136-6RA00-0BF0 |  | K5.5.3.4 | Digital output module 1x safety relais; 24V..48V DC, 5A / 24V..230V AC, 5A; fail-safe | Digitalausgabemodul 1x Sicherheitsrelais; 24V..48V DC, 5A / 24V..230V AC, 5A; sicherheitsgerichtet | Digital output module 1x safety relais; 24V..48V DC, 5A / 24V..230V AC, 5A; fail-safe | Module de sorties TOR 1x relais de sécurité; 24V..48V DC, 5A / 24V..230V AC, 5A; de sécurité | Módulo de salidas digitales 1x relé de seguridad; 24V..48V DC, 5A / 24V..230V AC, 5A; orientada a la seguridad | Modulo uscita digitale 1x relè di sicurezza; 24V..48V DC, 5A / 24V..230V AC, 5A; orientato alla sicurezza
2100 | RF170C RS422/RS232 | V1.0 | 6GT2 002-0HD01 | V3.0 | K5.5.3.0 | Communications module with RS422/232 interface for RFID systems | Kommunikationsmodul mit RS422/232 Schnittstelle für RFID-Systeme | Communications module with RS422/232 interface for RFID systems | Module de communication avec interface RS422/232 pour systèmes RFID | Módulo de comunicación con interfaz RS422/232 para sistemas RFID | Modulo di comunicazione con interfaccia RS422/232 per sistemi RFID
2101 | ET 200SP Motor starter Standard | V2.5 | 3RK1 308-0??00-0CP0 | V1.2 | K5.5.4.0 | Motor starter modules for ET 200SP | Motorstarter Module für ET 200SP | Motor starter modules for ET 200SP | Modules démarreurs de moteur pour ET 200SP | Módulos arrancadores de motor para ET 200SP | Moduli avviatore motore per ET 200SP
2102 | ET 200SP Motor starter Failsafe | V1.3 | 3RK1 308-0??00-0CP0 | V1.2 | K5.5.4.0 | Failsafe motor starter modules for ET 200SP | Fehlersichere Motorstarter Module für ET 200SP | Failsafe motor starter modules for ET 200SP | Modules démarreurs de sécurité de moteur pour ET 200SP | Módulos arrancadores de seguridad de motor para ET 200SP | Moduli avviatore fail-safe motore per ET 200SP
2104 | ET 200SP AI 2xSG 4-/6-wire HS | V1.0 | 7MH4 134-6LB00-0DA0 | V1.0 | K5.5.4.0 | ET 200SP Analog input module AI 2xSG 4-/6-wire HS | ET 200SP Analogeingabemodul AI 2xSG 4-/6-wire HS | ET 200SP Analog input module AI 2xSG 4-/6-wire HS | ET 200SP Module d'entrées analogiques AI 2xSG 4-,6-wire HS | ET 200SP Módulo de entradas analógicas AI2 x SG 4 o 6 hilos HS | ET 200SP Unità di ingressi analogici AI2 x SG 4-,6 fili HS
2106 | ET 200SP SIWAREX WP351 | V1.1 | 7MH4 138-6BA00-0CU0 | V1.0 | K5.5.4.0 | ET200SP SIWAREX WP351 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP351 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP351 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP351 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP351 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP351 HF V1.0
2107 | ET 200SP SIWAREX WP341 | V1.1 | 7MH4 138-6CA00-0CU0 | V1.0 | K5.5.4.0 | ET200SP SIWAREX WP341 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP341 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP341 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP341 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP341 HF V1.0 | ET200SP SIWAREX WP341 HF V1.0