_______________________________
1- Introduzione
 
Il CD ROM di programmazione con PL7-07 V4.0 permette di sviluppare delle applicazioni destinate ai PLC TSX Nano.

Il CD ROM contiene i seguenti elementi:
 
 - il software PL7-07 V4.0 necessario alla programmazione dei PLC TSX Nano
 - i nuovi driver UNI-TELWAY adattati a diverse versioni di Windows
   e al nuovo cavo TSX PCU 1031.
 - la documentazione tecnica in 4 lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo. 

_______________________________
1- Miglioramenti introdotti con la versione V4.0 del programma PL7-07

 - Il numero massimo di indirizzi degli slave MODBUS TSX Nano passa a 247.
 - L'installazione dei driver UNI-TELWAY secondo il sistema
   operativo è stata estesa e facilitata.
 - L'utilizzazione del cavo TSX PCU 1031 con i driver associati amplia la gamma 
   dei PC utilizzabili nonché la gamma degli ambienti compatibili 
   (risparmio energia...).

AVVERTENZA
 
In seguito alle modifiche introdotte al driver DOS UNI-TELWAY, non è più possibile eseguire PL7-07 V4.0 
a partire da Windows 3.1.
Occorre uscire da Windows 3.1 e, successivamente in DOS, avviare PL707.
Si consiglia di disinstallare il driver UNI-TELWAY per evitare eventuali
i conflitti fra le versioni sotto Win98, Win2000.

_____________________________
2- Installazione della versione V4.0 del programma PL7-07

Eseguire il file Install.exe. 
Confermare le informazioni.

_______________________________
3- Installazione del driver UNI-TELWAY sotto Win98, Win2000 e WinNT

Per utilizzare il nuovo strumento di configurazione del driver UNI-TELWAY, occorre prima installare 
Microsoft Data Access Component V2.1. 
Questo software è incluso nel CD-ROM; eseguire il file mdac_typ.exe nella directory DRIVERS\MDAC
 
_______________________________
4- Creazione dei dischetti del programma PL7-07
  
Se si desidera creare una serie di dischetti per l'installazione di PL7-07
su un PC sprovvisto dell'unità CD-ROM occorre avviare il file 
Makedisk.bat sulla radice del CD ROM e seguire le istruzioni a video.

_______________________________
5- Installazione del programma PL7-07 a partire dai dischetti.

Inserire il dischetto DISK#1 nell'unità a dischetti.
Avviare il file Install.exe.
Confermare le informazioni.

_______________________________
6- Creazione del dischetto per il driver UNI-TELWAY

Eseguire il file  Makedisk.bat nella directory DRIVERS\WIN9598 per il driver UNI-TELWAY Win95-Win98.
Seguire le istruzioni a video.

Eseguire il file Makedisk.bat nella directory DRIVERS\WINNT per il driver UNI-TELWAY WinNT.
Seguire le istruzioni a video.

Eseguire il file Makedisk.bat nella directory DRIVERS\WIN2000 per il driver UNI-TELWAY Win2000.
Seguire le istruzioni a video.
 
_______________________________
7- Accesso alla documentazione tecnica 

Il file pdf incluso nella directory "\Doc\English" del CD-ROM contiene la documentazione tecnica del prodotto PL7-07. 
Tale documentazione è presente anche per altre lingue nelle directory associate.

