******************************************************************************
**                                                                          **
**     FANUC プログラム転送ツール                (A08B-9510-J515) 18.0版    **
**                                                                          **
**        Copyright(c) 2007- FANUC CORPORATION  All rights reserved.        **
**                                                                          **
******************************************************************************

  このファイルには、FANUC プログラム転送ツールの最新情報が記載されています。
ご使用の前に必ずお読みいただきますようお願い致します。
  なお、本ファイルと取扱説明書（B-64344JA）の内容が異なる場合には、本ファイル
の情報をご利用下さい。

--------------------------------------------------------------------------
[1] 動作環境について
[2] インストール方法について
[3] 更新履歴
--------------------------------------------------------------------------

==============================================================================
[1] 動作環境について
==============================================================================
1.1．サポートするOS
    プログラム転送ツールがサポートするOSは、次の通りです。
      ・Windows 10 Pro                (32/64ビット OS)
      ・Windows 8 Pro                 (32/64ビット OS)
      ・Windows 7 Professional SP1    (32/64ビット OS)
      ・Windows Vista Business SP2    (32ビット OS)
      ・Windows XP Professional SP3   (32ビット OS)

    ディスプレイ：解像度 1024x768 以上
    必要な空きハードディスク容量：30MB 以上

1.2. プログラム転送ツールは下記のCNCで使用できます。
      ・Series 30i/31i/32i-MODEL A/B/B Plus
      ・Series 35i-MODEL B
      ・Power Motion i-A
      ・Series 0i-MODEL B/C/D/F/F Plus
      ・Series 16i/18i/21i-MODEL A/B
      ・Series 20i-MODEL B
      ・Power Mate i-MODEL D/H

   CNCにはイーサネット機能またはデータサーバ機能が必要です。
   PCMCIA LANカードには対応していません。

==============================================================================
[2] インストール方法について
==============================================================================
2.1 インストール手順
    ・インストールにはAdministrator権限が必要です。
    ・サイレントインストールには対応していません。

    (1) プログラム転送ツールのCD-ROMをセットします。
    (2) 自動的にインストーラが起動します。

    引き続き画面の指示に従い操作して下さい。

2.2 シリアル番号
    インストールした後、設定画面でシリアル番号を入力する必要があります。
    シリアル番号が印刷された紙は、CD-ROMケースの中に入っています。

2.3 アップデート手順
    ・旧ソフトウェアA08B-9510-J513とA08B-9510-J514を、
      新ソフトウェアA08B-9510-J515でアップデートできます。
    ・次の２つではアップデートの方法が異なります。
        (a) 1.0版 -> 2.0版
        (b) 2.0版 -> 3.0版以降
      詳細は説明書をご覧ください。

==============================================================================
[3] 更新履歴
==============================================================================

   Version 18.0 (2022.11)
        - 拡張プログラムメモリ(PC)に対応しました。
        - プログラムのダウンロード、アップロード時に進捗表示を追加しました。
        - 31iの設定でLSCi-Aと通信できるようにしました。

   Version 17.0 (2020.9)
        - FOCAS2ライブラリのセキュリティ機能をサポートしました。
   
   Version 16.0 (2019.6)
        - CNCのメモリカードに格納されているプログラム記憶ファイル(FANUCPRG.BIN)
          へのダウンロード速度を改良しました。
        - CNCのメモリカードに複数のテキストファイルをダウンロードまたはアップ
          ロードしている最中にCNC側でプログラム一覧を表示しても、転送できる
          ように対応しました。

   Version 15.0 (2018.11)
        - CNCのメモリカードに格納されているプログラム記憶ファイル(FANUCPRG.BIN)
          に対応しました。
        - CNCの系統数を15系統まで拡張しました。

   Version 14.0 欠番です。

   Version 13.0 (2018.5)
        - Windows Vista以降のOSで本ツールとCNCを接続した後、操作が一定時間行
          われないと通信が終了することがあります。
          この現象が発生しないように改善しました。　　　　　

   Version 12.0 (2017.1)
        - CNCのメモリカードに対応しました。

   Version 11.0 欠番です。

   Version 10.0 (2014.11)
        - Series 0i-MODEL Fに対応しました。
        - Windows 10 Pro(32bit/64bit OS)に対応しました。

   Version 9.0 (2014.6)
        - ライセンス形式とソフトウェア図番を変更しました。
          ライセンス
            PC 1台用のライセンスをサイトライセンスに変更しました。
            詳細は使用許諾契約書をご覧ください。

          新ソフトウェア図番
            A08B-9510-J515
          下記のソフトウェア図番は廃止します。
            A08B-9510-J513
            A08B-9510-J514

   Version 8.0 (2011.8)
        - Power Motion i-Aに対応しました。
        - Windows 8 Pro(32bit/64bit OS)に対応しました。

   Version 7.0 (2011.2)
        - Windows 7 Professional(64bit OS)に対応しました。

   Version 6.0 (2010.10)
        - Series 30i/31i/32i-MODEL B, Series 35i-MODEL Bに対応しました。

   Version 5.1 (2010.5)
        - ダウンロード時に下記のエラーが発生することがあります。
            "バッファがフル状態ですので、リトライしてください"
          この問題を修正しました。

   Version 5.0 (2010.4)
        - Windows 7 Professional(32bit OS)に対応しました。

   Version 4.0 (2008.9)
        - Series 30i/31i/32i-MODEL Aの工具管理データの入出力に対応しました。

   Version 3.0 (2008.5)
        - Series 0i-MODEL Dに対応しました。
        - 簡体字中国語に対応しました。

   Version 2.0 (2007.12.26)
        - Windows Vista Business(32bit OS)に対応しました。
        - アップグレードCDを追加しました。

   Version 1.0 (2007.10.03)
        - 新規作成。

※ Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
   Windows 10 は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における
   登録商標、商標です。
※ その他、文中の会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。
