v3.09   2017-9-22
修改内容：
1，增加对ACS600的支持，包括NPBA-02和NPBA-12；
2，增加通过功能码N16-09设定GSD类型，对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12


v3.10   2017-10-30
修改内容：
修复部分GSD通过功能码N16-09设置时无法正常连接的问题。

v3.11   2017-11-02
修改内容：
1，增加扩展组态的解析；
2，增加对西门子MM4系列的支持，包括MM420、MM430和MM440，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4


v3.12   2017-11-22
修改内容：
1，增加对安萨尔多变频器GT3000的支持，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000

v3.13   2018-01-12
修改内容：
1，增加对AB变频器通讯模块20-COMM-P的支持，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000
	9：AB 20-COMM-P

v0.13   2018-01-16
修改内容：
1，取消部分GSD类型对参数长度的检查；
2，增加对安萨尔多变频器GT3000的支持，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：AB 20-COMM-P
	10:GT3000A，ID=0x4150

v0.12   2018-03-15	江河纸业非标，3.12版本上修改
修改内容：
1，变更NPBA-12，与江河现场的GSD匹配，影响原支持的NPBA-12GSD，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149

v1.12   2018-06-20	骏鸿非标，3.12版本上修改
修改内容：
1，增加三菱PLC上对RPBA-01的解析，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：ABB ACS800，RPBA-01，三菱PLC时使用


v3.14
N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：AB 20-COMM-P
	10:GT3000A，ID=0x4150
	11:ABB ACS600，NPBA-12		兼容0.12江河非标上6的设定
	12：ABB ACS800，RPBA-01，三菱PLC时使用	兼容1.12骏鸿非标9的设定

v3.15   2018-11-28
修改内容：
修改PZD数据存在的可能高低直接未同步更新的问题
N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：AB 20-COMM-P
	10:GT3000A，ID=0x4150
	11:ABB ACS600，NPBA-12		兼容0.12江河非标上6的设定
	12：ABB ACS800，RPBA-01，三菱PLC时使用	兼容1.12骏鸿非标9的设定

v3.16   2019-05-24
修改内容：
1,修改变动组态类型后，PKW保留区会显示原组态的交互数据的问题；
2，增加ACS850和AC880的支持，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：AB 20-COMM-P
	10:GT3000A，ID=0x4150
	11:ABB ACS600，NPBA-12		兼容0.12江河非标上6的设定
	12：ABB ACS800，RPBA-01，三菱PLC时使用	兼容1.12骏鸿非标9的设定
	13：ABB ACS850/880，FPBA-01   Freeze_Mode_supp=1
	14：ABB ACS850/880，FPBA-01   Freeze_Mode_supp=0

v3.17   2020-06-02
修改内容：
1，增加诺德变频器的支持，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：AB 20-COMM-P
	10:GT3000A，ID=0x4150
	11:ABB ACS600，NPBA-12		兼容0.12江河非标上6的设定
	12：ABB ACS800，RPBA-01，三菱PLC时使用	兼容1.12骏鸿非标9的设定
	13：ABB ACS850/880，FPBA-01   Freeze_Mode_supp=1
	14：ABB ACS850/880，FPBA-01   Freeze_Mode_supp=0
	15：诺德NORD，ID=0x7531


v3.18
修改内容：
1，增加AB VACON变频器的支持，N16-09对应关系为：
	0:自动匹配
	1：MD880
	2：施耐德ATV71
	3：西门子6SE70
	4：ABB ACS800，RPBA-01
	5：ABB ACS600，NPBA-02
	6：ABB ACS600，NPBA-12
	7：西门子MM4
	8：安萨尔多GT3000，ID=0x4149
	9：AB 20-COMM-P
	10:GT3000A，ID=0x4150
	11:ABB ACS600，NPBA-12		兼容0.12江河非标上6的设定
	12：ABB ACS800，RPBA-01，三菱PLC时使用	兼容1.12骏鸿非标9的设定
	13：ABB ACS850/880，FPBA-01   Freeze_Mode_supp=1
	14：ABB ACS850/880，FPBA-01   Freeze_Mode_supp=0
	15：诺德NORD，ID=0x7531
	16：AB VACON，ID=0x9500
  
