[FileInfo]
EDSVersion=4.0
FileName=MD800_Re.eds
FileVersion=0x00
FileRevision=0x00
Description=MD800 Rectifier
CreationTime=05:36 PM
CreationDate=09-16-2020
CreatedBy=JayHuang
ModificationTime=03:23 PM
ModificationDate=04-25-2021
ModifiedBy=JayHuang

[DeviceInfo]
VendorName=Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd
VendorNumber=0x000003B9
ProductName=MD800 Rectifier
ProductNumber=0x000B0118
RevisionNumber=0x000D0000
OrderCode=0
BaudRate_10=0
BaudRate_20=1
BaudRate_50=1
BaudRate_125=1
BaudRate_250=1
BaudRate_500=1
BaudRate_800=0
BaudRate_1000=1
SimpleBootUpMaster=0
SimpleBootUpSlave=1
Granularity=0x08
DynamicChannelsSupported=0x00000000
GroupMessaging=0
LSS_Supported=0
NrOfRXPDO=4
NrOfTXPDO=4
CompactPDO=0x00

[Comments]
Lines=0

[DummyUsage]
Dummy0001=0
Dummy0002=0
Dummy0003=0
Dummy0004=0
Dummy0005=0
Dummy0006=0
Dummy0007=0

[DynamicChannels]

[MandatoryObjects]
SupportedObjects=0x0003
1=0x1000
2=0x1001
3=0x1018

[ManufacturerObjects]
SupportedObjects=0x000D
1=0x2070
2=0x2072
3=0x2073
4=0x2074
5=0x20A1
6=0x20A2
7=0x20A3
8=0x20AF
9=0x20F0
10=0x20F1
11=0x20F4
12=0x20F5
13=0x20FA

[OptionalObjects]
SupportedObjects=0x0018
1=0x1003
2=0x1005
3=0x100C
4=0x100D
5=0x1014
6=0x1016
7=0x1017
8=0x1200
9=0x1400
10=0x1401
11=0x1402
12=0x1403
13=0x1600
14=0x1601
15=0x1602
16=0x1603
17=0x1800
18=0x1801
19=0x1802
20=0x1803
21=0x1A00
22=0x1A01
23=0x1A02
24=0x1A03

[1000]
ParameterName=Device type
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x10000

[1001]
ParameterName=Error register
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[1003]
SubNumber=0x03
ParameterName=Predefined error field
ObjectType=8
ObjFlags=0x00000000

[1003sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1003sub1]
ParameterName=standard error field1
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1003sub2]
ParameterName=standard error field2
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1005]
ParameterName=COB-ID SYNC message
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x80

[100C]
ParameterName=Guard time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[100D]
ParameterName=Life time factor
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1014]
ParameterName=COB-ID EMCY message
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x80

[1016]
SubNumber=0x04
ParameterName=consumer heartbeat time
ObjectType=8
ObjFlags=0x00000000

[1016sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=3

[1016sub1]
ParameterName=consumer heartbeat time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1016sub2]
ParameterName=consumer heartbeat time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1016sub3]
ParameterName=consumer heartbeat time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1017]
ParameterName=Producer heartbeat time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1018]
SubNumber=0x04
ParameterName=Identity Object
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1018sub0]
ParameterName=number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=1
HighLimit=4
DefaultValue=3

[1018sub1]
ParameterName=Vendor ID
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x000003B9

[1018sub2]
ParameterName=Product code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x000B0118

[1018sub3]
ParameterName=Revision number
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x000D0000

[1200]
SubNumber=0x03
ParameterName=Server SDO parameter
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1200sub0]
ParameterName=Number of supported entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=2
HighLimit=2
DefaultValue=2

[1200sub1]
ParameterName=COB-ID Client -> Server (rx)
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x600

[1200sub2]
ParameterName=COB-ID Server -> Client (tx)
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x580

[1400]
SubNumber=0x04
ParameterName=1st receive PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1400sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=3

[1400sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NodeID+0x80000200

[1400sub2]
ParameterName=Transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1400sub3]
ParameterName=Inhibit timer
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1401]
SubNumber=0x04
ParameterName=2nd receive PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1401sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=3

[1401sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x80000300

[1401sub2]
ParameterName=Transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1401sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1402]
SubNumber=0x04
ParameterName=3rd receive PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1402sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=3

[1402sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x80000400

[1402sub2]
ParameterName=Transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1402sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1403]
SubNumber=0x04
ParameterName=4th receive PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1403sub0]
ParameterName=number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=3

[1403sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x80000500

[1403sub2]
ParameterName=Transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1403sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0

[1600]
SubNumber=0x01
ParameterName=1st receive PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1600sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0x0

[1601]
SubNumber=0x01
ParameterName=2st receive PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1601sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0

[1602]
SubNumber=0x01
ParameterName=3rd receive PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1602sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0

[1603]
SubNumber=0x01
ParameterName=4th receive PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1603sub0]
ParameterName=number of elements
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0

[1800]
SubNumber=0x06
ParameterName=1st transmit PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1800sub0]
ParameterName=largest sub-index supported
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=5

[1800sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0x40000180

[1800sub2]
ParameterName=transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1800sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=300

[1800sub4]
ParameterName=reserved
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[1800sub5]
ParameterName=event timer
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=1000

[1801]
SubNumber=0x06
ParameterName=2nd transmit PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1801sub0]
ParameterName=largest sub-index supported
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=5

[1801sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0xC0000280

[1801sub2]
ParameterName=transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1801sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=300

[1801sub4]
ParameterName=reserved
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[1801sub5]
ParameterName=event timer
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=1000

[1802]
SubNumber=0x06
ParameterName=3rd transmit PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1802sub0]
ParameterName=largest sub-index supported
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=5

[1802sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0xC0000380

[1802sub2]
ParameterName=transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1802sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=300

[1802sub4]
ParameterName=reserved
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[1802sub5]
ParameterName=event timer
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=1000

[1803]
SubNumber=0x06
ParameterName=4th transmit PDO
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1803sub0]
ParameterName=number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=2
HighLimit=5
DefaultValue=5

[1803sub1]
ParameterName=COB-ID
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=$NODEID+0xC0000480

[1803sub2]
ParameterName=transmission type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=255

[1803sub3]
ParameterName=inhibit time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=300

[1803sub4]
ParameterName=reserved
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[1803sub5]
ParameterName=event timer
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=1000

[1A00]
SubNumber=0x05
ParameterName=1st transmit PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1A00sub0]
ParameterName=number of mapped application objects
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0x4

[1A00sub1]
ParameterName=TPDO1 1st parameter
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x20700110

[1A00sub2]
ParameterName=TPDO1 2nd parameter
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x20700210

[1A00sub3]
ParameterName=TPDO1 3rd parameter
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x20700D10

[1A00sub4]
ParameterName=TPDO1 4th parameter
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x20700E10

[1A01]
SubNumber=0x01
ParameterName=2nd transmit PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1A01sub0]
ParameterName=number of mapped application objects
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0x0

[1A02]
SubNumber=0x01
ParameterName=3rd transmit PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1A02sub0]
ParameterName=number of mapped application objects
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0

[1A03]
SubNumber=0x01
ParameterName=4th transmit PDO mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[1A03sub0]
ParameterName=number of mapped application objects
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=4
DefaultValue=0

[2070]
SubNumber=0x17
ParameterName=Monitoring Disp
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[2070sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x24

[2070sub1]
ParameterName=Generatrix Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub2]
ParameterName=Radiator Temperature
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub5]
ParameterName=Line Voltage-RS
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub6]
ParameterName=Line Voltage-ST
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub7]
ParameterName=Line Voltage-TR
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub8]
ParameterName=Unbalance Degree Of Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070subD]
ParameterName=Error Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070subE]
ParameterName=Error Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070subF]
ParameterName=Warning Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub10]
ParameterName=Warning Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub11]
ParameterName=Online Module Table
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub12]
ParameterName=The number of Online Device
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub13]
ParameterName=The number of Online IO Device
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub15]
ParameterName=Running Time Of This Power On-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub16]
ParameterName=Running Time Of This Power On-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub17]
ParameterName=Running Time Of This Power On-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub18]
ParameterName=Running Time Of This Power On-Ms
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub1F]
ParameterName=Total Power OnTime-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub20]
ParameterName=Total Power OnTime-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub21]
ParameterName=Total Power On Time-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub22]
ParameterName=Total Power On Time-Ms
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2070sub24]
ParameterName=Rectifier Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2072]
SubNumber=0x05
ParameterName=Local Input Output Monitoring Disp
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[2072sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x4

[2072subB]
ParameterName=Local Digital Input
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2072subC]
ParameterName=Local Digital Output
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2072subF]
ParameterName=Local AI1 Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0003
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2072sub10]
ParameterName=Local AI2 Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0003
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2073]
SubNumber=0x06
ParameterName=Optional Card1 Monitoring Disp
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[2073sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x4

[2073subB]
ParameterName=Optional Card1 Digital Input
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2073subC]
ParameterName=Optional Card1 Digital Output
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2073subF]
ParameterName=Optional Card1 AI1 Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0003
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2073sub10]
ParameterName=Optional Card1 AI2 Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0003
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2073sub13]
ParameterName=Digitial Output Communication Control
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x00

[2074]
SubNumber=0x05
ParameterName=Optional Card2 Monitoring Disp
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[2074sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x4

[2074subB]
ParameterName=Optional Card2 Digital Input
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2074subC]
ParameterName=Optional Card2 Digital Output
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2074subF]
ParameterName=Optional Card2 AI1 Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0003
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[2074sub10]
ParameterName=Optional Card2 AI2 Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0003
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20A1]
SubNumber=0x07
ParameterName=Local Input Output Parameter
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20A1sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x6

[20A1sub1]
ParameterName=DI1-DI4 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5000
DefaultValue=10

[20A1sub2]
ParameterName=DI5-DI8 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5000
DefaultValue=10

[20A1sub6]
ParameterName=AI1 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=10

[20A1sub7]
ParameterName=AI2 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=10

[20A1subB]
ParameterName=AI1 Mode Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5
DefaultValue=0

[20A1subC]
ParameterName=AI2 Mode Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5
DefaultValue=0

[20A2]
SubNumber=0x07
ParameterName=Optional Card1 Input Output Parameter
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20A2sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x6

[20A2sub1]
ParameterName=DI1-DI4 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5000
DefaultValue=10

[20A2sub2]
ParameterName=DI5-DI8 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5000
DefaultValue=10

[20A2sub6]
ParameterName=AI1 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=10

[20A2sub7]
ParameterName=AI2 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=10

[20A2subB]
ParameterName=AI1 Mode Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5
DefaultValue=0

[20A2subC]
ParameterName=AI2 Mode Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5
DefaultValue=0

[20A3]
SubNumber=0x07
ParameterName=Optional Card2 Input Output Parameter
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20A3sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x6

[20A3sub1]
ParameterName=DI1-DI4 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5000
DefaultValue=10

[20A3sub2]
ParameterName=DI5-DI8 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5000
DefaultValue=10

[20A3sub6]
ParameterName=AI1 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=10

[20A3sub7]
ParameterName=AI2 Filter Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=10

[20A3subB]
ParameterName=AI1 Mode Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5
DefaultValue=0

[20A3subC]
ParameterName=AI2 Mode Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=5
DefaultValue=0

[20AF]
SubNumber=0x40
ParameterName=Process Data Address Mapping
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20AFsub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x40

[20AFsub1]
ParameterName=RPDO1-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2]
ParameterName=RPDO1-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3]
ParameterName=RPDO1-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub4]
ParameterName=RPDO1-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub5]
ParameterName=RPDO1-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub6]
ParameterName=RPDO1-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub7]
ParameterName=RPDO1-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub8]
ParameterName=RPDO1-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub9]
ParameterName=RPDO2-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsubA]
ParameterName=RPDO2-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsubB]
ParameterName=RPDO2-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsubC]
ParameterName=RPDO2-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsubD]
ParameterName=RPDO2-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsubE]
ParameterName=RPDO2-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsubF]
ParameterName=RPDO2-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub10]
ParameterName=RPDO2-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub11]
ParameterName=RPDO3-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub12]
ParameterName=RPDO3-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub13]
ParameterName=RPDO3-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub14]
ParameterName=RPDO3-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub15]
ParameterName=RPDO3-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub16]
ParameterName=RPDO3-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub17]
ParameterName=RPDO3-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub18]
ParameterName=RPDO3-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub19]
ParameterName=RPDO4-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub1A]
ParameterName=RPDO4-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub1B]
ParameterName=RPDO4-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub1C]
ParameterName=RPDO4-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub1D]
ParameterName=RPDO4-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub1E]
ParameterName=RPDO4-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub1F]
ParameterName=RPDO4-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub20]
ParameterName=RPDO4-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub21]
ParameterName=TPDO1-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub22]
ParameterName=TPDO1-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub23]
ParameterName=TPDO1-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub24]
ParameterName=TPDO1-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub25]
ParameterName=TPDO1-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub26]
ParameterName=TPDO1-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub27]
ParameterName=TPDO1-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub28]
ParameterName=TPDO1-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub29]
ParameterName=TPDO2-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2A]
ParameterName=TPDO2-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2B]
ParameterName=TPDO2-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2C]
ParameterName=TPDO2-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2D]
ParameterName=TPDO2-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2E]
ParameterName=TPDO2-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub2F]
ParameterName=TPDO2-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub30]
ParameterName=TPDO2-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub31]
ParameterName=TPDO3-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub32]
ParameterName=TPDO3-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub33]
ParameterName=TPDO3-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub34]
ParameterName=TPDO3-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub35]
ParameterName=TPDO3-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub36]
ParameterName=TPDO3-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub37]
ParameterName=TPDO3-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub38]
ParameterName=TPDO3-SubIndex3-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub39]
ParameterName=TPDO4-SubIndex0-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3A]
ParameterName=TPDO4-SubIndex0-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3B]
ParameterName=TPDO4-SubIndex1-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3C]
ParameterName=TPDO4-SubIndex1-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3D]
ParameterName=TPDO4-SubIndex2-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3E]
ParameterName=TPDO4-SubIndex2-L
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20AFsub3F]
ParameterName=TPDO4-SubIndex3-H
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=65535
DefaultValue=0

[20F0]
SubNumber=0x05
ParameterName=Rectifier Basic Information
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20F0sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x4

[20F0sub1]
ParameterName=Type Of Module
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=2

[20F0sub2]
ParameterName=Product Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=800

[20F0sub3]
ParameterName=Software Version
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20F0sub4]
ParameterName=Temporary Software Verson
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20F1]
SubNumber=0x0B
ParameterName=Basic Parameters
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20F1sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0xA

[20F1sub1]
ParameterName=Under Voltage Set Point
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=150
HighLimit=500
DefaultValue=350

[20F1sub2]
ParameterName=Over Voltage Set Point
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=150
HighLimit=850
DefaultValue=820

[20F1sub3]
ParameterName=Braking Unit Operating Set Point
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=150
HighLimit=800
DefaultValue=760

[20F1sub4]
ParameterName=Brake Unit Open Error Setting
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1
DefaultValue=1

[20F1sub5]
ParameterName=Brake Unit Short Error Setting
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1
DefaultValue=1

[20F1sub6]
ParameterName=Input Lose Detect Setting
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=2
DefaultValue=2

[20F1sub7]
ParameterName=Input Voltage Detect Setting
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=2
DefaultValue=2

[20F1sub8]
ParameterName=Fan Error Setting
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=2
DefaultValue=1

[20F1sub9]
ParameterName=Communication Error Setting
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1
DefaultValue=1

[20F1subA]
ParameterName=Fan Control Method
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1
DefaultValue=0

[20F4]
SubNumber=0x23
ParameterName=Input Terminal Setting
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20F4sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
DefaultValue=0x22

[20F4sub1]
ParameterName=DI1 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4sub2]
ParameterName=DI1 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4sub3]
ParameterName=DI2 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4sub4]
ParameterName=DI2 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4sub5]
ParameterName=DI3 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4sub6]
ParameterName=DI3 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4sub7]
ParameterName=DI4 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4sub8]
ParameterName=DI4 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4sub9]
ParameterName=DI5 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4subA]
ParameterName=DI5 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4subB]
ParameterName=DI6 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4subC]
ParameterName=DI6 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4subD]
ParameterName=DI7 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4subE]
ParameterName=DI7 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4subF]
ParameterName=DI8 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F4sub10]
ParameterName=DI8 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=0

[20F4sub11]
ParameterName=DI1 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub12]
ParameterName=DI2 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub13]
ParameterName=DI3 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub14]
ParameterName=DI4 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub15]
ParameterName=DI5 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub16]
ParameterName=DI6 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub17]
ParameterName=DI7 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub18]
ParameterName=DI8 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub19]
ParameterName=DI1 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub1A]
ParameterName=DI2 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub1B]
ParameterName=DI3 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub1C]
ParameterName=DI4 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub1D]
ParameterName=DI5 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub1E]
ParameterName=DI6 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub1F]
ParameterName=DI7 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub20]
ParameterName=DI8 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F4sub21]
ParameterName=DI Input Mode Selection1
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=11111
DefaultValue=0

[20F4sub22]
ParameterName=DI Input Mode Selection2
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=11111
DefaultValue=0

[20F5]
SubNumber=0x17
ParameterName=DO Parameters
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20F5sub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
DefaultValue=0x16

[20F5sub1]
ParameterName=DO1/RO1 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F5sub2]
ParameterName=DO1/RO1 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=12
DefaultValue=0

[20F5sub3]
ParameterName=DO2/RO2 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F5sub4]
ParameterName=DO2/RO2 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=12
DefaultValue=0

[20F5sub5]
ParameterName=DO3/RO3 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F5sub6]
ParameterName=DO3/RO3 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=12
DefaultValue=0

[20F5sub7]
ParameterName=DO4/RO4 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F5sub8]
ParameterName=DO4/RO4 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=12
DefaultValue=0

[20F5sub9]
ParameterName=DO5/RO5 Source Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=208
DefaultValue=0

[20F5subA]
ParameterName=DO5/RO5 Function Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=12
DefaultValue=0

[20F5subB]
ParameterName=DO1/RO1 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5subC]
ParameterName=DO2/RO2 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5subD]
ParameterName=DO3/RO3 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5subE]
ParameterName=DO4/RO4 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5subF]
ParameterName=DO5/RO5 ON Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5sub10]
ParameterName=DO1/RO1 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5sub11]
ParameterName=DO2/RO2 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5sub12]
ParameterName=DO3/RO3 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5sub13]
ParameterName=DO4/RO4 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5sub14]
ParameterName=DO5/RO5 OFF Delay Time
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=60000
DefaultValue=0

[20F5sub15]
ParameterName=DO/RO Output Level Selection
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=11111
DefaultValue=0

[20F5sub16]
ParameterName=Contactor Output Threshold Setting
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=1000
DefaultValue=570

[20FA]
SubNumber=0x51
ParameterName=Fault Record
ObjectType=9
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub0]
ParameterName=Number of entries
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x50

[20FAsub1]
ParameterName=The Fifth Fault - Error Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2]
ParameterName=The Fifth Fault - Error Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub3]
ParameterName=The Fifth Fault - Generatrix Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub4]
ParameterName=The Fifth Fault - Raditor Temperature
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5]
ParameterName=The Fifth Fault - Reserved
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub6]
ParameterName=The Fifth Fault - Brake Current
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub7]
ParameterName=The Fifth Falut - Line Voltage-RS
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub8]
ParameterName=The Fifth Fault - Line Voltage-ST
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub9]
ParameterName=The Fifth Fault - Line Voltage-TR
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsubA]
ParameterName=The Fifth Fault - Unblance Degree
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsubB]
ParameterName=The Fifth Fault - DI Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsubC]
ParameterName=The Fifth Fault - DO Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsubD]
ParameterName=The Fifth Fault - Rectifier Command
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsubE]
ParameterName=The Fifth Fault - Total Power On Time-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsubF]
ParameterName=The Fifth Fault - Total Power On Time-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub10]
ParameterName=The Fifth Fault - Total Power On Time-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub15]
ParameterName=The Fourth Fault - Error Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub16]
ParameterName=The Fourth Fault - Error Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub17]
ParameterName=The Fourth Fault - Generatrix Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub18]
ParameterName=The Fourth Fault - Raditor Temperature
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub19]
ParameterName=The Fourth Fault - Reserved
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub1A]
ParameterName=The Fourth Fault - Brake Current
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub1B]
ParameterName=The Fourth Falut - Line Voltage-RS
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub1C]
ParameterName=The Fourth Fault - Line Voltage-ST
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub1D]
ParameterName=The Fourth Fault - Line Voltage-TR
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub1E]
ParameterName=The Fourth Fault - Unblance Degree
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub1F]
ParameterName=The Fourth Fault - DI Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub20]
ParameterName=The Fourth Fault - DO Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub21]
ParameterName=The Fourth Fault - Rectifier Command
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub22]
ParameterName=The Fourth Fault - Total Power On Time-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub23]
ParameterName=The Fourth Fault - Total Power On Time-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub24]
ParameterName=The Fourth Fault - Total Power On Time-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub29]
ParameterName=The Third Fault - Error Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2A]
ParameterName=The Third Fault - Error Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2B]
ParameterName=The Third Fault - Generatrix Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2C]
ParameterName=The Third Fault - Raditor Temperature
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2D]
ParameterName=The Third Fault - Reserved
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2E]
ParameterName=The Third Fault - Brake Current
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub2F]
ParameterName=The Third Falut - Line Voltage-RS
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub30]
ParameterName=The Third Fault - Line Voltage-ST
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub31]
ParameterName=The Third Fault - Line Voltage-TR
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub32]
ParameterName=The Third Fault - Unblance Degree
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub33]
ParameterName=The Third Fault - DI Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub34]
ParameterName=The Third Fault - DO Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub35]
ParameterName=The Third Fault - Rectifier Command
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub36]
ParameterName=The Third Fault - Total Power On Time-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub37]
ParameterName=The Third Fault - Total Power On Time-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub38]
ParameterName=The Third Fault - Total Power On Time-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub3D]
ParameterName=The Second Fault - Error Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub3E]
ParameterName=The Second Fault - Error Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub3F]
ParameterName=The Second Fault - Generatrix Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub40]
ParameterName=The Second Fault - Raditor Temperature
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub41]
ParameterName=The Second Fault - Reserved
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub42]
ParameterName=The Second Fault - Brake Current
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub43]
ParameterName=The Second Falut - Line Voltage-RS
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub44]
ParameterName=The Second Fault - Line Voltage-ST
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub45]
ParameterName=The Second Fault - Line Voltage-TR
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub46]
ParameterName=The Second Fault - Unblance Degree
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub47]
ParameterName=The Second Fault - DI Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub48]
ParameterName=The Second Fault - DO Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub49]
ParameterName=The Second Fault - Rectifier Command
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub4A]
ParameterName=The Second Fault - Total Power On Time-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub4B]
ParameterName=The Second Fault - Total Power On Time-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub4C]
ParameterName=The Second Fault - Total Power On Time-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub51]
ParameterName=The First Fault - Error Main Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub52]
ParameterName=The First Fault - Error Sub Code
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub53]
ParameterName=The First Fault - Generatrix Voltage
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub54]
ParameterName=The First Fault - Raditor Temperature
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub55]
ParameterName=The First Fault - Reserved
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub56]
ParameterName=The First Fault - Brake Current
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub57]
ParameterName=The First Falut - Line Voltage-RS
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub58]
ParameterName=The First Fault - Line Voltage-ST
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub59]
ParameterName=The First Fault - Line Voltage-TR
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5A]
ParameterName=The First Fault - Unblance Degree
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5B]
ParameterName=The First Fault - DI Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5C]
ParameterName=The First Fault - DO Status
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5D]
ParameterName=The First Fault - Rectifier Command
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5E]
ParameterName=The First Fault - Total Power On Time-Hour
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub5F]
ParameterName=The First Fault - Total Power On Time-Min
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

[20FAsub60]
ParameterName=The First Fault - Total Power On Time-Sec
ObjectType=7
AccessType=RO
DataType=0x0006
PDOMapping=1
ObjFlags=0x00000000

