# SV680F GSD文件说明

**归档版本**

V2.25版本：GSDML-V2.25-Inovance-SV660F-20240712.xml

V2.33版本：GSDML-V2.33-Inovance-SV660F-20240712.xml

V2.43版本：GSDML-V2.43-Inovance-SV660F-20240712.xml

**GSDML与STEP7、博途的兼容性**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 版本 | V2.25 | V2.33 | V2.43 |
| 博途 | V11 | 是 | 否 | 否 |
| V12 | 是 | 否 | 否 |
| V13 | 是 | 否 | 否 |
| V14 | 是 | 是 | 否 |
| V15 | 是 | 是 | 更新5及以上 |
| V16 | 是 | 是 | 更新1及以上 |
| V17及以上 | 是 | 是 | 是 |
| STEP7 | V5.4 SP5以下 | 否 | 否 | 否 |
| V5.5 | 是 | 否 | 否 |
| V5.6 | 是 | 是 | HF2及以上 |
| V5.7 | 是 | 是 | HF4及以上 |
| V5.7 SP1 | 是 | 是 | 是 |

其中：是-匹配，否-不匹配

**GSDML各版本的功能范围**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | V2.25 | V2.33 | V2.4 |
| 减速比IRT | 否 | 是 | 是 |
| MRP | 是 | 是 | 是 |
| MRPD | 否 | 是 | 是 |
| PROFIsafe | 是，V24版本 | 是，V24和V26版本 | 是，V24和V26版本 |
| 共享设备 | 是 | 是 | 是 |
| 系统冗余S2 | 否 | 是 | 是 |
| HighAvailability | 否 | 否 | 是 |