# LGF_BitToggle (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens SIMATIC Systems Support

## Kurzbeschreibung

Dieser Baustein toggelt (von TRUE nach FALSE und umgekehrt) ein Bit an vorgegebener Stelle in einer Variablen vom Datentyp DWORD.
Anstelle von DWord kann auch Word und Byte verwendet werden, indem der übergebene Parameter mit z. B. BYTE_TO_DWORD und das Ergebnis mit DWORD_TO_BYTE konvertiert wird.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_BitToggle (FC) |
--- | --- | ---
DWord |  |  | value |  | Ret_Val |  |  | DWord
USInt |  |  | bitNo |  |  |  |  |

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
value | DWord | Variable, an der das Bit getoggelt wird.
bitNo | USInt | Bitnummer, die im Parameter "value" getoggelt werden soll.

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | DWord | Variable mit getoggeltem Bit.

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Support
| 06.06.2015 | first release
| 3.0.0 | Siemens Industry Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 19.01.2021 | Insert documentation