# LGF_CelsiusToFahrenheit (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens Digital Industry Support

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion rechnet einen Temperatur Wert um - von °Celsius zu °Fahrenheit.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_CelsiusToFahrenheit (FC) |
--- | --- | ---
Real |  |  | value |  | Ret_Val |  |  | Real

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
value | Real | Umzurechnende Temperatur in °Celsius

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Real | Umgerechnete Temperatur in °Fahrenheit

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Simatic Systems Support
| 20.06.2019 | First release
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 22.02.2021 | Insert documentation