# LGF_typeRampTimeTable (UDT / V3.0.1)

Übersicht

## Beschreibung

Datentype zur Erstellung einer Fahrkurve auf der Basis einer Stützpunkttabelle für die Funktion `LGF_RampCI`

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
outputValue | LReal | 0.0 | Stützpunktwert für die Interpolation zum Anfahren
time | Time | T#0s | Zeit innerhalb bis zu der der Stützpunkt angefahren wird