# LGF_typeGPS_DMS (UDT / V3.0.1)

Übersicht

## Beschreibung

Datentyp für GPS-Koordinaten im Format Grad, Minuten, Sekunden und Richtung.
Er wird sowohl für den Längengrad (Latitude) wie auch für den Britengrad (Longitude) genutzt.
Der Datentyp wird z.B. `LGF_typeGPS` genutzt.

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
dir | Char | '' | Richtung [N, S, E, W, n, s, e, w]
deg | UInt | 0 | Grad; Breitengrad (Latitude) [-89..+ 89]; Längengrad (Longitude) [-179..+179]
min | UInt | 0 | Minuten [0..+59]
sec | UInt | 0 | Sekunden [0..+59]