# LGF_typeIsValueInToleranceByTimeConfiguration (UDT / V1.0.0)

Übersicht

## Beschreibung

Modulspezifische Konfigurations Parameter

## Parameterbeschreibung

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
disableLimits | Bool | FALSE | TRUE: Disable the monitoring timer. Leaving the tolerance triggers immediately
limitsAsAbsolutValues | Bool | FALSE | TRUE: Limit given as absolut value / FALSE: Limits given as tolerance from setpoint - absolut or perecent value
toleranzAsAbsoluteValues | Bool | FALSE | TRUE: Toleranze given as absolut value / FALSE: Toleranze in percent from Setpoint
upperLimitMonitoringTime | Time | T#10S | Monitoring time for the upper limit violation
lowerLimitMonitoringTime | Time | T#10S | Monitoring time for the lower limit violation
setpointChangeMonitingTime | Time | T#20S | Monitoring time for setpoint changes