# LGF_BitCount (FC / 3.0.2)

Übersicht

Autor: SiemensSIMATICSystemsSupport

### Baustein Schnittstelle

| LGF_BitCount (FC) |
--- | --- | ---
DWord |  |  | value |  | Ret_Val |  |  | Void
USInt |  |  | numberOfBits |  | countBitsFalse |  |  | USInt
|  |  |  |  | countBitsTrue |  |  | USInt

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
value | DWord | Variable aus der die Bit States akkumuliert werden
numberOfBits | USInt | Anzahl der Bits in eingangs variable `value` (Bitgröße des Datentyps), Byte=8, Word=16, DWord=32

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Void | Void - Funktion hat keinen Rückgabewert
countBitsFalse | USInt | Anzahl der Bits die FALSE sind in Eingangsparameter `value`
countBitsTrue | USInt | Anzahl der Bits die TRUE sind im Eingangsparameter `value`

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Support
| 06.06.2015 | first release
| 3.0.0 | Siemens Industry Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 3.0.2 | Simatic Systems Support
| 19.01.2021 | Insert documentation