# LGF_DelayProgram (FB / 1.0.0)

Übersicht

Autor: Simatic Systems Support

## Kurzbeschreibung

Zeitverzögerung zum Erhöhen/Erweitern der PLC-Last, um Programmlast zu simulieren.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_DelayProgram (FB) |
--- | --- | ---
Time |  |  | delay |  |  |  |  |

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
delay | Time | T#1MS | Zeit, um die das Programm verzögert wird

## Funktionsbeschreibung

Die Funktion verlängert den SPS-Zyklus um die am Eingang `delay` angegebene Zeit.
Auf diese Weise lässt sich die Belastung des SPS-Programms durch eine Verlängerung der Zykluszeit leicht simulieren.

WARNUNG
  Die Funktion erreicht die Verlängerung der Zykluszeit durch Blockieren des Zyklus für die angegebene Zeit.
  Verwenden Sie diese Funktion nur zur Simulation des Programmladens und nicht in produktiven Umgebungen.

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | SAG BG
| 19.05.2024 | First Release