# LGF_typeGPS_DMS (UDT / V3.0.1)

Overview

## Description

Datatype for GPS Coordinates in Degree, Minutes, Seconds and the Direction.
Can be used for latitude and as well for longitude.
The Datatype is used e.g. in `LGF_typeGPS`.

## Parameter description

Identifier | Data type | Default value | Description
--- | --- | --- | ---
dir | Char | '' | Direction [N, S, E, W, n, s, e, w]
deg | UInt | 0 | Degrees, Latitude [-89..+ 89]; Longitude [-179..+179]
min | UInt | 0 | Minutes [0..+59]
sec | UInt | 0 | Seconds [0..+59]