# LGF_Impulse (FB / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens Industry Support

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion generiert Impulse in einer vorgegebenen Frequenz. Der Impuls steht immer für einen (Steuerungs-) Zyklus an.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_Impulse (FB) |
--- | --- | ---
Real |  |  | frequency |  | impulse |  |  | Bool
|  |  |  |  | countdown |  |  | Time

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
frequency | Real | 0.0 | Taktfrequenz in Hz

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
impulse | Bool | Impuls Signal Ausgang
countdown | Time | Zeit bis zum nächsten Impuls

## Funktionsbeschreibung

Die Funktion generiert Impulse am Ausgang `impulse` mit der Frequenz `frequency`.
Der Baustein beginnt immer mit einem Impuls und setzt den folgenden Impuls nach der verstrichenen Periodendauer.

### Beispiel

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 19.08.2015 | First released version
| 1.1.1 | Siemens Industry Online Support
| 16.06.2015 | LGF_Impulse calls new LGF_Frequency V1.1.1
| 1.1.2 | Siemens Industry Online Support
| 02.01.2017 | Upgrade: TIA Portal V14 Update 1
| 1.2.0 | Siemens Industry Online Support
| 02.02.2017 | Code optimization: no call of LGF_Frequency Fix at output "countdown"
| 1.2.1 | Siemens Industry Online Support
| 17.08.2018 | Upgrade: TIA V15 Update 2
| 1.2.2 | Siemens Industry Online Support
| 23.11.2018 | Upgrade: TIA V15.1
| 1.2.4 | Simatic Systems Support
| 20.09.2019 | Code refactoring, regions and more comments added
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0, harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 15.02.2021 | Insert documentation