# LGF_IecTimerOnOff (FB / 1.0.0)

Übersicht

Autor: Siemens Industry Support

## Kurzbeschreibung

Der Block implementiert einen IEC_Timer TON und TOF

### Baustein Schnittstelle

| LGF_IecTimerOnOff (FB) |
--- | --- | ---
Bool |  |  | in |  | out |  |  | Bool
Time |  |  | timeOnDelay |  |  |  |  |
Time |  |  | timeOffDelay |  |  |  |  |

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Default Wert | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
in | Bool | FALSE | Boolescher Eingangswert
timeOnDelay | Time | T#0s | Voreingestellte Zeit Einschaltverzögerung
timeOffDelay | Time | T#0s | Voreingestellte Zeot Ausschaltverzögerung

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
out | Bool | Verzögertes Eingangssignal an Eingang `in`

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Support
| 2022-05-01 | First released version