# LGF_TimeToString (FC / 3.1.0)

Übersicht

Autor: Siemens Digital Industry

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion konvertiert eine Variable vom Systemdatentyp `Time` in eine Variable vom Datentyp `String`.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_TimeToString (FC) |
--- | --- | ---
Time |  |  | timeValue |  | Ret_Val |  |  | String
Char |  |  | separator |  | stringDay |  |  | String
|  |  |  |  | stringHour |  |  | String
|  |  |  |  | stringMinute |  |  | String
|  |  |  |  | stringSecond |  |  | String
|  |  |  |  | stringMilliSecond |  |  | String

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
timeValue | Time | Zu konvertierender Zeit-Wert Beispiel: `T#1D_3H_45M_6S`
separator | Char | Trennzeichen zwischen den Komponenten des ausgegebenen Datums.

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | String | Konvertierte Zeit als String. Beispiel: `1D3H45M6S0MS`
stringDay | String | Konvertierter Tag als String
stringHour | String | Konvertierte Stunde als String
stringMinute | String | Konvertierte Minute als String
stringSecond | String | Konvertierte Sekunde als String
stringMilliSecond | String | Konvertierte Millisekunde als String

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 03.07.2018 | First released version
| 1.0.1 | Siemens Industry Online Support
| 17.08.2018 | Upgrade: TIA V15 Update 2
| 1.0.2 | Siemens Industry Online Support
| 23.11.2018 | Upgrade: TIA V15.1
| 1.0.3 | Simatic Systems Support
| 02.07.2019 | Standard header and block parameters update, status parameter added
| 1.0.5 | Simatic Systems Support
| 09.07.2019 | Further improvements minimization and commends added
| 1.0.6 | Simatic Systems Support
| 30.07.2019 | Add ENO handling
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 Harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 23.02.2021 | Insert documentation
| 3.1.0 | Simatic Systems Support
| 17.07.2025 | Implemented separator input and functionality