# LGF_BitReset (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens SIMATIC Systems Support

## Kurzbeschreibung

Dieser Baustein setzt ein Bit an vorgegebener Stelle in einer Variablen vom Daten-typ DWORD zurück.
Anstelle von DWord kann auch Word und Byte verwendet werden, indem der übergebene Parameter mit z. B. BYTE_TO_DWORD und das Ergebnis mit DWORD_TO_BYTE konvertiert wird.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_BitReset (FC) |
--- | --- | ---
DWord |  |  | value |  | Ret_Val |  |  | DWord
USInt |  |  | bitNo |  |  |  |  |

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
value | DWord | Variable, an der das Bit zurückgesetzt wird.
bitNo | USInt | Bitnummer, die im Parameter "value" zurück gesetzt werden soll

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | DWord | Variable mit zurückgesetztem Bit.

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Support
| 06.06.2015 | first release
| 3.0.0 | Siemens Industry Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 19.01.2021 | Insert documentation