# LGF_IsParityEven (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens SIMATIC Systems Support

## Kurzbeschreibung

Die Funktion prüft, ob die Parität der Eingabevariablen vom Typ DWord gerade (Even) ist. Wenn die Anzahl der mit `TRUE` belegten Bits in der Folge gerade ist, wird der Rückgabewert auf `TRUE` gesetzt.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_IsParityEven (FC) |
--- | --- | ---
DWord |  |  | doubleWord |  | Ret_Val |  |  | Bool

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
doubleWord | DWord | Variable, für welche die Parität bestimmt werden soll.

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Bool | TRUE: Wenn die Anzahl der mit `TRUE` belegten Bits gerade ist

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Simatic Systems Support
| 2019.11.28 | First released version
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 12.11.2020 | Insert documentation