# LGF_MergeBytesToDWord (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens Digital Industry

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion führt 4 Byte Variablen in einer DWord Variable zusammen.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_MergeBytesToDWord (FC) |
--- | --- | ---
Byte |  |  | byte3 |  | Ret_Val |  |  | DWord
Byte |  |  | byte2 |  |  |  |  |
Byte |  |  | byte1 |  |  |  |  |
Byte |  |  | byte0 |  |  |  |  |

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
byte3 | Byte | Input Byte 3 - MSB
byte2 | Byte | Input Byte 2
byte1 | Byte | Input Byte 1
byte0 | Byte | Input Byte 0 - LSB

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | DWord | Zusammengefügte Bytefolge, gespeichert in einer DWord Variable

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Simatic Systems Support
| 20.06.2019 | First release
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0 harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 22.02.2021 | Insert documentation