# LGF_StringToDTL_US (FC / 1.0.0)

Übersicht

Autor: Siemens Digital Industry

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion konvertiert eine Zeichenkette (String) im amerikanischen Format (US) mit Datums- und Zeitkomponenten in den Datentyp DTL.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_StringToDTL_US (FC) |
--- | --- | ---
String |  |  | date |  | Ret_Val |  |  | DTL
|  |  |  |  | error |  |  | Bool
|  |  |  |  | status |  |  | Word

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
date | String | Datum als Zeichenkette entsprechend dem Format. Beispiel: `01-22-2019 14:07:57.696417000`.

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | DTL |
error | Bool | FALSE: Kein Fehler TRUE: Während der Ausführung des FB ist ein Fehler aufgetreten
status | Word | 16#0000-16#7FFF: Status des FB 16#8000-16#FFFF: Fehleridentifikation (siehe folgende Tabelle)

### Status & Error Meldungen

Code / Wert | Bezeichner / Beschreibung
--- | ---
16#0000 | STATUS_FINISHED_NO_ERROR Status: Abarbeitung ohne Fehler beendet
16#7000 | STATUS_NO_JOB Status: Kein aktueller Auftrag in Bearbeitung
16#8201 | ERR_FORMAT_YEAR Fehler: JAHR außerhalb des Wertebereiches von DTL - Jahres Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8202 | ERR_FORMAT_MONTH Fehler: MONAT außerhalb des Wertebereiches von DTL - Monats Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8203 | ERR_FORMAT_DAY Fehler: TAG außerhalb des Wertebereiches von DTL - Tages Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8204 | ERR_FORMAT_HOUR Fehler: STUNDE außerhalb des Wertebereiches von DTL - Stunden Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8205 | ERR_FORMAT_MINUTE Fehler: MINUTE außerhalb des Wertebereiches von DTL - Minuten Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8206 | ERR_FORMAT_SECOND Fehler: SEKUNDE außerhalb des Wertebereiches von DTL - Sekunden Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8207 | ERR_FORMAT_NANOSECOND Fehler: NANOSEKUNDE außerhalb des Wertebereiches von DTL - Nanosekunden Angabe entspricht nicht dem Format oder Angabe
16#8400 | ERR_DATE_STRING_EMPTY Fehler: Die Eingabezeichenfolge `date` ist leer.
16#8401 | ERR_DATE_STRING_TO_SHORT Fehler: Die Eingabezeichenfolge `date` ist zu kurz – das Minimum ist `MM-DD-YYYY HH:MM:SS`.

## Funktionsbeschreibung

Der Baustein liest ein Datum als Zeichenkette ein und konvertiert dieses in den Datentyp DTL. Die einzelnen Datums- und Zeitkomponenten in der Zeichenkette werden entsprechend des amerikanischen Formats (US) separiert. Dabei ist das Trennzeichen zwischen den Komponenten in der Zeichenkette irrelevant.

### Amerikanisches Format (US):

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 28.07.2025 | First released version