# LGF_ToUpper (FC / 1.0.0)

Übersicht

Autor: Siemens Industry Online Support

## Kurzbeschreibung

Diese Funktion wandelt die Kleinbuchstaben einer Zeichenkette in die entsprechenden Großbuchstaben um.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_ToUpper (FC) |
--- | --- | ---
String |  |  | In |  | Ret_Val |  |  | String

### Input Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
In | String | String Eingabe

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | String | Ergebnis String nach der Konvertierung

## Funktionsbeschreibung

Die Konvertierung eines Strings in Grossbuchstaben bedeutet das Ersetzen der Kleinbuchstaben durch die Grossbuchstaben. Innerhalb der ASCII Tabelle befinden sich die Grossbuchstaben an einem kleineren Index als die jeweiligen Kleinbuchstaben. Der Abstand ist 32 (20hex), z.B. ist der ASCII Code für 'a' 97 (61hex), der ASCII Code für 'A' ist 65 (41hex).

Das bedeutet, dass eine Konvertierung durch einfaches Subtrahieren von 32 (20hex) vom ASCII Code des in Frage kommenden Zeichens erfolgt. Die in Frage kommenden ASCII Codes liegen zwischen 'a' und 'z'.

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 10.03.2023 | First released version