# LGF_MatrixAddition (FC / 3.0.1)

Übersicht

Autor: Siemens Digital Industries

## Kurzbeschreibung

Dieser Baustein addiert zwei gleich große Matrizen vom Datentyp `ARRAY[*,*] of LREAL`.

Die einzelnen Felder der zwei eingehenden Matrizen werden gelesen, addiert und anschließend in der Matrix `matrixResult` ausgegeben.

result = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}

Hinweis
  Beachten Sie, dass alle Ein- und Ausgangsmatrizen die gleiche untere und obere Grenze und somit die gleiche Anzahl an Spalten und Reihen haben müssen.

### Baustein Schnittstelle

| LGF_MatrixAddition (FC) |
--- | --- | ---
|  |  |  |  | Ret_Val |  |  | Void
|  |  |  |  | error |  |  | Bool
|  |  |  |  | status |  |  | Word
Array[*, *] of LReal |  |  | matrix1 |  |  | Array[*, *] of LReal
Array[*, *] of LReal |  |  | matrix2 |  |  | Array[*, *] of LReal
Array[*, *] of LReal |  |  | matrixResult |  |  | Array[*, *] of LReal

### Output Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
Ret_Val | Void | Void - Funktion hat keinen Rückgabewert
error | Bool | FALSE: Kein Fehler TRUE: Während der Ausführung des FB ist ein Fehler aufgetreten
status | Word | 16#0000-16#7FFF: Status des FB 16#8000-16#FFFF: Fehleridentifikation (siehe folgende Tabelle)

### In/Out Parameter

Bezeichner | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | ---
matrix1 | Array[*, *] of LReal | Erster Summand (Matrix)
matrix2 | Array[*, *] of LReal | Zweite Matrix - Subtrahend
matrixResult | Array[*, *] of LReal | Summen Matrix

### Status & Error Meldungen

Code / Wert | Bezeichner / Beschreibung
--- | ---
16#0000 | STATUS_NO_ERROR Abarbeitung ohne Fehler beendet
16#8200 | ERR_MATR1_LOWBOUND_ROWS_MATR2_LOWBOUND_ROWS Error: Untere Grenzen rows(Dim1) der Arrays von Matrix1 und Matrix2 sind unterschiedlich.
16#8201 | ERR_MATR1_LOWBOUND_ROWS_RESMATR_LOWBOUND_ROWS Error: Untere Grenzen rows(Dim1) der Arrays von Matrix1 und Result Matrix sind unterschiedlich.
16#8202 | ERR_MATR1_LOWBOUND_COLUMNS_MATR2_LOWBOUND_COLUMNS Error: Untere Grenzen columns(Dim2) der Arrays von Matrix1 und Matrix2 sind unterschiedlich.
16#8203 | ERR_MATR1_LOWBOUND_COLUMNS_RESMATR_LOWBOUND_COLUMNS Error: Untere Grenzen columns(Dim2) der Arrays von Matrix1 und Result Matrix sind unterschiedlich.
16#8204 | ERR_MATR1_UPPBOUND_ROWS_MATR2_UPPBOUND_ROWS Error: Obere Grenzen rows(Dim1) der Arrays von Matrix1 und Matrix2 sind unterschiedlich.
16#8205 | ERR_MATR1_UPPBOUND_ROWS_RESMATR_UPPBOUND_ROWS Error: Obere Grenzen rows(Dim1) der Arrays von Matrix1 und Result Matrix sind unterschiedlich.
16#8206 | ERR_MATR1_UPPBOUND_COLUMNS_MATR2_UPPBOUND_COLUMNS Error: Obere Grenzen columns(Dim2) der Arrays von Matrix1 und Matrix2 sind unterschiedlich.
16#8207 | ERR_MATR1_UPPBOUND_COLUMNS_RESMATR_UPPBOUND_COLUMNS Error: Obere Grenzen columns(Dim2) der Arrays von Matrix1 und Result Matrix sind unterschiedlich.

## Änderungshistorie

Version & Datum | Änderungsbeschreibung
--- | ---
| 1.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 19.08.2015 | First released version
| 1.0.1 | Siemens Industry Online Support
| 02.01.2017 | Upgrade: TIA Portal V14 Update 1
| 2.0.0 | Siemens Industry Online Support
| 06.02.2017 | Functionality using Array[*,*]
| 2.0.1 | Siemens Industry Online Support
| 17.08.2018 | Upgrade: TIA V15 Update 2
| 2.0.2 | Siemens Industry Online Support
| 23.11.2018 | Upgrade: TIA V15.1
| 2.0.8 | Simatic Systems Support
| 13.11.2019 | Regions, comments and constants are added Moved matrices to IO field.
| 3.0.0 | Simatic Systems Support
| 23.04.2020 | Set version to V3.0.0, harmonize the version of the whole library
| 3.0.1 | Simatic Systems Support
| 02.02.2020 | Insert documentation