***********************************************************************
* Online Firmware Update Prozess für die Geräte
*
* PP17-I PN PROFIsafe  	MLFB:(6AV3 688-4CX07-0AA0)
* PP17-II PN		MLFB:(6AV3 688-4EY06-0AA0)
*
***********************************************************************

Voraussetzung: STEP7 V5.4 SP2 oder größer

Für den FW-Update Prozess ist der SIMATIC-Manager zu starten.

>> Zielsystem/Erreichbare Teilnehmer auswählen
>> Push Button Panel Online markieren
>> Zielsystem/Firmware aktualisieren auswählen

Mit dem Button "Durchsuchen" die beigefügte Datei "header.upd" aus Verzeichnis step7 auswählen.
Die dem Gerät entsprechende MLFB-Nummer markieren.
Das Häkchen "Firmware nach Laden aktivieren" setzen und auf "ausführen" klicken.

Ergebnis: Die Geräte-FW wird upgedatet. Dauer: ca. 3 Min.
STEP7 zeigt an, wenn die Hochrüstung abgeschlossen ist.

Anschließend das hochgerüstete Gerät aus- und wieder einschalten.

Hinweis:
Die neue Kopf-FW Version kann nur zusammen mit den Gerätedaten dieses Updates projektiert werden.
Daher mitgeliefertes HSP und die GSD Datei in STEP7 importieren.
In bisherigen Projektierungen verwendete PP17 durch Geräte aus der neuen Bibliothek ersetzen. 
Dazu sind die Geräte in der bisherigen Projektierung zu löschen und müssen dann neu eingefügt werden.