_______________________________
1- Introducción
 
El CD ROM de programación PL7-07 V4.0 permite desarrollar aplicaciones destinadas a 
los autómatas TSX Nano.

Este CD ROM contiene las siguientes aplicaciones:
 
 - El programa PL7-07 V4.0 necesario para la programación de los autómatas TSX Nano
 - Los últimos controladores UNI-TELWAY adaptados a las distintas versiones de Windows
   y al nuevo cable TSX PCU 1031.
 - La documentación técnica en 4 idiomas: francés, inglés, alemán y español. 

_______________________________
1- Mejoras de la versión V4.0 del programa PL7-07

 - El número máximo de direcciones de esclavos MODBUS TSX Nano pasa a 247.
 - La instalación de los controladores UNI-TELWAY en función del entorno operativo
   se ha aumentado y facilitado.
 - La utilización del cable TSX PCU 1031 junto con sus cables asociados amplía la gama
   de PC que se pueden utilizar, así como el abanico de entornos operativos compatibles
   (administración de alimentación...).

AVISO:
 
A causa de las evoluciones del controlador DOS UNI-TELWAY, la ejecución del PL7-07 V4.0 
desde Windows 3.1 ya no se puede lleva a cabo. Deberá salir de Windows 3.1 y, a 
continuación, ejecutar PL707 desde DOS.
Se recomienda desinstalar el controlador UNI-TELWAY para evitar cualquier conflicto
entre las versiones bajo Win98, Win2000.

_____________________________
2- Instalación de la versión V4.0 del programa PL7-07

Ejecute el archivo Install.exe. 
Valide la información.

_______________________________
3- Instalación del controlador UNI-TELWAY en Win98, Win2000 y WinNT

Para poder utilizar la nueva herramienta de configuración del controlador UNI-TELWAY, 
antes deberá instalar Microsoft Data Access Component V2.1. 
Este programa se incluye en este CDROM; ejecute el archivo mdac_typ.exe en el directorio
DRIVERS\MDAC.
 
_______________________________
4- Creación de una copia en disquetes del programa PL7-07
  
Si desea crear una copia en disquetes para realizar la instalación del PL7-07 en un
PC que no cuenta con un lector de CD-ROM, deberá ejecutar el archivo Makedisk.bat en 
el directorio raíz del CD ROM y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

_______________________________
5- Instalación del programa PL7-07 a partir de los disquetes creados.

Introduzca el disquete con el nombre DISK#1 en la unidad de disquete.
Ejecute el archivo Install.exe.
Valide la información.

_______________________________
6- Creación de una copia en disquetes del controlador UNI-TELWAY

Ejecute el archivo Makedisk.bat en el directorio DRIVERS\WIN9598 para el controlador
UNI-TELWAY para Win95-Win98.
Siga las instrucciones.

Ejecute las instrucciones Makedisk.bat en el directorio DRIVERS\WINNT para el controlador
UNI-TELWAY para WinNT.
Siga las instrucciones.

Ejecute el archivo Makedisk.bat en el directorio DRIVERS\WIN2000 para el controlador
UNI-TELWAY para Win2000.
Siga las instrucciones.
 
_______________________________
7- Acceso a la documentación técnica

El archivo .pdf incluido en la carpeta "\Doc\Espanol" del CD-ROM contiene la 
documentación técnica del producto PL7-07. 
También se incluye esta documentación técnica en los otros idiomas en los
directorios correspondientes.
